유지관리비용 산출내역('14년 1분기)

□ 제설분야

1. 제설대상

○ 시설물명 : 아차산대교

○ 규    모 : B=29.6m,  L=2,545m

○ 제설구간 : 아차산대교(분담비율  서울시 85%,  구리시 15%)

2. 제설기간 : '13. 11. 15. ~ '14. 3. 15.(필요한 경우 3. 31.까지 연장)

3. 제설작업 시행

○ 제설방법 : 습염살포 방식(15톤 덤프)

○ 작업일수 : 11일

- '14년 1~3월 중 제설 대기 및 작업 일수 11일

4. 1/4분기 제설작업 비용 산출 : 14,225천원

제설작업	염화칼슘(톤)	소금(톤)	환경인증(톤)	비 고
11일	128	252	40	'14년 1~3월 제설작업

※ 아차산대교 제설구간 연장 : 우리사업소 전체 제설구간 연장 61,690m중 2,545m ⇒ 4.1%

○ 염화칼슘 : 128톤×210,000원×4.1%                    =  1,102천원

○ 소    금 : 252톤×68,000원×4.1%                       =   702천원

○ 환경인증 : 40톤×390,000원×4.1%                       =   639천원

○ 덤프사용(운전원 포함) : 626,637원/일×11일×1대        =  6,893천원

○ 노무비(상용직) : 200,340원/일×4인×11일×4.1%       =    361천원

총 소요액 : 9,697천원

5. 2014년 2/4분기 제설비용 소요 예상액 : 0천원

○ 산출근거 : 제설기간 종료