교통신호제어기 교체 보고서

2016.6.16.(목)

사고개요

❍ 고장일시 : 2016. 06.16(목) 13:46분

❍ 장    소 : 서울특별시 광진구 구의동 96 아차산역(보) 교차로

❍ 신 고 자 : 광진교통센터 02–453-0113

❍ 고장유형 : 교통신호 차량등 황색점멸

❍ 제어기명 : STS-046

❍ 제 조 사 : 삼일신호(서돌전자)

❍ 제조년월 : 2004.05

상황발생 및 응급조치

❍ 13:46 광진교통센터로부터 신고접수

❍ 14:25 현장도착(정창환,임영수) 제어기 점검

❍ 14:45  CPU,SCU,LSU 교체

❍ 15:12 광진교통센터로부터 신고재접수

❍ 15:35 현장도착(정창환,임영수) 제어기 재점검

❍ 15:50 조치불가 상태로 판단되어 유지보수팀 보수용 제어기교체 결정

❍ 17:00 유지보수팀 제어기 교체 시작

❍ 18:30 제어기교체 완료후 현장 확인

❍ 18:30 ~ 19:30 금일 당직자(임영수,정창환) 현장대기

고장원인

❍ 제어기 노후화와(단종제어기) 제어기 메인보드 고장 및 메인보드

배선손상

향후계획

❍ 현재 유지보수팀 보수용 제어기로 교체 하였으며 사업소에 제어기교체 요청 추       후 제어기교체시 유지보수팀 제어기는 회수 예정.

현장 위치

현장사진

교통신호제어기 교체전	교통신호제어기 교체중
교통신호제어기 교체중	교체후 현장 정상상태