아파트 피난시설 안전관리 안내

최근 아파트 화재로 미처 대피를 못하여 소중한 생명을 잃는 사례가 발생하고 있습니다. 비상계단이나 엘리베이터가 막히면 어디로 대피할 수 있을까요? 우리 가족의 안전을 위하여『아파트 피난시설』에 대해 제대로 알고 반드시 실천하여 주시기 바랍니다.

□ 관련근거 : 건축법 제49조 제1항, 같은 법 시행령 제46조 제5항

□ 피난시설의 종류

※ 아파트 4층 이상인 층의 각 세대가 2개 이상의 직통계단을 사용할 수 없는 경우에는 발코니에 다음 어느 하나의 구조 또는 시설이 설치되어 있습니다.

종 류	시 기(건축허가신청일 기준)
경량칸막이 또는 경계벽 피난구	1992.10.26. 이후
대피공간	2005.12.02. 이후
하향식 피난구	2008.10.29. 이후
국토교통부장관이 인정하는 구조 또는 시설	2014.08.27. 이후

[경량칸막이]	[대피공간]	[하향식 피난구)]

□ 피난시설 관리 요령

- 평소 우리집 피난 시설은 어디에 설치되어 있는지 잘 알아둡니다.

- 물건을 쌓아두지 않고 언제나 사용할 수 있도록 잘 관리합니다.

※ 기타 궁금한 사항은 마포소방서 예방팀(☎718-7119)으로 문의하시기 바랍니다.

마포소방서장