[ 분기 보고 양식 ]

수돗물 재처리시설 없는 아파트 추진 실적보고 (3분기)

( 강남수도사업소 )

▢ 총괄표

구분	관리 대상	권장 실적		관리대상 변경 사유						비고
		안내	미안내	가동중지	설치계획 취소(미설치)	재개발 준공(미설치)	재개발 준공(설치)	급수협의 제외	대상누락 신규분
신규급수 협의 권장 안내
재개발 현장 권장 안내
기존 아파트 권장 안내	25	25	0		해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

구분	관리 대상	검사 실시	미 실시	주민반대로 불가	비고
수질비교 검사	25	0(5)	20	0	여름철인 7~9월에 집중 실시

※ 수질비교 검사는 가동 중인 아파트 중 원하는 아파트에 한하여 실시

▢ 관리대상 변경

구분	금 분기 관리대상	재개발 준공	가동중지	설치계획취소(미설치) 제외	급수협의 제외	대상누락 신규분	다음분기 관리대상	비고
재개발 현장
기존 아파트	25			해당없음	해당없음		25

※ 표기주의 : 숫자 색깔 및 바탕 색 일치 현황임,

※ 재개발 현장의 경우 급수협의가 조합 설립후 사업승인 인가시 신청되므로 권장안내 분은 제외하고 이행여부 관리요망

※ 재개발 준공 분은 재처리시설 설치여부 확인하여 설치 가동 중이면 기존아파트 대상으로 변경 관리요망

▢ 신규아파트 급수협의시 권장안내 현황

연번	공동 주택명	소재지	세대수	준공 예정연도	저수조 용 량	수돗물 재처리시설		건설사 (전화번호)	급 수 협의일	협조 내용 (안내, 미안내)	협의 결과
						중앙정수 시설 설치	세대별 정수기

▢ 진행 중 재개발, 재건축 현장 권장안내 현황

연번	위치	세대수	사업추진 공정	시공예정 조사		조합명	조합 전화	시공사	시공사 전화	권장안내 (일자)	안내 결과 (반응)
				중앙 정수기	세대별 정수기

※ KBS 보도내용 활용 실적 필히 기재 요망

연번	공동주택명	위치	세대수	저수조용량 (톤)	설 치 연 도	처리 공정 및 흐름도	설치비 (만원)	유지 관리비 (만원/년)	가동여부	전화번호	권장안내 (일자)	안내 결과 (반응)
1	도곡1차아이파크아파트	강남구논현로58길20	321	512	2007	계량기-활성탄-연수화장치-저수조-세대	건설당시설치 (확인불가)	960	가동	578-6319	행정지원과 - 4470 (2014. 3. 5)
2	타워팰리스2차아파트	강남구 연주로30길57	957	1539	2002	계량기-마이크로필터-이온교환수지- 저수조-세대	건설당시설치 (확인불가)	600	가동	2187-4916	〃
3	타워팰리스1차아파트	강남구 연주로30길 56	1,297	2,000	2002	계량기-마이크로필터-이온교환수지- 저수조-세대	건설당시설치 (확인불가)	600	가동	2059-2070	〃
4	현대까르띠에아파트	강남구 연주로86길12	137	280	2001	계량기-연수기- 활성탄-세대	건설당시설치 (확인불가)	450	가동	558-6562	〃
5	개나리래미안아파트	강남구 역삼로 306	438	660	2006	계량기-마이크로필터일반필터-양이온교환수지-저수조-세대	건설당시설치 (확인불가)	556-4420	가동	556-4420	〃
6	역삼 I'PARK 아파트	강남구 역삼로 307	541	850	2006	계량기-마이크로필터-이온교환수지- 저수조-세대			가동	567-6910	〃
7	삼성래미안 2차아파트	강남구 선릉로130길20	275	600	2007	계량기-마이크로필터-이온화교환수지- 저수조-세대	건설당시설치 (확인불가)		가동	545-5512	〃
8	청담영풍마드레빌아파트	강남구 학동로63길13	49	115	2003	계량기-마이크로필터-저수조-활성탄- UV소독-세대	건설당시설치 (확인불가)	300	가동	544-0191	〃
9	청담대우유로카운티아파트	강남구 도산대로92길10	196	400	2004	계량기-마이크로필터-세라믹필터-UV소독-세대	건설당시설치 (확인불가)		가동	511-1220	〃
10	청담파라곤 아파트	강남구 학동로97길31	92	230	2006	계량기-마리크로필터-이온교환수지- 저수조-세대	건설당시설치 (확인불가)	100	가동	543-5606	〃
11	대치아이파크아파트	강남구 선릉로222	768	1,450	2008				가동	563-6969	〃
12	롯데캐슬주피터아파트	서초구 서운로6길15-20	66	203	2003	계량기-자동역세필터-활성탄-경수연화장치-오존살균-저수조-세대	건설당시설치 (확인불가)	240	가동	598-8033	〃
13	서초래미안 아파트	서초구 서초대로65길13-10	1129	1795	2003	계량기-이온교환수지-저수조-세대	건설당시설치 (확인불가)	350	가동	3477-8603	〃
14	래미안방배 에버뉴아파트	서초구 동광로19길51	96	220	1997	계량기-마리크로필터-이온교환수지- 저수조-세대	건설당시설치 (확인불가)	480	가동	595-3123	〃
15	방배동동부센트레빌아파트	서초구 방배로278	122	224	2004	계량기-활성탄-마이클필터-오존살균- 저수조-세대	건설당시설치 (확인불가)	200	가동	591-9748	〃
16	엘지방배자이아파트	서초구 방배로18길67	136	204	2003	계량기-마이크로필터-(UV+오존)-활성탄-저수조-세대	건설당시설치 (확인불가)	300	가동	587-5633	〃
17	황실자이아파트	서초구 서초대로156	67	130	2005	계량기-마이크로필터-(UV+오존)-저수조-세대	건설당시설치 (확인불가)	200	가동	584-9775	〃 2014. 3. 24. 수질검사 실시
18	방배래미안 타워아파트	서초구 남부순환로2183	344	540	2005				가동	588-0286	〃
19	래미안방배 아트힐아파트	서초구 남부순환로2311-12	588	930	2004				가동	587-4181	〃
20	반포푸르지오아파트	서초구 신반포로15길4	237	400	2000	계량기-저수조-활성탄-마이크로필터- 세라믹필터-저수조- UV소독-세대	건설당시설치 (확인불가)	200	가동	3478-0625	〃
21	래미안 퍼스티지 아파트	서초구 반포대로275	2444	1,400 2,100 500	2009				가동	599-9960	〃
22	반포자이 아파트	서초구 신반포로270	3410	1,230 1,770 2,260	2009	-마이크로필터- UV소독-저수조- UV소독-활성탄-세대			가동	533-4010	〃 2014. 3. 4. 수질검사 실시
23	서초3차e편한세상아파트	서초구 남부순환로2342-10	77	147	2005	계량기-저수조-공급펌프-정밀여과장치-활성탄여과장치-처리수조-자외선살균장치-가압펌프-세대	건설당시설치 (확인불가		가동	521-6109	〃 2014. 2. 4. 수질검사 실시
24	서초5차e편한세상아파트	서초구 명달로 4길30	161	363	2005	계량기-저수조-공급펌프-정밀여과장치-활성탄여과장치-처리수조-자외선살균장치-가압펌프-세대	건설당시설치 (확인불가		가동	521-6109	〃 2014. 2 .4. 수질검사 실시
25	청담자이	강남구 영동대로138길12	708	1,093	2011	계량기-마이크로필터-카본필터-이온교환수지-저수조-세대			가동	514-7022	〃 2014. 3 .19. 수질검사 실시

▢ 기존아파트 미가동 권장안내 및 수질검사 실시 현황

※ 수질비교 검사 일자 필히 기재 요망,   KBS 보도내용 활용 실적 필히 기재 요망