화재경계지구 화재진압훈련 세부계획

우리서 화재경계지구에 대하여 자체소방대와 합동으로 주요취약요인 제거 및 초동대처 훈련을 실시, 유사시 민․관 합동 대응능력을 배양하여 대형화재 방지에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ	기본방침

○ 중요취약대상 현장지휘체계 및 민․관 합동 초기진압태세 확립

○ ‘無 시나리오’ 돌발상황 부여(Sudden Attack) 방식 소방훈련 실시

○ 주요취약사항에 대한 내실있는 소방전술훈련

Ⅱ	아현시장 현황

주용도	판매	위 치	마포구 신촌로 및 굴레방로 일대 (아현동 327 일대)			소유자	각 세대
대표자	유명식 등 189명	전화	312-0974	동 및 점포수	103동 184점포	자위소방대	1개대 12명
건 물 구 조	양식 벽돌조 스라브가 65동, 한식 목조와가 38동
취약 요소	점포밀집지역으로서 『차광막 연계설치 등 연소확대 우려』됨

Ⅲ	훈련개요

○ 일  시: 2014. 2. 28(금)  15:00 ~

○ 유  형: 연소확대 주요요인인 건물간『연계물(차광막, 스티로폼)제거-중점사항』, 초동조치, 화재진압

○ 동원현황 : 차량 1대(공덕펌프), 인원 10명 (소방 4명, 자체소방대 6)

○ 훈련 및 안전관리 책임관 : 2팀장

○ 훈련시 중점사항 및 착안사항

▷ 시장 구조상 예상되는 취약점 및 제약요소에 대한 대책 강구

▷ 자위소방대 임무 부여에 따른 초동조치 능력제고

▷ 소화 활동상 필요한 자체설비 사용 가능여부 확인 및 실제 활용

▷ 훈련으로 인한 민원불편 최소화(대상처 관계자와 충분한 사전 협의)

Ⅳ	세부실시 계획

○ 훈련방법

- 우리센터 자체방송을 이용한 불시출동(차고탈출 훈련)

- 시장도착 후

․ 1차: 시장 자체소방대에 임무부여

→ 비소함내 낫을 이용한 『차광막 및 스티로폼(연계물)』 제거 및 함내 소화전 활용 초동진화

․ 2차: 우리대원 낫(체인톱)을 이용 연계물 제거 및 수관연장 화재진압

○ 훈련종료 후 지휘 및 행동사항에 대하여 상호간 토론 및 훈련 시       도출된 문제점 개선보완(소방안전지도 등)

○ 훈련복장

▷ 진압대원 : 방화복(상하의 착용), 방수화, 방수모, 공기호흡기장착

▷ 운전요원 : 방화복(상의), 활동화, 안전모

Ⅴ	행정사항

○ 2팀장은 사전에 시장관계자와 훈련사항 및 일정에 대해 충분히 협의하여 시행하시고,

○ 훈련전 종합재난관리시스템 상의 『소방안전지도』를 면밀히 검토하여 훈련사항에 참고하시기 바라며,

○ 당일 훈련대원에 안전교육을 실시하여 사고방지에 철저를 기하시기 바랍니다.