센터	위치	지적사항	조치전	조치완료
난지 (6.19)	최초 침전지	점검구개방 악취유출 및 음압 저해
		하수이송로 상부스컴 슬러지방치 악취발생
	슬러지 적치장	야적슬러지 개방보관 악취 확산
	소각장	소각슬러지 이송라인 개방상태 소각재유출 및악취발생
	농축조	점검구개방 악취발생
	농축기계실	출입구 및 창문개방 악취유출

□ 악취점검 결과조치

□ 틈새현황 및 밀폐 결과조치

시설물명 (악취발생 및 방지시설물)	위 치	틈새현황 (개소수)	관리부서 (담당자)	비 고
건조기동	배가스세정탑	세정탑 천공 보수 (1개소)	슬러지재활용과 (이진호)	향후 하자보수 예정
탈수기동	탈취배관 댐퍼	탈취배관 틈새 밒폐	슬러지재활용과 (이진호)

건 명	조 치 전	조 치 후
건조기동 배가스세정탑 천공 보수
탈수기동 탈취배관 틈새 밀폐