공기공급장치 설치전·후 악취 측정표

관리번호	2015-001-1	소 재 지		당산로 42
건 물 명	홈플러스 영등포점	관리인 연락처		박신일 *************
정화조 현황	처리공법 : 접촉산화식 시설용량 : 7000 인조
공기공급장치 설 치 일	2015.
측정결과	(설치 전)		(설치 후)
	-일시 : 2015. . . -결과 :최고 22.5ppm		-일시 : 2015. 12. 05. -결과 : 최고 4ppm
악취측정지점 위 치 도
악취측정 사 진

측정자 :   영등포구청 화공 7급  성명  임윤석 (서명)

한국토요칼라(주) 차장  성명  전충석 (서명)