강 동 소 방 서

수신자  : ◯ ◯ 대표(관리자) 귀하

제  목  : 소방시설 등 시설물 안전관리 철저 당부

1. 귀 하(사업장)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2015. 1. 23. 피난기구의 화재안전기준(국민안전처고시 제2015-36호) 일부 개정(시행 2015. 3.24.)내용 중 중요사항을 다음과 같이 알려 드리오니 소방시설 등 시설물 안전관리에 만전을 기하기 바랍니다.

	〈 피난기구의 화재안전기준 제4조 주요 개정내용 〉
②항2호 : 제1호에 따라 설치한 피난기구 외에 숙박시설(휴양콘도미니엄을 제외 한다)의 경우에는 추가로 객실마다 완강기 또는 둘 이상의 간이 완강기를 설치할 것 ②항6호 : 완강기로프 길이는 부착위치에서 지면 기타 피난상 유효한 착지면 까지의 길이로 할 것

※ 위 화재안전기준 개정내용에 맞게 피난기구를 설치할 수 있도록 조치

(피난밧줄은 인정 안됨)하시고, 기타 자세한 내용은 피난기구의 화재안전기준

(국민안전처고시 제2015-36호) 참조

붙임  비상구 등 안전관리 안내문 1부.  끝.

강 동 소 방 서 장