< 붙임 1 >

안전관리 모범사업장 평가 추진실적 제출서식

강서소방서

□  추진개요

❍ 추진기간 :

❍ 신청사업장 : 총   개소(근생  , ……… 복합  개소)

근린 생활	문화 집회	판매 시설	운수 시설	의료 시설	노유자 시설	업무 시설	숙박 시설	공장	복합	기타

❍ 현장평가단 : 총    개조      명(소방   , 민간전문가   )

□  평가결과

❍ 총점(1,000점) 분포(점수대별 평가한 사업장 수)

계	600점 미만	600점 이상 700점 미만	700점 이상 800점 미만	800점 이상 900점 미만	900점 이상 1,000점 미만	1,000점 이상

❍ 모범사업장 선정 추천 세부평가자료(엑셀화일 작성)

- 별도작성

❍ 우수한 안전관리업무 사례

- 6하 원칙에 의거 작성

< 붙임 2 > 안전관리 모범사업장 평가 세부기준(세부평가표 포함)

□ 평가 시 공통기준

○ 징계처분 및 조사‧수사개시 통보 등 물의야기 여부는 소속기관에서 확인

○ 화재 시 소방시설 미작동, 전원차단 등 행위로 행정처분 받은 대상물 패널티 100점 적용

○ 건축물 준공년도별 차등점수 추가부여

(11~15년 20점 / 16～20년 30점 / 21년 이상 50점)

안전관리 모범사업장 평가기준표

대 상 명		주용도			전화번호
소 재 지				대 표 자		( , 세)
건물규모				소방안전관리자		( , 세)

▣ 평가결과 총점 : 000점 (안전관리 00점,  유지관리 00점, 안전경영 00점,  가점 00점)

▣ 안전관리 분야  ○ 8개 대분류 37개 평가항목 /  370점

대분류		중분류		평가결과
대항목	370	평가항목
1.소방시설관리의 적정성	40	1) 소방설비 등 유지관리 점검 2) 방화구획의 관리 3) 계단, 로비, 출입구, 피난구의 관리 4) 피난장소 등 그 외의 방화․피난시설의 관리 5) 조작(작동)의 주기 및 숙련도 6) 설치장소의 주지도	상 (31~40)
			중 (21~30)
			하 (10~20)
2.이용자의 행동 편의성	40	7) 출입자 등의 안전을 위한 조치 8) 출입자 등의 안전의식과 대응조치	상 (30~40)
			중 (20~29)
			하 (10~19)
3.화기사용설비기구 및 화기취급관리	45	9) 주방, 난방기기, 보일러실 등의 화기취급장소의 상황 10) 설비, 기구의 구조와 노후정도 11) 설비의 설치상황 및 주위 환경 12) 취급장소의 정리정돈 13) 화기설비, 기구의 취급상의 안전유지 14) 주방후드, 배연관, 윤활유, 필터 등의 청소	상 (36~45)
			중 (26~35)
			하 (16~25)
4.건축물 주요구조 및 방화․내장재의 안전성	75	15) 화기사용장소의 내장재료 16) 각 거실의 내장재료 17) 피난경로의 내장재료(복도 등) 18) 방화․방염물품의 사용여부 19) 연소확대의 용이성 20) 피난경로의 형태(피난의 용이성)	상 (56~75)
			중 (36~55)
			하 (21~35)

대분류		중분류		평가결과
대항목		평가항목
5.피난시설의 적정성 및 활용가능성	50	21) 직통계단(피난, 특별피난계단)의 배치상황 22) 직통계단 인지 용이성 여부와 통로, 복도의 안전성 23) 발코니 등의 보조 피난시설의 유무 24) 계단, 출입구, 복도 등에 적치물 설치 25) 중요한 출입구 시설의 안전성 26) 출입구(피난구) 위치표시의 적정성	상 (41~50)
			중 (31~40)
			하 (21~30)
6.유해․위험물질관리	45	27) 취급유해․위험물질의 저장 장소 및 취급물질 표시 적절성 28) 유해․위험물질 취급장소․출입금지 등 각종 표지부착 상태 29) 유해․위험물질 취급 시 작업조건에 적합성 30) 비상시 응급조치 등 게시 31) 안전시설 및 안전장비 구비 * 위험물 시설에 적용, 본지표 적용시 1-3지표 적용안함	상 (36~45)
			중 (26~35)
			하 (16~25)
7.재해발생시 비상조치 계획	20	32) 재해발생 시 비상 조치계획 및 긴급위험에 대한 대책 마련 33) 교육과 훈련의 정기적 시행 및 시행상 도출된 문제점 보완 34) 소방내 재해발생시 원인조사․분석 및 동종 유사재해 방지 조치	상 (16~20)
			중 (11~15)
			하 (6~10)
8.자체안전관리 노력도	100	35) 소방관련법령외 화재 및 재난․재해를 위하여 추진한 사항 계획수립 36) 계획수립에 대한 실행여부 37) 건축물 관계자의 참여도 및 활용도 등 * 본 지표 건당 기준이며 최대 100점을 넘지 못함	상 (81~100)
			중 (61~80)
			하 (41~60)

▣ 소방시설 유지관리 사항  ○ 6개 대분류 21개 평가항목 /  480점

대분류		중분류		평가결과
대항목	480	평가항목
1.자동화재경보 및 비상벨의 활용	60	1) 수신기의 설치장소와 인원체제 2) 수신기 등의 조작기술, 지식수준 3) 음향장치의 경보 4) 비상벨과 싸이렌	상 (51~60)
			중 (41~50)
			하 (31~40)
2.방송설비의 활용	30	5) 방송설비의 설치 및 기능 6) 방송메뉴얼 7) 외국어 메뉴얼	상 (26~30)
			중 (21~25)
			하 (16~20)
3.소화설비의 적정성	190	8) 소화기 설치의 적정성 9) 감지기 설치의 적정성 10) 옥내외소화전설비(설치상황, 펌프기동 등 기능) 11) 물분무 등 소화설비의 적정성 12) 소화용수설비 및 소화활동설비의 적정성	상 (161~190)
			중 (131~160)
			하 (101~130)
4.소화활동상 설비의 적정성	50	13) 연결송수관설비(설치상황, 기능표시) 14) 소방대의 진입공간 확보 및 편의성	상 (41~50)
			중 (31~40)
			하 (21~30)
5.스프링클러설비의 적정성	100	15) 설치의 적정성 및 살수의 장애상황 16) 비상전원 설치 또는 가압송수장치의 상황 17) 헤드, 배관, 송수구, 유수검지장치 또는 제어반 등	상 (81~100)
			중 (61~80)
			하 (41~60)
6.피난설비의 적정성	50	18) 피난기구(설치수, 설치위치, 공간 등) 19) 피난기구(설치장소, 사용방법 등) 20) 비상조명등, 유도등(설치상황, 위치 등) 21) 비상조명등, 유도등(정상점등 기능 등)	상 (41~50)
			중 (31~40)
			하 (21~30)

▣ 안전경영시스템 분야  ○ 6개 대분류 19개 평가항목 /  150점

대분류		중분류		평가결과
대항목	150	평가항목
1.경영자의 소방안전의식	35	1) 최고경영자의 소방안전명문화 및 권한과 책임 유무 2) 경영자의 소방안전 지원 3) 소방안전을 기업경영의 중요정책으로 반영 4) 경영자의 사업장 목표 재해율, 재해감소 목표 등 안전경영목표 설정 및 문제점 보완	상 (26~35)
			중 (16~25)
			하 (6~15)
2.조직․체제․권한의 적정성	25	5) 경영자의 소방안전의식 6) 소방안전관리자의 지위․권한 7) 자체소방대 등 소방방재조직의 편성	상 (21~25)
			중 (16~20)
			하 (11~15)
3.소방계획 및 훈련의 적정성	25	8) 소방계획수립의 적정성 9) 교육훈련의 실시빈도 및 훈련 강도 ※ 응급처치능력(자체․외부교육 실시) 포함 10) 교육훈련 결과에 대한 피드백 시스템	상 (21~25)
			중 (16~20)
			하 (11~15)
4.소방담당 직원의 책임의식 정도	25	11) 소방담당직원의 책임과 권한의 인지도 12) 소방안전관리 책임자의 리더쉽 13) 소방방재에 관한 지식기술의 수준	상 (21~25)
			중 (16~20)
			하 (11~15)
5.경영자의 소방안전 투자노력	25	14) 소방안전 종합계획의 수립․시행 15) 경영자의 소방안전분야에서의 투자의지 및 실적 16) 사업장 소방안전활동 평가관리	상 (21~25)
			중 (16~20)
			하 (11~15)
6.근로자의 소방안전활동	15	17) 소방안전활동의 정기적 평가와 사규 명문화 18) 사업장의 정리정돈, 청소, 청결 등 안전관리를 위한 조치 19) 소방안전을 위한 집단 활동	상 (11~15)
			중 (6~10)
			하 (1~5)

< 붙임 3 >

추천사업장 우수사례 요약서
사업장명	우리은행 본점						주용도		업무시설
소재지	서울시 중구 소공로 51 (회현동 1가)
건물구조	철골철근 콘크리트구조, 지상24층 / 지하6층 연 97,211㎡ ( 특급 소방안전관리대상물 )								대표자	이순우
건물전면사진						위치도
건물 층별 개요
지하층		용도			특이사항	지상층	용도				특이사항
지하 6층		주차장 / 기계실			*	지상 1층 ～ 지상 23층	업무시설				*
지하 5층		주차장 / 기계실			*
지하 4층		주차장 / 전기실			체력단련실	지상 24층	온실, 기계실				*
지하 3층		주차장			*
지하 2층		주차장			*
지하 1층		업무시설 / 문화집회시설			종합방재실, 회현지하상가 연결통로

총 평
최고 경영자의 안전관리에 대한 지속적인 관심과 금번 세월호 사고와 관련하여 안전과 관련 사고의 사전예방에 목표를 가지고 본점 內 소화기 체험장과 심폐소생술 “애니”를 설치 운영하여 상주직원들에게 교육과 훈련을 병행 실시하였으며, 위기상황 대응력 강화와 안전관리 시스템을 보강하는 등 안전과 관련된 분야에 관심을 가지고 있으며, 소방시설물의 15년차에 소방시설의 최신화 교체 작업을 실시하고 있으며, 해당 건축물은 지하상가와 연결된 연면적 97,211㎡의 대규모 금융빌딩 본점으로서 영업점 소방분야 또한 컨트롤타워 역할을 수행함과 동시 소방안전관리를 모범적으로 수행하고 있음.
분야별 평가의견
Ⅰ. 소방안전관리 업무수행능력	Ⅱ. 경영자의 재정지원 등 관심도
소방 / 방재시설 35명과 경비인력 53명을 각각 3교대 운영방식으로 운영하고 있으며, 각각 1일 4회 화재사고 예방을 위한 순찰을 실시하고 있음. 특히, 특급 소방안전관리자가 해당업무 분야에 관리감독 체계를 유지하여 체계적인 소방안전 관리감독이 이루어지고 있음. 관리자는 또한, 전문적인 업무수행능력을 갖추고 있으며 직원들에 대한 정기적인 소방교육과 훈련을 실시하여 위기관리 대응능력 향상을 기하고 있음.	소방시설 관리 기본예산 년 1억6천만원 반영 운영 하며, 별도 유지보수공사 발생 시 별도 수선유지비를 확보 즉시 조치하며, 소방시설 유지관리에 노력 하고 있음. 금번, 최신 Simplex 수신반과 고휘도 LED 유도등 또한 전면 교체가 이루어졌으며, 사전 사고예방을 위해 2009년부터 열화상 카메라 3대를 구입 운영하여 특수구역 등을 점검실시 운영하고 있음. 또한, 건물 內 Lay-out(시설공사) 시 노후 소방 시설에 대한 교체를 계속적으로 실시하고 있으며 경영자의 관심도 또한 높음.
Ⅲ. 소방시설 유지관리상태	Ⅳ. 화재발생 및 피해상황
종합방재실 최신형 Simplex R 형 수신기를 설치하고 업무시설에 약 1,200개의 아날로그 연기감지기를 설치하여 화재위치 및 방화구역을 세밀하게 구분 운영하고 있으며 신속하고 정확한 화재진압이 가능토록 최상의 소방시설 상태 유지를 위해 노력하고 있음. 또한, 점검을 통한 노후된 소방시설은 즉각 교체 또는 보수를 실시함.	시설직원과 상주직원들에 대한 주기적인 소방교육(분기별 1회, 필요시 수시)을 실시하고 소방훈련(주 1회, 전직원 년 2회이상)을 상황대별 실시하며, 전직원이 화재예방 활동에 적극 노력한 결과 건물준공(1999년) 이후 현재까지 화재발생 및 피해사례 없음.

모범(수범)사례
○ 건물 內 직원들 교육을 위한 “소화기 체험장” 및 심폐소생술 “애니” 설치운영 ○ 최고 경영자의 안전관리문화 정착을 위한 “보라매 안전체험관”체험과 의무적 체험자 지정 교육 실시 * 2011년부터 안전체험장 의무적 지정 교육 실시 ○ 공기호흡기(방열복) 구조기구함 1셋트 등 자동제세동기 2대 설치 운영 ○ 최신형 Simplex 4100ES 화재 수신반과 고휘도 LED 유도등으로 전면교체 ○ 외국어 안내방송이 동시 송출 가능한 전관방송설비로 교체 ○ 화재를 사전 예방하고 화재 안전진압 및 신속한 인명구조를 위한 열화상카메라(3대)를 2009년 구입 운영 하고 있으며, 연기투시랜턴 구입 배치 ○ 소방법상 설치의무 사항은 아니지만 화재시 안전하고 신속한 대피를 위하여 피난안내도 설치와 휴대용 비상조명등 54셋트를 피난계단 옆 전층 설치 운영 ○ 기존 직원 및 신규 전입직원, 외부직원들에 대한 정기적이고 체계적인 소방 안전관리교육 실시 ○ 자위소방대 조직표 구성을 전산시스템으로 관리하여 인사이동시 최신 자료로 유지 ○ 특급 소방안전관리로 소방안전 및 경비업무의 총괄 관리감독 권한을 가지고 업무 수행하며, 2012년도 소방행정발전에 기여한 공으로 “서울시장 표창장” 수상 ○ 한국표준협회“KS 시설관리 서비스”인증 및 ISO인증 획득(2009년 10월 ~ 현재 유지)
[관련사진]

[ 비교우위 사항 ]

1. 최고경영자의 안전분야에 대한 지속적인 관심과 참여

- 소화기 체험장(실습장) 설치 및 심폐소생술 “애니”적극적인 교육 홍보

- 안전문화 정착을 위한 “보라매 안전체험관”경영자의 참여와 직원들의 의무적체험자

지정 교육실시와 기타 직원들의 참여 유도

- 소방시설 개선을 위하여 4억원의 예산을 들여 신형 화재 수신반(Simplex 4100ES)

교체와 고휘도 LED 유도등으로 전면교체 시행

- 사전 화재예방을 위한 열화상 카메라 구입 운영 특수구역 등 점검 실시

- R형수신기(Simplex 4100ES), 아날로그감지기 등 소방시설 구축과 오씨에스엔지니어링㈜

유지 보수체계 (사전예방 및 즉시조치 가능)

- 해당 대상물은 15년 이상 건축물이지만 유지보수 관리 감독과 이상발생시 즉시 조치를

원칙으로 하고 있음.

- 서울시와 우리은행이 함께 하는 안전특별시 서울 만들기 행사에서 소방재난 구호

장비 2억원과 순직 / 공상퇴직 소방관 자녀 장학금을 전달

2. 대응위기관리시스템 매뉴얼 및 훈련시나리오 구축

- 안전대응 행동요령 매뉴얼 책자와 포켓형을 자체 제작 직원들 교육 및 배부

- 소방훈련시 각종 상황을 분류하여 훈련시나리오 구성과 매뉴얼 체계유지 하고 있음.

- 해당 건축물 상주부서 모든 부서별 자위소방대조직을 별도 구성 운영하고 있으며 담당자 개인별 초기화재시 업무분장을 명확히 관리 운영하고 있음.

이와 관련 초기대응에 주력하도록 하였으며, 자위소방대 조직표를 전산화 하여

관리자가 관리상황을 체크 할수 있도록 운영하였음.

3. 실전적 소방안전교육, 훈련 생활화

- 2011년 8월부터 시설담당업무직원 주 1회 소방훈련 실시

- 2009년 이전부터 건물 상주 시설담당업무직원 및 보안요원 분기별 소방교육 실시

- 건물 內 상주직원 년 2회 대피훈련 및 소화기 사용 교육실시

- 안전문화를 선도하는 컨트롤타워 역할로서 본점 경비원을 비롯한 영업점 경비원들에

대한 소방교육을 년중 4회 집합교육 통하여 별도로 실시하고 있으며, 특히 초기진화를

위한 소화기 사용 교육을 생활화 하고 있음.

* 소방교육 사항은 기본적인 내용을 포함한 가정 및 일상생활에서 유용하고 다양한 정보를    토대로 소방교육을 실시하고 있음.