□ 안전교육차 규격서

제품명	안전교육차
용 도	- 현장 체험위주의 교육을 위한 용도 임
규 격 및 제 원	- 차 형 : 원박스타입 소형화물 - 형 태 : 전면부 보닛형태 좌우 문이 각 2개씩 4도어, 리어 도어 1개 - 의자배열 : 1열 2인, 2열 3인 - 전장(mm) × 전폭(mm) × 전고(mm) : 5,000 이상 / 2,000 이하 / 2,000 이하 - 엔 진 : 2,300cc 이상 디젤엔진 - 연료탱크 용량 : 70ℓ 이상 - 변속방식 : 자동 - 탑승인원 : 5인 - 화물공간(가로(mm)×세로(mm)×높이(mm) : 1,600이상 × 1,700이상 × 1,300 이상 - 차량색상 : 흰색 - 납품기한 및 장소 : 계약일로부터 120일, 생산공장
특징 비고