안전사고 근절을 위한 건설현장 10계명(안)

근로자 안전 10계명	1. 모든 근로자는 안전모를 착용하겠습니다. 2. 높은 곳에서 작업할때는 반드시 안전고리를 걸겠습니다. 3. 추락 위험이 있는 장소는 덮개와 난간을 설치하겠습니다. 4. 버팀보, 작업통로 등 상단에는 자재를 두지 않겠습니다. 5. 작업전에 안전한 통로를 확보하겠습니다. 6. 낙하물방지망을 설치하겠습니다. 7. 안전한 작업을 위하여 작업장을 밝게 하겠습니다. 8. 용접 또는 절단 작업시 비산불꽃을 막고 화재를 예방하겠습니다. 9. 전기작업은 누전차단기를 경유하고, 전동공구는 방호조치를 하겠습니다. 10. 밀폐작업장은 작업규정에 맞게 하겠습니다.
안전 시공 10계명	1. 시공계획서를 작성하고 승인을 받아 시공하겠습니다. 2. 지하매설물은 사전에 확인하고 관리기관과 협의하겠습니다. 3. 굴착시 지하매설물의 보호조치 및 굴착순서를 준수하겠습니다. 4. 동바리, 비계작업은 시공상세도를 작성하고 관련규정을 준수 하겠습니다. 5. 흙막이 가시설 시공시 단계별 설치시기 및 작업순서를 준수 하겠습니다. 6. 미근입파일이 발생하지 않도록 하겠습니다. 7. 사전검토없이 임의 또는 과다철거를 하지 않겠습니다. 8. 터널굴착시 과굴착을 금지하고 지보재를 적기에 설치하겠습니다. 9. 계측기는 적기에 설치하고, 계측관리를 체계화 하겠습니다. 10. 장비작업시 계획서를 작성하고 신호수 배치를 준수하겠습니다.