				과장			현장소장	상수도지원처장
문서번호		상수도지원처-5846
보존기간		준영구		협 조			대리
결재일자		2017.06.09.
공개여부		공개
안전사고 상황대처 모의훈련 시행계획(안) (강서수도관리소)
			2017. 6
						상수도지원처

안전사고 상황대처 모의훈련 시행 계획 (강서수도관리소)

현장에서 안전사고 발생 시 신속한 초동조치 및 사고대처 능력 향상을 위한 합동모의훈련을 실시하여 조직적이고 체계적인 훈련능력을 배양하고, 위기관리 대처에 만전을 기하고자 함.

관련근거

❍ 안전관리처-2672(2017.05.31.) “ 재난대비 모의훈련 이행 철저    및 6월 참관 대상 훈련 알림”

훈련목적

❍ 최근 안전사고가 장소에 따라 다양한 유형으로 발생됨에 따라 면밀한 현장 점검과 안전 교육 및 훈련 실시로 실질적인 안전사고 대비

❍ 안전사고 발생 시 신속한 사고대처 시스템 확립

❍ 실제 발생 가능한 실전체험 중심의 훈련 실시로 피해 최소화

추진방향

❍ 현장에서 수도계량기 점검 중 안전사고를 가상한 시나리오에

따른 훈련 실시 ☞ 사고발생 시 신속한 초동대응 능력향상

❍ 신속한 보고체계 및 상황전파 구축

❍ 직원 안전교육 및 응급조치 훈련 실시

❍ 사고초기 SNS 등을 통해 현장상황 실시간 공유 및 공동 대응

세부 추진계획

❍ 훈련개요

① 훈련대상 : 강서수도관리소(남부수도사업소)

② 훈련일시 : 2017. 06. 14(수) 14:00 ~ 16:00

③ 훈련내용 : 수도계량기 점검 시 안전사고(추락) 발생에 따른 응급조치 및 상황 대처 모의훈련

④ 훈련방법 : 상수도지원처 강서수도관리소 및 관할(동작)

소방서 합동 훈련

⑤ 참여인원(총 32명)

- 남부수도관리소 : 16명(검침조장 13명, 관리직원 2명, 소장)

- 상수도지원처(본사) : 11명

- 동작소방서 : 5명

⑥ 동원장비 : 안전지원반 차량, 산소농도측정기, 환기설비 등

❍ 주요 훈련내용

① 사고 발생지점 인지능력 및 상황 대처 훈련

② 유관기관 신고, 상황전파 등 상황별 대응 훈련

③ 인명구조 및 응급조치 2인 1조 모의 훈련

행정사항

❍ 모의훈련 결과 보고(총평, 주요 지적사항, 개선사항 등)

❍ 모의훈련 참여, 투입장비 및 지원 협조공문 시행

붙 임 : 1. 인원배치 및 행동요령 1부

2. 세부 훈련 상황 및 시나리오 2부. 끝.

<붙임 1>

❍ 인원 배치 및 행동요령

구 분	근무위치	인원배치	행동요령(임무)	비 고
계		(29명)
현장 점검자A	맨홀내부	(1명)	○ 현장위치 확인 ○ 산소농도 측정 ○ 맨홀내부 진입 후 점검
현장 점검자B (감시인)	맨홀외부	(1명)	○ 현장위치 확인 ○ 산소농도 측정 ○ 사고발생 인지 ○ 초동조치(환기팬 가동 실시) ○ 즉시 구조신고(☎119) 및 상황보고 (현장지원반)
현장지원반 및 안전지원반	현장관리소 및 관할현장	현장소장, 관리직 및 권역별 반장 (총 16명)	○ 현장 긴급 출동 ○ 초기 대응 지시 ○ 현장통제, 구조대 진출입로 확보 및 구조활동 지원준비 및 지원 ○ 상황반 신속 보고 및 상황전파
상황반	본사	처장 및 운영/관리팀 (총 11명)	○ 본사 종합상황실 보고 ○ 지속적 상황보고 및 전파 ○ 출동 후 현장확인 및 상황종료 보고

<붙임 2>

❍ 세부 훈련 상황 및 시나리오

가. 상황 : 강서수도사업소 관할 수도계량기 점검(검침) 전 맨홀 내부의 산소 및 가스

농도 측정 후 이상이 없음을 확인하고 맨홀 내부 진입 중 사다리(철재난간)                    부식으로 인한 추락사고 발생

나. 세부 시나리오(45분 소요)

시 간	소요시간 (분)	이벤트	진 행 내 용	비 고
계	45
14:00 ~	5	사전준비	○ 사고지점 설정 ○ 훈련진행 준비	관리직원
14:05 ~	10	사전설명, 교육	○ 훈련현황 설명 ○ 안전 및 행동요령(임무) 교육	현장소장
14:15 ~	5	점검개시	○ 맨홀 위치 확인 ○ 산소농도 측정 및 이상유무 확인	현장점검자 (A, B)

시 간	소요시간 (분)	이벤트	진 행 내 용	비 고
14:20 ~	1	사고발생	○ 사고발생 - 맨홀 내부 점검 도중 사고발생(추락)	A근무자
	2	사고발생 인지 및 즉시 신고	○ 사고발생 인지 ○ 즉시 환기팬 가동 ○ 관할소방서 즉시 신고(☎119) - “수도계량기 검침 직원입니다. 맨홀 내부에서 추락사고가 발생하였습니다. 주소는 서울 동작구 보라매로 5가길 15 전문건설공제조합 입니다. 신속한 출동 바랍니다.”	B근무자
		상황보고	○ 현장소장(현장지원반) 상황보고 - “수도계량기 검침 직원입니다. 맨홀 내부에서 추락사고가 발생하였습니다. 주소는 서울 동작구 보라매로 5가길 15 전문건설공제조합 입니다. 신속한 출동 바랍니다. 현재 환기 중이며, 소방서에 즉시 구조요청을 했습니다.“ - 현장소장(현장지원반) “알겠습니다. 즉시 출동 할 테니 환기를 철저히 해주시기 바랍니다.“

시 간	소요시간 (분)	이벤트	진 행 내 용	비 고
14:23~	2	현장/안전지원반 출발	○ 상황전파 - SNS 메시지 상황전파 “동작구 보라매로 5가길 15 전문건설공제조합 맨홀서 추락사고 발생. 가까운 현장에 계신 반장은 즉시 출동 바람.” ○ 상황반 유선보고 - “처장님 맨홀 내부에서 추락사고가 발생하였 습니다. 주소는 서울 동작구 보라매로 5가길 15 전문건설공제조합 입니다. 현재 직원 한분이 환기를 하고 있으며 소방서에 구조요청을 한 상태입니다.“	현장지원반
14:25~	1	현장/안전지원반 도착	○ 현장 통제 및 차량 진출입로 확보 ○ 구조차량 시선유도 및 구조활동 지원준비	현장/안전지원반
14:26~	3	구조대도착	○ 구조작업 후 응급조치 ○ 환자 후송	119구조대
14:30~	5	-	○ 현장정리 및 철수 ○ 상황 종료 보고(소장→처장)	현장/안전지원반
-	-	상황반도착	○ 현장조사 및 원인파악 ○ 상황 종료 보고(처장→본부장 및 본사)	(훈련생략)
14:35	10	-	○ 훈련종료 및 강평	처장