10월중 운전원 교육

- 안전운전

- 방어운전

- 차량관리

- 도로교통관련법령해설

용산소방서

1. 안전운전

ㅇ 마음가짐

- 자기가 컨트롤 할 수 있는 속도 내에서 운전

- 차선밖으로 바퀴가 절대 나가게 하지 말 것과 특히 중앙차선은 생명선이니 절대 침범금지

ㅇ 기술

- 아웃 인 아웃(OUT IN OUT)주법 : 길 바깥 측으로 부터 커브를 향해 스치는 듯이 지나가며 커브를 돌고난 뒤에는 다시 길 바깥측으로 붙는 기술이다.

- 슬로우 인 패스트 아웃트(SLOW IN FAST OUT)주법 : 속도를 떨어뜨리고 코너에 들어온 뒤 가속 탈출하는 방법이다.

ㅇ 승객 및 운전자의 안전을 위해 운행 중에는 반드시 안전벨트를 착용한다.

ㅇ 오토매틱차 변속시에는 브레이크를 밟고 변속을 한다.

ㅇ 긴 내리막길에서는 엔진 브레이크를 사용한다.

ㅇ 물이 많이 고인 데는 피하는 것이 가장 바람직하지만 어쩔 수 없이 지났을 때는 바로 뒤에 페달을 가볍게 밟아 브레이크 성능을 확인해보고 성능이 회복될 때까지 같은 동작을 반복한다.

ㅇ 큰 고장이 나기 전에 여러가지 계기와 램프 등을 점검하고 차 소리와 냄새에도 주의해야 한다.

ㅇ차안에 어린이만 남겨두지 않는다.

ㅇ 비오는 날에는 속도를 줄여야 한다.

ㅇ 비가 내리는 날에는 꼭 밤이 아니더라도 차폭 등을 켜고 운행하는 것이 좋고 때로는 전조등으로 상대방에게 주의를 주어 서로를 경계하며 운행하는 것이 안전 하다.

ㅇ 비오는 날 백미러에 물이 묻어 뒤가 안 보이는 경우 약간의 담배꽁초를 문질러 주면 된다. 담배꽁초 속에 있는 니코틴에는 미러 표면에 빗방울이 묻는 것을 방지하는 기능이 있는데 이를 이용한 것이다.

ㅇ 물웅덩이에 빠진 후 시동이 꺼지면, 5분 정도만 지나면 순조롭게 시동이 걸릴 수 있을 만큼 마르기 때문이다.

ㅇ 눈, 모래, 진흙 등에 빠졌을 때 엑셀 페달을 밟는 동안 자동변속기는 D와 R사이 를 반복적으로 조작하고, 수동변속기는 1단과 R사이를 반복적으로 조작한다. 이 때 엔진을 고속 회전 시키지 않는다. 2∼3분 동안의 시도로 차가 밖으로 나오지 못하면 변속기의 손상과 엔진의 과열을 방지하기 위해 견인을 한다.

ㅇ 안개로 인해 시야의 장애가 발생되면 우선 차간 거리를 충분히 확보하고 앞차의 제동이나 방향전환 등의 신호를 예의 주시하며 천천히 주행해야 안전하다. 운행 중 앞을 분간하지 못할 정도로 짙은 안개가 끼었을 때는 차를 안전한 곳에 세우 고 잠시 기다리는 것이 좋다. 이때에는 지나가는 차에게 내 자동차의 존재를 알 리기 위해 미등과 비상경고등을 점등시켜 충돌사고 등을 미리 예방하여야 한다.

ㅇ 여름철 특히 비오는 날 창문을 닫고 주행하다 보면 김이 서려 운전 장애를 일으키는 경우가 종종 발생 한다. 이때는 에어컨이나 히터를 작동 시키면 간단히 해 결된다 .또한 서리제거나 김 방지제로 차장 안쪽 을 닦아주어도 그 효과는 나타난다. 에어컨이나 김 방지제가 없을 때는 비눗가루를 마른 수건에 묻혀 차창 안쪽에 발라 두면 효과가 있다. 또한 대시보드의 벤틸레이터를 작동시켜 외부공기 가 유입되도록 하면 더욱 효과적이다.

2. 방어운전

방어운전의 의의

방어 운전이란 소극적인 운전으로 생각하기 쉬우나 오히려 그와는 반대로 다른 운전자나 보행자가 교통법규를 지키지 않거나 위험한 행동을 하더라도 그에 적절하게 대처하여 사고를 미연에 방지할 수 있도록 하는 적극적인 운전 방법이다.

방어운전의 요령

ㅇ 안전한 공간을 확보한다.

- 고속주행 중 브레이크를 밟을 때는 여러 번 나누어 밟아 뒤차에 알려 준다.

- 앞차를 뒤따라갈 때 가능한 한 4~5대 앞의 상황까지 살핀다.

- 앞차가 급제동하더라도 추돌하지 않도록 안전거리를 충분히 유지한다.

- 적재물이 떨어질 위험이 있는 화물차로부터 가급적 멀리 떨어진다.

- 상대방 차가 갑자기 진로를 변경하더라도 안전 할 만큼 충분한 간격을 두고 진행한다.

- 차의 옆을 통과할 때, 교통 정체가 있는 도로를 주행할 때, 중앙선을 넘어 앞지르- - 기하는 차량이 있으므로 2차로 도로에서는 가급적 중앙선에서 떨어져 주행한다.

- 차로 도로에서는 가능한 한 우측 차로로 통행한다.

- 길가에 어린이 등 노약자가 있을 때에는 반드시 일시 정지한다.

ㅇ 흔쾌히 양보한다.

- 신호등 없는 교차로를 통과할 때 우선권을 따지지 말고 양보를 전제로 운전한다.

- 진로를 변경하거나 끼어드는 차량이 있을 때 속도를 줄이고 공간을 만들어 준다.

- 대형차가 밀고 나오면 즉시 양보해 준다.

- 뒤차가 접근해 올 때 가볍게 브레이크 페달을 밟아 주의를 준다.

- 뒤차가 앞지르려고 할 때 도로의 오른쪽으로 다가서 진행하거나 감속하여 피해 준다.

ㅇ 미리 예측하여 대응한다.

- 교차로를 통과할 때 신호를 무시하고 뛰어드는 차나 사람이 있을 수 있으므로  신호를 절대적인 것으로만 믿지 말고 안전을 확인한 뒤에 진행한다.

- 진로를 변경할 때 여유 있게 신호를 보내고 이쪽 신호를 이해한 것을 확인한 다음에 천천히 행동한다.

- 횡단하려고 하거나 횡단 중인 보행자가 있을 때 갑자기 뛰어나오거나 뒤로 되돌아갈지 모르므로 감속하고 주의한다.

- 보행자가 차의 접근을 알고 있는지를 확인한다.

- 밤에 운전할 때 일반 도로에서는 아무리 한적할지라도 절대 시속 60~70km이상으로 주행하지 않는다.

- 교차로나 오르막길 등에서는 전조등을 상․하로 켰다 껐다하여 자기 차의 존재를 알려준다.

- 마주오는 차의 전조등이 불빛을 줄이지 않고 접근해 올 때에는 그 불빛에서 시선을 피하여 서행하거나 일시 정지한다.

ㅇ 대형트럭 오토바이방어운전

- 운전을 할 때 대형 트럭은 위압감을 주고 오토바이는 운전자의 신경이 곤두서게 만든다.

- 대형 트럭과 함께 주행할 경우 가장 조심해야 될 부분은 갑작스런 차로 변경이나 급정거로 인해 접촉사고를 일으킬 위험이 있으므로, 대형 트럭과 비슷한 속도로 달리지 않는다.

ㅇ 대형트럭과의 안전거리가 최우선

- 트럭 뒤에서 달리게 되면 전방 시야가 좁아져 갑작스런 급정거나 연쇄추돌시 큰 피 해를 입을 수 있다. 따라서 트럭을 추월해서 앞서 달리던가 아니면 속도를 줄여서 안전 거리를 충분히 두고 달리는 것이 좋다.

- 대형 트럭의 경우 높은 속도를 내며 달리는 차량들이 많기 때문에 신속하게 추월하려 면 수동차량의 경우 기어를 한단 내려서 추월하고, 오토차량의 경우는 선택레버를 한단 아래로 내리던가 킥다운(엑셀러레이터를 끝까지 밟아서)을 만들어 엔진회전을 올려 신속 하게 추월해야 한다.

- 대부분의 오토바이들은 자동차 사이를 순간적으로 속도를 높여 빠져 다니기 때문에 갑 작스런 감속이라든가 급차선 변경을 하지 말아야 한다.

- 복잡한 도심지일수록 오토바이와 의 접촉사고의 위험이 많으므로 복잡한 도심에서우측의 인도 쪽으로 정차하고자 할 때 에는 습관적으로 룸미러와 사이드미러로 확인한 후 정차하고 탑승자가 안전하게 내릴 수 있도록 한다.

- 주행 중 오토바이가 끼어들기를 시도하면 양보를 해 주던가 경음기를 울려 양보하지 않겠다는 의사를 확실히 전달해야 한다.

3. 차량관리

자동차 관리의 의의

자동차 관리란 차량의 안전성을 최고도로 높이고 내구 기간을 늘리기 위해서 철저한 점검을 이행함으로써 결함이나 고장 요인을 찾아내어 합리적으로 정비 관리하는 것이다.

자동차 관리의 필요성

첫째, 운전 조작이 잘되지 않으므로 쾌적한 주행을 하지 못한다.

둘째, 주행 중에 고장이 나기 쉬우므로 교통사고의 직접적인 원인이 된다.

셋째, 제 때 점검하지 않으면 많은 수리비가 들고 연료 소모량이 늘어나므로 비경제적이다..

넷째, 교통법규위반으로 처벌을 받게 된다.

자동차관리책임

자동차의 관리 잘못은 사람의 생명과 신체의 안전에 치명적인 영향을 미치기 때문에 운전자는 자동차를 항상 양호한 상태로 관리하여야 할 사회적 책임을 지니고 있다. 이러한 책임을 망각하거나 무시할 때 자신은 물론 타인에게도 커다란 피해를 끼치게 되어 서로에게 불행을 초래하는 결과를 낳게 된다.

일상점검의 의의

[일상 점검]이란 매일 그날 최초의 운행을 개시하기 전에 각종 장치의 기능이 정상 상태인가를 운전자가 점검하는 일종의 안전 관리이며, 운전자는 반드시 일상 점검을 하도록 의무화 되어 있다.

일상점검시 유의사항

시각 : 눈으로 똑똑히 보고 확인한다.

청각 : 차에 충격을 주어서 그 상태의 변화를 확인한다.

후각 : 냄새를 맡아보고 확인한다.

촉각 : 손으로 대어보고 확인한다.

계기 등으로 기준 치수와 무게 등의 차이를 확인한다.

4. 도로교통법 해설

□ 개 요

ㅇ 도로교통에 관하여 필요한 사항을 규정하기 위해 제정한 법률로서 도로에서 일어나는 교통상의 모든 위험과 장해를 방지· 제거하여 안전하고 원활한 교통을 확보함을 목적으로 한다. 특별시장·광역시장이나 시장· 군수, 또는 유료도로관리자는 신호기 및 안전표지를 설치· 관리하여야 한다. 도로를 통행하는 보행자나 차마는 신호 또는 지시를 따라야 한다.

ㅇ 보행자는 보도 또는 도로의 좌측이나 길가장자리구역을 통행하여야 한다. 차마는 차도 또는 도로의 우측을 통행하여야 한다. 운전자는 도로의 통행에 관한 사항을 지켜야 한다. 운전자는 교통안전교육을 받아야 한다. 운전자는 대인교통사고를 야기한 때에는 사상자의 구호 등 필요한 조치를 하고, 가장 가까운 경찰공무원이나 경찰관서에 지체 없이 사고에 관한 사항을 신고하여야 한다.

ㅇ 자동차 등의 운전에는 지방경찰청장의 운전면허를 받아야 한다. 운전면허는 제1종 운전면허로서 대형면허· 보통면허· 소형면허· 특수면허, 제2종 운전면허로서 보통면허·소형면허· 원동기장치자전거면허, 연습운전면허로서 제1종 보통 연습면허·제2종 보통 연습면허로 한다. 국제운전면허증으로 운전할 수 있다. 제1종 운전면허를 받은 사람은 일정기간마다 정기적성검사를 받아야 하며, 제2종 운전면허를 받은 사람은 일정기간마다 운전면허증을 경신 교부받아야 한다. 운전자는 운전을 할 때에는 운전면허증을 지니고 있어야 하며 경찰공무원의 제시요구에 응하여야 한다. 지방경찰청장은 일정한 사유가 있을 때에는 운전면허를 취소하거나 1년의 범위 안에서 효력을 정지시킬 수 있다.

ㅇ 자동차운전학원을 설립·운영하고자 하는 자는 지방경찰청장에게 등록하여야 한다. 지방경찰청장은 자동차운전전문학원을 지정할 수 있다. 지방경찰청장은 전문학원의 학감으로 하여금 당해 전문학원의 교육생에 대하여 기능검정을 실시하게 할 수 있다. 전문학원의 설립자는 자동차운전전문학원연합회를 설립할 수 있으며, 연합회는 법인으로 한다. 도로교통안전관리공단을 설립하며, 공단은 법인으로 한다. 공단에 도로교통안전관리기금을 설치한다. 경찰청장은 공단을 감독한다.

ㅇ 시· 군공무원은 전용차로운행 및 주· 정차위반을 단속할 수 있다. 경찰서장은 범칙자에 대하여 범칙금납부통고서로 범칙금을 납부할 것을 통고할 수 있다. 경찰서장은 통고처분의 불이행자에 대하여는 지체 없이 즉결심판을 받도록 하고 있다. 12장 121조와 부칙으로 되어 있다.

□ 도로교통법 해설

ㅇ 차도에 대한 설명은 ?

차  선 : 차로와 차로를 구분하기 위해 표시한 선

차  로 : 차마가 한 줄로 통행하도록 차선에 의해 구분되는 차도의 부분

중앙선 : 차마의 통행을 뱡향별로 구분하기 위한 선 또는 시설물

구 분	중 앙 선	길 가장자리 경계선
실 선	차가 넘을 수 없다.	주·정차 금지 구역
점 선	차가 넘을 수 있다.	주차 금지 구역

ㅇ 차선의 표시는 ?

중앙선이 실선과 점선으로 복선인 경우 점선 쪽에서는 일시적으로 넘을 수 있고 실선 쪽에    서는 넘을 수 없다.

ㅇ 도로교통법상 도로란 ?

도로법에 의한 도로 , 유료도로, 일반교통에 사용되는 모든 곳

※ 도로가 아닌 곳 : 학교 운동장, 아파트 단지내 주차장, 학원 실습장, 군부대내 등

※ 도로인 곳 : 아파트 단지 내 큰 길, 도로 변 주차장, 강변의 둑

ㅇ 자동차의 종류로 알맞은 것은 ?

승용자동차, 승합자동차, 화물자동, 특수자동차, 이륜자동차, 건설기계

※ 원동기 장치 자전거는 차에는 해당되나 자동차에 해당되지는 않는다.

※ 원동기 장치 자전거는 125cc 이하의 이륜차(오토바이)와 50cc 이하의 원동기를 단 차이다.125cc를 초과하는 이륜차는 2종 소형으로만 운전가능하다.

※ 기차, 유모차, 신체 장애인용의자 차는 차가 아니다.

ㅇ 도로교통법상 운전이란 ?

도로에서 차를 그 본래의 사용방법에 따라 사용하는 것, 자전거, 유모차, 신체 장애인용 의자 차 등을 보도에서 끌고 가는  것은 운전이라 볼 수 없다. 도로 외의 장소 즉, 학원 실습장이나 군부대 내에서의 운전연습 등 은 도로교통법 상 운전에 해당되지 않는다.

ㅇ 길 가장자리 구역은 ?

보도와 차도가 구분되지 아니한 도로에서 보행자의 안전을 위하여 경계를 표시한 도로의 가장자리 부분

ㅇ 안전지대 ?

차마는 안전지대에 진입할 수 없고 사방 10m 이내에 주·정차할  수도 없다. 안전지대에 보행자가 있을 때에는 서행하여야 한다.

ㅇ 긴급자동차란 ?

당연한 긴급자동차 - 소방차, 구급차

대통령령이 정하는 긴급자동차 - 범죄수사, 교통단속 업무차, 군의 부대 질서 유지 및 유도차, 교도기관의 도주자 체포, 호송, 경비차

지방경찰청장이 지정하는 긴급자동차 - 전기, 가스 및 응급작업차, 민방위 기관의 긴급예방․복구차, 고속도로 관리, 응급작업, 전신 전화, 우편물 운송, 전파감시용 업무차

※ 긴급자동차를 운전할 수 있는 면허는 1종 대형 면허, 1종 보통 면허는 12인승 이하 승용차와 승합차인 긴급차의 운전만 가능하다.

※ 긴급자동차는 그 본래의 긴급용무일 때만 우선권과 특례의 적용을 받는다.

※ 속도 단속차는 경광등과 사이렌을 울리지 않아도 긴급자동차로 인정된다.

ㅇ 정차란 ?

차가 5분을 초과하지 않고 정지하는 것으로 주차 외의 상태

ㅇ 주차란 ?

승객을 기다리거나, 화물을 싣거나, 고장, 그 밖의 사유로 즉시 운전할 수 없는 상태

※ 주차가 아닌 경우 : 위험방지를 위해 부득이 정지, 승객을 내리고 태우는 것

ㅇ 주· 정차 방법 ?

차도의 우측 가장자리에 정차한다, 보도와 차도의 구분이 없는 도로에서는 우측 가장자리부터 50cm이상 거리를 두고 주· 정차한다.

ㅇ 주 정차 금지 구역은 ?

주차 정차 금지구역		주차만 금지구역
(특정장소)	교차로, 횡단보도, 보도, 건널목	(특정장소)	터널 안, 다리 위
(5m 이내)	교차로 가장자리 또는 도로 모퉁이로부터	(5m이내)	소방용 기계, 기구로부터 소방용 방화물통,소화전 또는 소화용 방화물통의 흡수구나 흡입관을 넣는 구멍, 도로공사구역 양쪽 가장자리
(10m 이내)	안전지대로부터 널목 가장자리로부터 횡단보도로부터 버스정류장 표시기둥, 판, 선으로부터	(3m이내)	화재경보기로 부터

ㅇ 주 정차 위반에 대한 조치는 ?

경  찰 공무원 : 범칙금 납부 통고서 발부

시군구 공무원 : 과태료 부과 처분

※ 운전자가 현장에 없을 때 : 소유주(고용주)에 과태료 부과처분

※ 견인시 : 사용자에게 견인, 보관, 소요경비 징수와 과태료 처분, 고지서 교부

※ 과태료 부과 처분에 이의가 있을 때는 고지서를 받는 날로부터 30일 이내에 이의를 제기해야 한다.

ㅇ 황색 등화시는 ?

교차로 진입전 : 정지선에 정지, 우회전은 가능

교차로 진입시 : 신속히 교차로 밖으로 진행

황색등화점멸은 주의하면서 진행, 적색 등화의 점멸은 일시정지 한 후 주의하면서 진행

ㅇ 신호기의 신호와 경찰 공무원 등의 신호가 다른 때는 ?

경찰 공무원등의 수신호가 우선한다.

ㅇ 운전자의 신호 시기는 ?

좌·우회전, 횡단, 유턴, 진로 변경시,

일반도로 : 30m 이상 지점에서 신호,

고속도로 : 100m 이상 지점에서 신호, 정지·후진·서행 · 뒤차에게 앞지르기 시키고자 할 때, 그 행위를 하고자 하는 시기에 신호

※ 고속도로와 자동차전용도로에서는 횡단, 유턴, 후진행위가 금지된다.

ㅇ 수신호 방법 :  팔을 차체 밖으로 내어 표시

좌회전 - 수평으로 편다.

우회전 - 팔꿈치를 수직으로 세운다.

정 지- 45도 밑으로 편다.

서 행 - 45도 밑으로 펴서 상하로 흔든다.

후 진 - 45도 밑으로 펴서 손바닥을 뒤로 하고 앞뒤로 흔든다 .

앞지르기 - 수평으로 펴서 앞뒤로 흔든다

정지	서행	후진	앞지르기(추월)

ㅇ 비보호 좌회전은 ?

녹색등화시에만 좌회전 할 수 있다. 사고 시 또는 교통이 막힐 때에는 신호위반 책임이 있다.

ㅇ 좌· 우회전 방법은 ?

좌회전시 : 미리 중앙선을 따라 교차로 중심 안쪽 서행

우회전시 : 미리 도로의 우측 가장 자리를 따라 서행

좌회전 차로가 2개인 경우 승용차는 1· 2차로, 승합차는 2차로로 좌회전해야 한다.

ㅇ 보행자 보호 방법은?

횡단보도에 보행자 통행시, 횡단보도 앞에서 일시정지, 정지선이 있는 곳에서는 정지선에서 일시정지

ㅇ 안전거리를 두고 서행하여야 하는 경우

안전지대에 보행자가 있을 때, 좁은 도로에서 보행자의 옆을 지나는 때

ㅇ 보행자 전용도로

차마는 보행자 전용도로를 통행해서는 안된다. 단, 통행이 허용된 차마는 보행자 걸음걸이 속도로 운행하거나 일시 정지하여야 한다.

모든 차의 운전자는 도로를 횡단하는 보행자의 통행방해 금지, 장애인 및 어린이 보호, 장애인이 도로를 횡단하고 있을 때 또는 어린이 교통사고 위험이 있는 것을 발견한 때는 일시 정지하여야 한다.

ㅇ 차마의 통행방법은 ?

보도와 차도가 구분된 도로 : 차도의 우측 통행, 보도와 차도가 구분되지 않은 도로 : 도로의 중앙 우측 부분통행, 도로 이외의 곳 또는 도로에 들어가려고 할 때에는 일시정지

ㅇ 차마가 도로의 중앙이나 좌측을 통행할 수 있는 경우는 ?

일방통행 도로, 도로 파손, 도로 공사 등 우측 부분을 통행할 수 없는 때, 우측 부분의 폭이 6m 가 되지 아니한 도로에서 앞지르기 할 때, 우측 부분의 폭이 통행에 충분하지 않을 때, 지방 경찰청장이 지정한 방법에 따를 때

ㅇ 차로에 따른 통행구분은 ?

일반도로 및 자동차 전용 도로

차 종	편도4차로	편도3차로	편도2차로
승용자동차, 중형 및 소형 승합자동차, 1.5톤 이하 화물자동차	1, 2	1	1
대형 승합자동차, 1.5톤 초과 화물자동차	3	2	2
특수자동차, 이륜자동차, 원동기장치자전거, 자전거, 우마차, 건설기계(덤프트럭, 콘크리트믹서트럭제외)	4	3	2

일반도로의 버스 전용차로 통행은 ?

36인승 이상 대형 승합자동차, 36인승 미만 사업용 승합자동차(시내· 시외버스· 농어촌 버스), 어린이 통학버스, 노선 지정 운행하는 16인승 이상 통학 통근용 승합자동차, 기간이 정해진 국제행사 참가인원 수송 등 필요 인정되는 승합자동차, 긴급자동차의 긴급용도 운행시, 택시의 승객 승․하차시

※ 속도로의 버스 전용차로는 9인승 이상 승용자동차 및 승합자동차(승용자동차 또는 12인승 이하의 승합자동차는 6인 이상이 승차한 경우에 한함)

ㅇ 자동차의 법정운행 속도(시속)는 ?

도로의 구분		최고 속도	최저 속도
일반도로	편도 1차로	60km 이내	제한 없음
	편도 2차로 이상	80km 이내
자동차 전용 도로	구분없음	90km 이내	30km

ㅇ 고속도로에서의 법정운행 속도(시속)는 ?

도 로	최 고 속 도		최저속도
	승용 승합 화물 (적재중량,1.5톤 이하)	화물(1.5톤초과), 특수, 건설기계
편도1차로	80km	80km(승용과 동일)	40km
편도2차로 이상	100km	80km	50km
중부고속도로	110km	90km	60km

ㅇ 이상 기후시의 감속 운행 속도는 ?

감속운행속도	도로의 상태
최고속도의 100분의 20	1.비가 내려 노면에 습기가 있는 때 2.눈이 20mm 미만 쌓인 때
최고속도의 100분의 50	1.폭우,폭설,안개등으로 가시거리가 100m 이 내인 때 2.노면이 얼어 붙은 때 3.눈이 20mm 이상 쌓인 때

ㅇ 견인할 때의 법정 운행 속도(시속)는 ?

속 도	견인의 상태
30km 이내	총 중량 2,000kg에 미달하는 자동차를 그 차의 3배 이상의 총 중량의 차로써 견인하는 때
25km 이내	위의 규정 외의 경우 및 이륜 자동차가 견인하는 때

※ 견인차가 아닌 자동차로 견인하는 경우와 고속도로를 제외한 도로에서 견인할 때 위의 규정을 적용

※ 고속도로에서는 견인차(레커)만 견인 가능함

ㅇ 차마의 통행시 우선 순위는 ?

긴급자동차, 긴급 자동차 이외의 자동차(최고 속도 순), 원동기 장치 자전거, 그 외의 차마(자전거, 우마 등)

ㅇ 교통정리가 없는 교차로에서의 통행 우선 순위는 ?

먼저 진입한 차, 폭넓은 도로의 차, 우측 도로의 차, 우회전차가 좌회전하는 차보다 우선 이미 좌회전하는 차는 직진 및 우회전차 보다 우선

먼저 진입한 차 우선	폭 넓은 도로 차 우선	우측 도로 차 우

ㅇ 비탈진 좁은 도로에서 교행 시 우선 순위는 ?

승객· 짐을 싣고 내려가는 차, 승객·짐을 싣고 올라가는 차, 빈 차로 내려가는 차, 빈 차로 올라가는 차

내려오는 차 우선	승객,짐 싣고 올라가는 차 우선

ㅇ 앞지르기 및 앞지르기의 금지시기와 장소는 ?

앞지르기 : 앞서가는 다른 차의 좌측 옆을 지나서 그 차의 앞으로 나아가는 것

금지시기 : 앞차의 좌측에 다른 차가 나란히 가고 있을 때, 앞차가 다른 차를 앞지르거나 앞지르고자 할 때, 앞차가 위험방지 상 정지, 서행하고 있을 때

금지장소 : 교차로, 터널 안, 다리 위, 도로의 구부러진 곳, 비탈길의 고개마루 부근, 비탈길의 내리막

안전표지로 지정된 곳

※ 고속도로에서 앞지르기를 할 때에는 방향지시기, 등화, 경음기 사용 가능

※ 모든 차는 어린이 통학버스를 앞지르지 못한다.

※ 앞지르기를 하고자 할 때는 앞지르기 금지장소 여부를 우선적으로 확인해야 한다.

※ 앞지르기 할 때에도 법정 최고 속도 이내이어야 한다.

ㅇ 일시정지 및 일시 정지할 장소는 ?

일시 정지 : 정차나 주차 이외의 것으로 즉시 출발할 수 있는 상태

일시 정지할 장소

교통정리가 행하여 지고 있지 않고, 좌우를 확인할 수 없거나, 교통이 빈번한 교차로, 철길 건널목, 보행자가 횡단보도 통행시, 도로이외의 곳 출입시, 주차장등에서 도로에 진입하고자 할 때, 정차 중인 어린이 통학버스 옆을 지날 때, 안전표지로 지정된 곳, 교통정리가 행해지고 있지 않는 교차로에서는 서행, 행해지지 않고 좌우를 확인할 수 없거나 교통이 빈번할 경우는 일시정지, 어린이나 유아의 교통사고의 위험이 있을 때, 지체 장애인이 도로를 횡단할 때는 일시 정지해야 한다.

ㅇ 서행 및 서행할 장소는 ?

서행 : 차가 즉시 정지할 수 있는 느린 속도로 진행하는 것

서행할 장소 : 교통정리가 행해지고 있지 않은 교차로, 도로의 구부러진 곳, 비탈길 고개마루 부근, 안전지대에 보행자가 있을 때, 비탈길의 내리막, 좁은 도로에서 보행자 옆을 지날 때

ㅇ 철길 건널목 통행방법은 ?

건널목 직전 일시정지(멈춘다), 좌우를 확인(본다), 기차의 접근소리 확인(듣는다), 안전 확인 후 통과

신호기 또는 철도공무원의 진행 신호 시에만 일시정지 않고 진행할 수 있다. 경보기가 울리거나, 차단기가 내려져 있거나, 내려지려 하는 때 진입금지. 통과방법 위반시 단순위반은 범칙금 통고처분 대상, 그로 인해 인사사고 발생시 형사처벌 대상이 된다.

ㅇ 건널목에서 고장시 조치사항은 ?

승객대피, 철도·경찰 공무원에 신고, 건널목 이외의 곳으로 이동

ㅇ 밤에 켜야 할 등화는 ?

자동차 : 전조등, 차폭등, 미등, 번호등 및 실내조명등(승합 및 사업용 자동차에 한함)

원동기장치 자전거 : 전조등, 미등

견인되는 차 : 미등, 차폭등, 번호등

주·정차시 : 미등, 차폭등

ㅇ 승차인원 및 적재중량(안전기준)은 ?

승차인원 : 승차정원의 11할 이내 단, 고속버스, 화물차 제외

적재중량 : 적재중량의 11할 이내

높    이 : 3.5m

길    이 : 자동차 길이의 10분1 을 더한 길이

너    비 : 후사경으로 후방을 확인할 수 있는 범위

ㅇ 승차정원은 자동차 등록증에 기재된 인원

안전기준을 초과하는 허가는 출발지 관할 경찰서장이 한다.

고속도로에서는 정원 초과 금지(긴급차도 예외 없음), 고속버스는 일반도로 주행시에도 정원초과가 금지된다.

ㅇ 정비 불량 차 및 조치는 ?

정비 불량 차 : 자동차관리법, 건설기계관리법 등에 의한 장치가 정비 되어 있지 않은 차

경미한 때 : 경찰 공무원은 정지시키고, 등록증 또는 면허증 제시요구한 후 응급조치 또는 조건을 정하여 운전을 계속하게 할 수 있음

매우 불량 시 : 등록증 보관 및 운전정지 명령 후 정비불량 표지 부착 하고 정비 명령서 교부

※ 지방 경찰청장(경찰서장)의 정비확인을 받고 정비불량 표지 제거

※ 정비불량 표지를 훼손하거나 정비확인을 받지 아니하고 떼어내지 못함

※ 필요한 정비가 행해지지 않은 경우 사용정지(10일 이내) 통고서 교부

ㅇ 고속도로에서 운전자 특별준수 사항은 ?

안전띠 착용, 고장차량 표지 항시 휴대, 고속도로에 진입 시는 주행 중인 차를 방해해서는 안 된다. 단, 긴급차 진입시는 긴급차가 우선, 고속도로· 자동차 전용 도로에서는 횡단· 유턴· 후진 금지

ㅇ 좌석 안전띠를 착용해야 하는 경우는 ?

일반도로 : 운전자 및 옆 좌석 승차자(전용도로 포함)

고속도로 : 운전자 및 모든 승차자

자동차 전용도로 : 고속버스는 운전자 및 모든 승차자

※ 착용이 제외되는 경우

① 부상, 질병, 장애, 임신 등으로 착용 부적당 시,  ② 신장· 비만 등 신체상태 부적당 시

③ 차를 후진시킬 때,  ④ 긴급자동차,  ⑤ 경찰용 호위 차에 유도되는 차,  ⑥ 선거관리 업무에 사용되는 차,  ⑦ 우편물, 폐기물, 기타 빈번히 승차하는 업무 종사 시

ㅇ 운전면허의 종류와 구분은 ?

제1종 면허 : 대형, 보통, 소형, 특수면허

제2종 면허 : 보통, 소형, 원동기장치 자전거 면허

연습면허 : 제1종 보통연습면허, 제2종 보통연습면허

※ 1· 2종 보통면허 중 1종은 15인승 이하, 2종은 9인승 이하의 승합차 운전 가능,

※ 화물차는 1종은 12톤 미만, 2종은 4톤 이하를 운행할 수 있다.

※ 1· 2종은 18세 이상, 1종 대형 및 특수면허는 20세 이상과 운전 경험이 1년 이상 되어야 시험응시 가능하다. 단, 원동기장치 자전거 면허는 16세 이상이다.

□ 운전면허관리에 따른 관련 기일 총 정리

면허시험 응시제한 (결격기간)	5년 제한	- 무면허· 약물복용·과로·음주운전중 사상사고후 도주
	4년 제한	- 기타 사상사고 야기 후 도주
	3년 제한	- 3회 이상 음주 교통사고를 일으킨 경우 - 무면허자가 자동차를 이용한 범죄 또는 차량 절취· 강취하여 운전한 때
	2년 제한	- 무면허 운전(원동기 6개월), 부정한 방법으로 면허 취득· 이용, 자동차 이용 범죄, 자동차 강· 절취
	1년 제한	- 기타의 이유로 면허가 취소된 경우
	예외로 바로 응시 가능한 경우	- 적성검사 미필자 - 2종에 응시하는 1종 면허 적성검사 불합격자
면허관련	응시원서 유효기간	- 최초 필기 시험일로부터 1 년
	신규운전면허 교부 기간	- 기능시험(1·2종 보통은 도로주행 시험) 합격일로부터 30일 이내
	면허증 반납 기간	- 사유 발생일로부터 7 일 이내
	국제운전면허유효기간	- 내국인은 발급일로부터 1년 - 외국인은 입국일로부터 1년
	연습운전면허유효기간	- 면허를 받은 날로부터 1년
	임시운전증명서	- 유효기간 20일, 1회에 한하여 연장가능

ㅇ 무면허 운전이 되는 경우는 ?

면허를 받지 않고 운전,  적성검사(면허증 갱신) 기간이 지나고 1년 넘은 면허증으로 운전

면허 취소 또는 정지기간 중의 운전,  시험합격 후 면허증을 교부받지 않은 상태의 운전,   자기 소유 면허증으로 운전할 수 없는 차종 운전(면허 외 운전),  외국행정청 발행 운전면허증으로 운전(국제운전면허증 제외)

※ 면허증을 휴대하지 않고 운전했다면 면허증 휴대의무 위반이지 무면허 운전에 해당되지 않는다.(휴대의무 위반 : 범칙금, 제시의무 위반 :형사처벌 및 벌점 30 점)

ㅇ 음주운전의 처벌 기준과 결과는 ?

면허정지 : 교통소양교육대상

면허취소시 : 1 년 간 운전면허 시험 응시제한

형사처벌 : 2 년 이하의 징역 또는 500 만원이하의 벌금

농 도	대인 사고 있을 때	사고 없을 때	측정 불응
0.05% ∼ 0.1% 미만	면허취소 형사처벌	100일간 면허정지형사처벌	면허취소 형사처벌
0.1% 이상	면허취소, 형사처벌

ㅇ 범칙 행위 및 범칙금 통고 처분은 ?

범칙행위 : 운전자나 보행자 등이 도로교통법을 위반하여 범칙금 통고처분 대상이 되는 행위

범칙금 : 통고 처분에 의하여 10만원이하의 벌금, 구류 등에 해당하는 위반행위에 적용되는 금전

통고처분 : 범칙자로 인정되는 사람에게 경찰 공무원이 이유를 명시한 범칙금 납부 통고서(일명 : 딱지)로 범칙금을 납부할 것을 통고하는 것

범칙금 납부통고서를 받은 사람은 10일 이내에 납부해야한다. 기간 만료 다음 날 부터 20 일 이내에는 100 분의 20 을 더한 금액을 납부해야 한다.

범칙금 납부기간 만료일로부터 60일 경과후 까지 즉심을 받지 않은 경우 40일간 면허정지처분을 한다.

ㅇ 운전면허의 벌점 관리는 ?

벌점 누산 관리기간 : 3년, 정지처분 되는 누산 벌점 : 40 점

취소 처분되는 누산 벌점 : 1년 121점, 2년 201점, 3년 271점

최종 위반 사고일로부터 위반 사고 없이 1년경과 시 처분 벌점 소멸됨.

벌점 1점을 1일로 계산하여 1년의 범위 내에서만 정지시킬 수 있다.

인사 사고시 벌점은 1명당 사망시 90 점, 중상 15점, 경상 5점, 부상 2점 임.

교통사고 야기 도주차량을 검거· 신고하여 검거하게 한 운전자는 40점 특혜점수 부여(정지, 취소처분 대상시 누산점수에서 상계)

ㅇ 벌점 30점 이상에 해당되는 위반사유는 ?

30점 : 중앙선 침범, 고속도로 갓길 통행, 고속도로 버스전용, 다인승 전용차로 통행, 면허증 제시 의무 위반

90점 : 단속 경찰 폭행으로 형사 입건 (구속시는 취소)

100점 : 주취 상태 운전 (0.05% 이상 0.1% 미만)

ㅇ 운전면허가 취소되는 경우는 ?

교통사고 야기 후 도주(뺑소니), 술에 취한 상태에서 인사사고 또는 만취상태 운전(0.1% 이상), 음주 측정 불응, 타인에게 면허증 대여 또는 타인의 면허증을 빌려 이를 행사, 대리로 운전면허시험 응시, 결격사유 해당 또는 적성검사 불합격, 적성검사(1종) 1년경과, 갱신기간(2종)1년 110일 경과, 운전면허 행정처분 기간 중에 운전, 허위, 부정 수단으로 면허 취득, 무등록 또는 임시운행허가를 받지 아니한 자동차 운전, 타인의 차를 훔치거나 자동차를 범죄행위에 이용한 때, 단속경찰 폭행으로 구속 또는 법령에 의한 취소 사유시, 벌점 누산 점수가 1년 - 121점, 2년 - 201점, 3년 - 271점 이상인 때

ㅇ 정기적성 검사와 수시 적성검사는 ?

1종 운전면허 소지자의 정기적성검사

최초의 정기적성검사 기간 : 운전면허 시험에 합격한 날부터 기산하여 7년(65세 이상인 사람은 5년)이 되는 날부터 3월 이내

그 다음부터 : 직전의 정기적성검사 기간이 시작되는 날부터 기산하여 7년(65세 이상인 사람은 5년)이 되는 날부터 3월 이내

2종 운전면허 소지자의 면허증 갱신

정기적성검사 면제, 기간 내에 면허증 갱신 (1종 운전면허 소지자의 적성검사기간 내에 운전면허증을 갱신교부 받아야 한다)

수시 적성검사 : 정신적 신체적으로 상당한 이유가 있을 때

적성검사 기간 경과시(1종) : 만료일로부터 6월 이내에는 5만원의 범칙금을 6월 초과 1년 이하 7만원, 1년이 초과되면 면허가 취소된다.

면허증 갱신기간 경과시(2종) : 만료일로부터 6월 이내에는 5만원의 범칙금을 6월 초과 1년 이하 7 만원, 1년이 초과되면 110일 면허정지 처분을 한다. 정지 기간중에 면허증 갱신시는 나머지 정지기간이 해제되며, 정지기간 경과시까지 면허증을 갱신하지 않으면 면허가 취소된다.

ㅇ 교통안전교육 내용 및 방법은 ?

교통안전교육 : 교통여건 변화. 교통 관계 법령 내용 및 운영체계 변동 등으로 운전자에 대한 교육이 필요한 때 실시

교통소양교육 : 면허정지처분 대상자 (벌점 40점 이상), 교통법규 위반자반. 주취 운전자반 (각 4시간 교육), 교통사고자반( 6시간 교육), 면허정지처분을 받은 자가 교통소양교육을 이수하면 정지처분 기간 20일 감경, 교육을 주관하는 곳은 도로교통안전관리공단이다.

ㅇ 교통사고 발생시 조치 사항은 ?

즉시 정지 → 사상자 구호등 필요조치 → 경찰 신고 의무

차만 손괴되고 위험방지, 원활한 교통을 위한 필요조치 시는 경찰에 신고하지 않아도 된다.

도로에 차를 세워둔 채로 시비·다툼을 하는 경우 [노상시비· 다툼 등으로 차마의 통행 방해 행위]로 범칙금 통고처분 및 벌점(10점) 부과 처분을 받는다.

사망사고 발생시는 형사상· 행정상· 민사상 책임을 진다.

ㅇ 교통사고 처리 특례법은 ?

업무상 과실, 중대한 과실로 교통사고를 일으킨 운전자에 대한 형사처벌의 특례를 정하여 피해의 신속한 회복 및 국민생활의 편익을 증진하는 데 있다.

ㅇ 교통사고 처리특례 적용 제외 자는 ?

교통사고로 사람을 치사시킨 자(사망사고), 교통사고 후 도주자, 보험(공제)이 무효, 해지, 면책규정 등 보험금 지급이 중지된 자, 교통사고 10개 항목 위반행위로 치상사고를 낸 자

※ 특례적용 제외자는 형사처벌을 받게 된다. 즉, 공소가 제기되며 반의사 불벌의 적용을 받지 못하게 된다.

※ 보험은 종합보험 또는 공제(사업용)의 경우만 해당되며, 책임보험은 해당되지 않는다.

ㅇ 교통사고 10개 항목은 ?

음주운전, 중앙선 침범, 신호위반, 제한 속도 위반(매시 20km 초과), 앞지르기 방법 및 금지위반, 건널목 통과방법 위반, 횡단보도에서 보행자 보호위반, 보도침범, 승객추락방지 의무위반, 무면허 운전

※ 제한속도 위반으로 인한 사고는 매시 20 km 이상 초과 운행시에 만 10개 항목 위반으로 형사처벌을 받는다.

※ 공소제기, 형사처벌과 "반의사불벌의 적용을 받지 않는다"는 의미가 같은 용어이다.