붙임 2		안전점검 분야별 점검양식

○ 문화재 및 주변시설 점검표

문화재명			점 검 자	서명
점검일자			입 회 자	서명
번호	점 검 항 목	확 인 내 용			점검결과
①	당해 문화재	ㆍ부재의 이격 및 기둥의 기울기 여부
		ㆍ기단부의 균열, 이완 발생 여부
		ㆍ벽체의 배부름 및 누수, 마감 박리 여부
		ㆍ서까래 처짐·파손 여부
		ㆍ기와의 파손(동파 등) 및 지붕 훼손 여부
		ㆍ창호 탈락 및 파손 여부
		ㆍ부착 시설물(전등, 전기시설 등) 탈락 및 훼손 여부
		ㆍ목조문화재 부분 침하 및 기타 훼손 여부
		ㆍ석탑의 기울기, 부재이완 및 탈락, 지의류서식 여부
		ㆍ성곽의 지대석, 면석, 여장 등 훼손(침하, 배부름) 여부
②	기타 시설물 및 임야, 하천 등	ㆍ배수로, 암거 등 배수시설 파손 및 퇴적물 여부
		ㆍ담장, 석축, 축대, 산비탈면, 절개지 등의 갈라짐, 붕괴 및 토사유실 우려 여부
		ㆍ야외시설물(안내판, 의자, 파고라 등)의 훼손, 파손 여부
		ㆍ계단, 장애인 경사로 침하․융기 또는 훼손 여부
		ㆍ수목 넘어짐 또는 냉해로 인한 고사 여부
		ㆍ진입도로 갈라짐 또는 침하(침수) 및 유실 여부
		ㆍ주변 임도 침하 및 유실 여부
		ㆍ하천 범람, 제방 유실 여부
		ㆍ교량 침하(침수) 및 훼손 여부
		ㆍ기타사항
③	문화재 공사현장	ㆍ비계, 덧집의 이탈 여부
		ㆍ기타 건물 균열, 침하 여부
		ㆍ공사자재 적재 안전성 및 유실 여부(덮개상태 등)
		ㆍ기타사항
기타사항 및 점검자 종합의견

○ 소방·방재시설 점검표

문화재명			점 검 자	서명
점검일자			입 회 자	서명
번호	점 검 항 목	확 인 내 용			점검결과
① 소 화 설 비	소화기	· 소화기 설치 위치 및 수량은 적합한가?			□적합, □부적합
		· 소화기의 압력계 지침은 녹색범위에 있는가? (샘플링 검사)			□적합, □부적합
		· 소화기는 설치되 장소에 적응성이 있는가? (샘플링 검사)			□적합, □부적합
		· 소화기 외형의 변형, 손상, 부식 등은 발생하지 않았는가?			□적합, □부적합
	옥내‧외소화전, 호스릴소화전, 방수총, 수막설비 등	· 수원의 부패, 이물질 등이 부유하지 않았는가?			□적합, □부적합
		· 소화전함 내에 호스 및 노즐, 밸브 개방기구 등이 적정하게 비치되었는가?			□적합, □부적합
		· 소화설비의 동작에 영향을 주는 장애물은 없는가?			□적합, □부적합
		· 소화설비의 누수발생 부분은 없는가?			□적합, □부적합
		· 펌프실에 가압송수장치 및 부속장치는 적절하게 관리되고 있는가? (엔진펌프의 연료게이지, 동파방지 등)			□적합, □부적합
		· 소화설비의 외형의 변형, 손상, 부식 등이 발생하지 않았는가?			□적합, □부적합
② 경 보 설 비		· 경보설비 외형의 변형, 손상, 부식 등이 발생하지 않았는가?			□적합, □부적합
	자동화재 속보설비	· 감지기와의 연동 및 관할소방관서, 관계인(소유자,관리자,점유자)에게 정상정으로 통보되는가?			□적합, □부적합
	자동화재 탐지설비	· 화재수신기는 관리자가 상주하는 장소 또는 경보 확인이 가능한 장소에 설치되어 있는가?			□적합, □부적합
		· 화재수신기의 조작스위치는 ‘자동’ 또는 ‘연동’ 위치에 있는가?			□적합, □부적합
		· 화재수신기의 화재표시 내용을 쉽게 확인할 수 있도록 표 또는 도면이 비치되어 있는가?(화재수신기 인근)			□적합, □부적합
		· 발신기, 감지기 등의 설치위치는 적합한가? (발신기: 위치확인 및 동작이 용이한 곳에 위치하는가? / 감지기: 초기감지가 가능한 위치인가? )			□적합, □부적합
		· 화재감지기의 정상작동 및 경종, 사이렌 등 경보설비가 정상작동하는가?			□적합, □부적합
	단독경보형 감지기	· 단독경보형 감지기의 테스트버튼을 누른 경우 동작이 되는가?			□적합, □부적합
③ 자 체 소 방 안 전 관 리	안전관리상태	· 소방안전관리자의 선임여부 및 안전관리업무 수행은 양호한가?			□적합, □부적합
		· 재난대응매뉴얼은 비치되어있으며, 현행화 되어있는가?			□적합, □부적합
		· 비상연락망은 비치되어있으며, 현행화 되어있는가?			□적합, □부적합
		· 안전경비원 근무일지는 비치되어있으며, 적절하게 관리되고 있는가?			□적합, □부적합
		· 소방시설에 대한 자체점검은 정기적으로 실시하고 있는가?			□적합, □부적합
	화기취급안전	· 건물 내부 또는 주변에 가연물의 취급 및 적재 상태는 적정한가?			□적합, □부적합
		· 화기 취급 시설의 설치상태 및 관리상태는 적합한가?			□적합, □부적합
	CCTV	· CCTV 및 모니터링은 정상작동하고 있는가?			□적합, □부적합
	전기설비	· 당해문화재의 전기설비는 적절하게 관리되고 있는가?			□적합, □부적합
기타사항 및 점검자 종합의견