놀이터명		조합놀이대		주기범례	D: 일간 W: 주간 M: 월간				안전점검일지																			관 리 자			정 창 화
놀이기구명		부대시설/놀이터 공통사항																										점 검 자			조 성 현
점검항목				주기	( 2 )월
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
고장, 파손된 곳은 없는가				M					○
구조물이 흔들리지 않는가				M					○
미끄럼틀 보호벽(난간)의 파손				M					○
미끄럼틀 계단의 파손				M					○
도착지점의 흙 및 물의 존재				M					○
신체부위가 낄 수 있는 틈새의 존재				M					○
기둥의 고정 및 조임 장치의 조임 상태				M					○
기구 및 시설의 베어링의 윤활				M					○
기구 및 시설의 도장상태				M					○
돌출부나 거칠음				M					○
볼트나 너트 등의 나사풀림				M					○
점 검 결 과 범 례	양 호 : ○ 요주의 : △ 요수리 : ∨ 이용금지 : X		비 고	1.

놀이터명		건너는기구		주기범례	D: 일간 W: 주간 M: 월간				안전점검일지																			관 리 자			정 창 화
놀이기구명		부대시설/놀이터 공통사항																										점 검 자			조 성 현
점검항목				주기	( 2 )월
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
파이프의 휘어짐				M					○
하강지역에 모래높이 및 량의 적정성				M					○
금속부분의 녹슴				M					○
금이 간 곳은 없는가				M					○
페인트 칠이 벗겨짐				M					○
돌출부나 거칠음				M					○
볼트나 너트 등의 나사풀림				M					○
유리, 돌맹이 등 이물질이 없는가				M					○
모래는 충분한가				M					○
점 검 결 과 범 례	양 호 : ○ 요주의 : △ 요수리 : ∨ 이용금지 : X		비 고	1.

놀이터명		무당벌레아지트		주기범례	D: 일간 W: 주간 M: 월간				안전점검일지																			관 리 자			정 창 화
놀이기구명		부대시설/놀이터 공통사항																										점 검 자			조 성 현
점검항목				주기	( 2 )월
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
기둥의 고정 및 조임 장치				M					○
기구 및 시설의 도장상태				M					○
유리 돌맹이 등 이물질이 없는가				M					○
모래는 충분한가				M					○
고장 및 파손된 곳은 없는가				M					○
구조물이 흔들리지 않는가				M					○
돌출부나 거친면은 없는가				M					○
점 검 결 과 범 례	양 호 : ○ 요주의 : △ 요수리 : ∨ 이용금지 : X		비 고	1.