놀이터명		어린이놀이터(북측)		주기범례	D: 일간 W: 주간 M: 월간				안전점검일지																			관 리 자			오동열
놀이기구명		시소,두더지굴 미끄럼뜰.그네																										점 검 자			최인묵
점검항목				주기	( 7)월
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
고장, 파손된 곳은 없는가				M									○
구조물이 흔들리지 않는가				M									○
미끄럼틀 보호벽(난간)의 파손				M									○
미끄럼틀 계단의 파손				M									○
도착지점의 흙 및 물의 존재				M									○
신체부위가 낄 수 있는 틈새의 존재				M									○
기둥의 고정 및 조임 장치의 조임 상태				M									○
기구 및 시설의 베어링의 윤활				M									○
기구 및 시설의 도장상태				M									○
돌출부나 거칠음				M									○
볼트나 너트 등의 나사풀림				M									○
고장 및 파손된 곳은 없는가				M									○
점 검 결 과 범 례	양 호 : ○ 요주의 : △ 요수리 : ∨ 이용금지 : X		비 고	1.

놀이터명		어린이놀이터(남측)		주기범례	D: 일간 W: 주간 M: 월간				안전점검일지																			관 리 자			오동열
놀이기구명		조합놀이대,그네.시소, 미끄럼틀																										점 검 자			최인묵
점검항목				주기	( 7)월
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
파이프의 휘어짐													○
하강지역에 모래높이 및 량의 적정성													○
금속부분의 녹슴													○
금이 간 곳은 없는가													○
페인트 칠이 벗겨짐													○
돌출부나 거칠음													○
볼트나 너트 등의 나사풀림													○
유리, 돌맹이 등 이물질이 없는가													○
모래는 충분한가													○
기둥의 고정 및 조임 장치													○
기구 및 시설의 도장상태													○
모래는 충분한가													○
점 검 결 과 범 례	양 호 : ○ 요주의 : △ 요수리 : ∨ 이용금지 : X		비 고