놀이터명		보라매공원 어린이놀이터		주기범례	D: 일간 W: 주간 M: 월간				안전점검일지																			관 리 자			정
																															부 김기성
놀이기구명		조합놀이대																										점 검 자			김기성
점검항목				주기	( 7 )월
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
고장,파손된 곳은 없는가				M																															○
구조물이 흔들리지 않는가				M																															○
미끄럼틀 보호벽(난간)의 파손				M																															○
미끄럼틀 계단의 파손				M																															○
도착지점의 흙 및 물의 존재				M																															○
신체부위가 낄 수 있는 틈새의 존재				M																															○
기둥의 고정 및 조임 장치의 조임 상태				M																															○
기구 및 시설의 베어링의 윤활				M																															○
기구 및 시설의 도장상태				M																															○
돌출부나 거칠음				M																															○
볼트나 너트 등의 나사풀림				M																															○
점 검 결 과 범 례	양 호 : ○ 요주의 : △ 요수리 : ∨ 이용금지 : X		비 고

놀이터명		보라매공원 어린이놀이터		주기범례	D: 일간 W: 주간 M: 월간				안전점검일지																			관 리 자			정
																															부 김기성
놀이기구명		엑스 시소																										점 검 자			김기성
점검항목				주기	( 7 )월
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
시소의 무게 균형의 정확성(좌우변형편차 140mm를 넘지 않아야 한다)				M																															○
지지대와 시소판의 연결부위의 원활성 및 회전성				M																															○
시소가 좌.우로 흔들림				M																															○
손잡이가 흔들림				M																															○
신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새				M																															○
금속부분의 녹슴,목재부분의 부식				M																															○
기구의 금이 간 곳				M																															○
페인트의 칠이 벗겨짐				M																															○
돌출부나 거칠음				M																															○
볼트나 너트 등의 나사풀림				M																															○
점 검 결 과 범 례	양 호 : ○ 요주의 : △ 요수리 : ∨ 이용금지 : X		비 고

놀이터명		보라매공원 어린이놀이터		주기범례	D: 일간 W: 주간 M: 월간				안전점검일지																			관 리 자			정
																															부 김기성
놀이기구명		비행기 흔들놀이																										점 검 자			김기성
점검항목				주기	( 7 )월
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
기둥의 고정 및 조임 장치의 조임 상태				M																															○
기구 및 시설의 베어링의 윤활				M																															○
기구 및 시설의 도장상태				M																															○
유실 모래의 보충 및 굳은 모래 부수기				M																															○
돌출부나 거침음				M																															○
손잡이가 흔들림				M																															○
신체부위(손,발,머리)가 낄 수 있는 틈새				M																															○
금속부분의 녹이나 목재부의 부식				M																															○
볼트나 너트 등의 나사풀림				M																															○
기구 및 시설의 도장상태
점 검 결 과 범 례	양 호 : ○ 요주의 : △ 요수리 : ∨ 이용금지 : X		비 고

놀이터명		보라매공원 어린이놀이터		주기범례	D: 일간 W: 주간 M: 월간				안전점검일지																			관 리 자			정
																															부 김기성
놀이기구명		네트클라이머																										점 검 자			김기성
점검항목				주기	( 7 )월
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
그물망(체인.타이어)사이의 연결부위 고정성				M																															○
손잡이(파이프.체인.타이어)의 파손(갈라짐.휘어짐.엉킴.벗겨짐)				M																															○
지지대가 느슨해져 있지 않은가				M																															○
신체부위(손.발.머리)가 낄 수 있는 틈새				M																															○
금속부분의 녹슴.				M																															○
금이 간 곳 은 없는가				M																															○
기둥의 고정 및 조임 장치의 조임 상태				M																															○
기구 및 시설의 베어링의 윤활				M																															○
기구 및 시설의 도장상태				M																															○
볼트나 너트의 나사 풀림				M																															○
점 검 결 과 범 례	양 호 : ○ 요주의 : △ 요수리 : ∨ 이용금지 : X		비 고

놀이터명		보라매공원 어린이놀이터		주기범례	D: 일간 W: 주간 M: 월간				안전점검일지																			관 리 자			정
																															부 김기성
놀이기구명		무지개 흔들놀이																										점 검 자			김기성
점검항목				주기	( 7 )월
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
손잡이가 흔들림				M																															○
신체부위가 낄 수 있는 틈새의 존재				M																															○
금속부분의 녹슴, 목재부의 부식				M																															○
기구의 금이 간곳				M																															○
돌출부나 거칠음				M																															○
기구 및 시설의 도장상태				M																															○
신체부위가 낄 수 있는 틈새의 존재				M																															○
녹슨 분분은 없는가				M																															○
스프링부의 심한 마모및 처짐은 없는가				M																															○
볼트,너트 등의 부품의 탈락및 마모상태				M																															○
																																			○
점 검 결 과 범 례	양 호 : ○ 요주의 : △ 요수리 : ∨ 이용금지 : X		비 고	.

놀이터명		보라매공원 어린이놀이터		주기범례	D: 일간 W: 주간 M: 월간				안전점검일지																			관 리 자			정
																															부 김기성
놀이기구명		비행기 미끄럼틀																										점 검 자			김기성
점검항목				주기	( 7 )월
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
미끄럼틀 보호벽(난간)의 파손				M																															○
미끄럼틀 계단의 파손				M																															○
도착지점의 흙 및 물의 존재				M																															○
신체부위가 낄 수 있는 틈새의 존재				M																															○
녹슨 분분은 없는가				M																															○
기둥의 고정 및 조임 장치의 조임 상태				M																															○
기구 및 시설의 베어링의 윤활				M																															○
기구 및 시설의 도장상태				M																															○
볼트,너트 등의 부품은 탈락및 마모상태				M																															○
활강표면은 돌출부나 거친면이 없는가				M																															○
미끄럼틀 활주판의 요철 및 파손				M																															○
금이 간 곳은 없는가				M																															○
점 검 결 과 범 례	양 호 : ○ 요주의 : △ 요수리 : ∨ 이용금지 : X		비 고

놀이터명		보라매공원 어린이놀이터		주기범례	D: 일간 W: 주간 M: 월간				안전점검일지																			관 리 자			정
																															부 김기성
놀이기구명		무지개 그네																										점 검 자			김기성
점검항목				주기	( 7 )월
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
그네고리(□s□훅)의 풀림 및 파손				M																															○
그네 좌석판의 파손				M																															○
그네 회동구 베어링의 윤활유 주입 상태				M																															○
그네 줄의 꼬임 및 파손				M																															○
그네 줄의 균형 상태				M																															○
그네 추락지대까지 바닥재의 충분상태 추락시 상해가능 장애물의 존재				M																															○
신체 부위가 낄 수 있는 틈새의 존재				M																															○
금속재질의 녹 발생 상태				M																															○
금이 간 곳의 존재				M																															○
돌출부나 거침면의 존재				M																															○
기구 및 시설의 도장상태				M																															○
볼트나 나사가 풀림상태				M																															○
점 검 결 과 범 례	양 호 : ○ 요주의 : △ 요수리 : ∨ 이용금지 : X		비 고

놀이터명		보라매공원 어린이놀이터		주기범례	D: 일간 W: 주간 M: 월간				안전점검일지																			관 리 자			정
																															부 김기성
놀이기구명		째즈흔들놀이																										점 검 자			김기성
점검항목				주기	( 7 )월
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
금이 간 곳의 존재				M																															○
돌출부나 거침면의 존재				M																															○
기구 및 시설의 도장상태				M																															○
볼트나 나사가 풀림상태				M																															○
목재의 부식은 없는가				M																															○
회전상태				M																															○
회전축의 강도				M																															○
점 검 결 과 범 례	양 호 : ○ 요주의 : △ 요수리 : ∨ 이용금지 : X		비 고

놀이터명		보라매공원 어린이놀이터		주기범례	D: 일간 W: 주간 M: 월간				안전점검일지																			관 리 자			정
																															부 김기성
놀이기구명		충격흡수표면재																										점 검 자			김기성
점검항목				주기	( 7 )월
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
바닥면은 심한 패임 현상이 없어야 한다				M																															○
바닥에는 상해를 줄만한 이물질(유리,돌부리등)이 없어야 한다				M																															○
놀이시설 안에는 밧줄이나 전선이 늘어 뜨려져 있어서는 안된다.				M																															○
기둥 기초부의 노출은 없어야 하며 고정상태는 견고하여야 한다.				M																															○
놀이터의 배수,쓰레기 및 입구 청결상태				M																															○
고무바닥재는 탄성이 충분한가 (모래는 충분한가)				M																															○
점 검 결 과 범 례	양 호 : ○ 요주의 : △ 요수리 : ∨ 이용금지 : X		비 고