유․도선 안전점검표

□ 업체명 : 000

○ 위  치 : 여의도                     (000 선착장)

○ 대표자 : 홍길동

□ 선박(부유식 수상구조물)의 명세

명칭	000호	총 톤수	18	승선 등 정원	26	건조일자	2011.6.1
선 질	FRP	추진기관	151	규모	L(11.81)×B(4.58)×D(1.3)m

□ 점검사항(5톤이하는 일괄작성)

구분	항 목	점 검 사 항(배치‧비치기준)	점 검 결 과
구명설비	① 구명조끼 - 전 유도선 적용	○ 승선정원의 120%이상 (성인용 100%, 소아용 승선정원의20%)	- 정 원 : 명 - 성 인 용 : 벌 - 소 아 용 : 벌
	② 구명부환 - 승선정원 : 5인이상 - 동력선	○ 승선정원의 30% 이상 ○ 승선정원의 15%이상 - 해상 : 승선정원의 50%이상 태울 수 있는 구명정, 뗏목, 구명부기 갖춘 경우 - 내수 : 승선정원의 25%이상 태울 수 있는 구명정, 뗏목, 구명부기 갖춘 경우	- 구명부환 : 개 - 구명부기 : 기
	③ 구명줄 - 승선정원 13인 이상인 선박	○ 10mm × 30m, 1개이상	- 구 명 줄 : 개
	④ 소화설비 - 전 유도선 적용	○ 선실, 조타실 및 기관실에 각 1개 이상의 소화기	- 소 화 기 : 개
	⑤ 통신장비	○ 2마일 이상을 운항하는 유선과 전 도선에는 가까운 무선국과 연락할 수 있는 통신장비세트 확보	- 통신장비 : SET

구분	항 목	점 검 사 항(배치‧비치기준)	점 검 결 과
승무원	①선박직원	○ 5톤미만 또는 승선정원 13인 이하 선박 - 1인(항해사, 운항사 또는 소형 선박 조종사 면허증 소지자) - 승선경력 및 능력 등을 고려하여 시도지사 또는 해양경찰청장이 별도로 인정한 자 ○ 소형선박(총톤수 30톤 미만) - 여객선 ‧ 선 장 : 6급 항해사 ‧ 기관장 : 소형선박조종사 - 여객선외 선박 ‧ 선장 및 기관장 겸임 : 소형 선박조종사 ○ 일반선박(총톤수 200톤 미만) - 선 장 ‧ 5급 항해사(여객선의 경우) ‧ 6급 항해사(여객선외 경우) - 기관장 : 6급기관사
	②인명구조 요원	○ 유선장 - 승객정원 13인 미만은 유선 30척 까지 구조요원 1인이상 (비상구조선 1척확보) - 승선정원 13인 이상의 유선으로서 승객 100인까지는 매50인마다 1인이상, 정원 100인 이상인 경우 매 100인마다 1인이상 ○ 도선장 - 승객 100인까지는 매 50인마다 구조요원 1인 이상, 정원 100인 이상인 경우 매 100인 마다 1인 이상
기타	①게 첨 물	○ 승선정원의 표시여부 ○ 승객 준수사항의 게시여부 ○ 구명동의 착용법의 부착여부
	②구명장비의 배치 등	○ 구명장비의 배치 및 활용가능여부 (배치적정여부, 비상시 사용가능 여부) ○ 구명장비 노후, 파손 등 사용가능 여부 ○ 장비의 유효기간 초과여부 (소화기의 충전일자 등 확인)

<유․도선장, 계류장>

구분	항 목		점 검 사 항(배치․비치기준)	점 검 결 과
면허신고		① 면허․신고사항 (유선장 관련)	○ 면허․신고 사항 준수여부 ○ 안전도 검사 여부
		② 유․도선장 내 게시사항 등	○ 부당한 승선료, 선박대여료 또는 운임을 받는지 여부 ○ 승선료, 선박대여료, 운임, 승선정원, 영업구역, 영업시간 및 승객준수사항을 승객이 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시 하였는지 여부
		③ 시설관리	○ 대기시설, 매표소, 화장실 등 적정배치 및 관리상태

구분	항 목		점 검 사 항(배치․비치기준)	점 검 결 과
안전관리		④ 구명설비 등	○ 구명장비(구명부환)의 배치 및 활용가능 여부 (배치적정여부, 비상시 사용가능 여부) ○ 구명장비 노후, 파손 등 사용가능 여부 ○ 장비의 유효기간 초과여부 (소화기의 충전일자 등 확인) ○ 자기점화등, 조명시설 비치여부
		⑤ 계선계류 설비 등	○ 닻, 체인 및 육상 계류비트 등 계류시설 상태 ○ 육상 계류시설 연결 상태 ○ 출입 도교와 선착장 연결부위 이상유무
		⑥ 호안 축대 등	○ 유․도선장 접안 축대 균열 등
		⑦ 기타	○ 가스용기 관리상태, 주변 가연성 물질 방치 여부 등 ○ 전기시설 관리상태, 안전검사증 확인 등 ○ 소화기 및 소화전 비치여부, 점검 및 충전상태 등 - 소방설비(화재탐지기, 소화기 등) 관리 ○ 출입구 및 비상통로 확보 여부 등 ○ 폐기물, 오수, 분뇨 처리실태

항 목	점 검 결 과
점검자 의견 및 기타 특기사항 등

점 검 일 : 20  년       월       일

확 인 자 : 직        성명         (서명)

(업체 관계자)

점 검 자 : 직        성명         (서명)