첨부1

청사(건축물) 안전 점검표

서울물연구원                                       점검일: 2016. 6.1~6.15

점 검 내 용		점 검 결 과		조 치 계 획
		○, ×	내용(위치, 상태)
▪ 건축물의 구조안전을 해치는 사항
축대, 옹벽의 안전상태	ㆍ수평이동, 침하, 기울어짐 등 발생 여부	○	청사 후문 옆
	ㆍ균열과 변형(배부름 등) 발생 여부	○	이상없음
	ㆍ배면토의 침하, 침수, 배수구멍 막힘 발생 여부	○	이상없음
부등침하	ㆍ건축물의 기울음, 외벽 경사균열 발생 여부	○	이상없음
	ㆍ주변지반 부분 침하, 또는 융기현상 발생 여부	○	이상없음
	ㆍ창과 문의 뒤틀림과 여닫기 곤란 상태 발생 여부	○	이상없음
	ㆍ바닥 포장부위 침하 및 균열 발생 여부	○	이상없음
주요 부재의 구조적 균열과 변형	ㆍ슬래브의 상하부에 규칙적인 균열과 변형(기둥주변 융기, 중앙처짐)등 발생 여부	○	이상없음
	ㆍ기둥에 결함 발생 여부(경사균열과 수평균열, 피복 콘크리트의 터짐과 주철근의 노출)	○	이상없음
	ㆍ보에 결함 발생 여부(단부 사인장균열, 중앙부 휨균열)	○	이상없음
▪ 건축물의 내구성 결함 사항
ㆍ각부의 균열, 누수, 백화나 습윤(결로)등의 현상 발생 여부		○	이상없음
ㆍ철재 부식 발생 여부		○	이상없음
▪ 기타 결함사항
ㆍ하수관로 및 맨홀의 배수, 청소상태 불량 여부		○	이상없음
ㆍ건축물의 기초부위로 빗물 유입 여부		○	이상없음
ㆍ담장의 전도징후 여부		○	이상없음
ㆍ외장재(치장벽돌, 모르터 등)와 돌출물(간판, 안테나 등)의 부착상태 이상유무		○	이상없음
ㆍ빗물 홈통과 루프드레인의 기능 이상 유무		○	이상없음
ㆍ수도, 가스, 전기, 통신선로의 이상 유무		○	이상없음
ㆍ배수펌프 작동상태 불량 여부		○	이상없음
ㆍ기 타		○	이상없음

점점자 : 총무과  주무관  임승용 (인)

청사 안전 점검표(기전설비 : 기계, 전기분야]

서울물연구원                                  점검일 : 2016. 6.1~6.15

점 검 항 목	점 검 결 과		조 치 계 획
	○,☓	내용(위치, 상태)
▪ 기계설비 분야
∙ 각종 펌프 가동 상태 및 밸브류 관리	○	이상없음
∙ 각종 배관 및 밸브 등 관리 상태	○	이상없음
∙ 지하실 등 침수우려 지역의 배수 펌프 설치 및 작동관리	○	이상없음
∙ 기타 각종 기계설비 관 상태	○	이상없음
▪ 전기설비 분야
∙ 수․변전설비 가동 및 관리상태	○	이상없음
∙ 정전 조치 방안 등 매뉴얼 작성관리 및 비치여부	○	이상없음
∙ 정전대비 교육, 필수요원 비상출동 태세 등 대응체계	○	이상없음
∙ 기타 각종 전기설비 관리 상태	○	이상없음
▪ 소방 방호 분야
∙ 소화기 비치 및 관리 상태	○	이상없음
∙ 화재 감지기, 경비장치, 하론 설비 등 관리 상태	○	이상없음
∙ 담당자 지정관리 및 예방교육 상태	○	이상없음
▪ 기타 사항

점점자 : 총무과  주무관  임승용 (인)