안전점검 체크리스트

1. 점검대상 : 몽촌역사관, 움집터전시관

2. 점검분야 : 건축 분야

3. 점검방법 : 육안점검 및 동작시험

4. 점검결과

구분	세부 점검사항	점검결과	비고
자체점검 리 스 트 (자체시설의 특성에 맞게 작성하여 점검실시)	시설물 등의 기둥, 보 등 주요구조물의 변형과 손상 및 안전여부	이상없음
	시설물 등의 내․외벽 균열, 마감재(타일, 석재 등) 박리, 박락상태 확인 및 기타 안전여부	이상없음
	지반침하로 인한 시설물 등의 균열 및 위험 요인	이상없음
	지반 침하에 따른 구조물의 균열 상태 및 기타 안전여부	이상없음
	철골구조물의 구조내력 저하 여부 · 도장재료 마감 및 부식상태 · 형강 등 관련부재 변위·변형·휨 상태	이상없음
	건축물 주변 및 옥상 등의 배수시설 상태	이상없음
	방화문,방화셔터의 정상작동상태 점검	이상없음
	피난·소화통로 확보여부, 유지관리 상태	이상없음
	환풍구, 장비반입구, 옥외집수정 등의 구조물 및 덮개 안전 여부	이상없음
	옥내·외 난간, 계단 등의 안전 여부	이상없음

2015.  3 . 30   .

점검자 :     최 영 대                 (인)

손 주 섭                 (인)

안전점검 체크리스트

1. 점검대상 : 몽촌역사관, 움집터전시관

2. 점검분야 : 전기, 통신, 기계 분야

3. 점검방법 : 육안점검 및 동작시험

4. 점검결과

구분	세부 점검사항	점검결과	비고
자체점검 리 스 트 (자체시설의 특성에 맞게 작성하여 점검실시)	특고압 케이블, 수․배전설비 및 보안등 점등상태 이상 여부	이상없음
	소화기, 경보기, 감지기, 소화전, 소화펌프 등 소방설비 상태전반	이상없음
	통신케이블, 통신장비 등 통신설비 이상여부	이상없음
	급·배수배관, 펌프, 위생기기, 각종 설비의 이상 여부	이상없음
	화재발생 가능기기의 안전 상태 및 각종 인화물질 사전제거 등	이상없음
	지하집수정 배수상태 및 덮개 이상 여부	이상없음
	동파방지설비 전기공급시설 정상공급 여부	이상없음
	각종 기기, 배관 등 동파예방조치 적정 여부	이상없음
	기타 안전사고 발생 가능시설 점검	이상없음

2015. 3  .  30  .

점검자 :     최 영 대         (인)

손 주 섭         (인)