태풍대비 건축공사장 안전점검표

건축위치			건 축 주
건축규모		지상 층, 지하 층 연면적 : ㎡	시 공 자
주 용 도			감 리 자
점 검 항 목			점 검 결 과
안전관리대책 수립여부	◦ 직원 안전관리 교육 ◦ 비상연락체계 유지 등
공사장 가시설	◦ 가림막 설치 상태 ◦ 추락방지시설 설치 상태 ◦ 비계 발판 설치 상태
토사유출	◦ 공사장 토사유출로 인한 빗물받이 막힘 ◦ 배수시설
건설기기 안전관리	◦ 타워크레인 등 건설기기 안전		타워 크레인 ○대
기타 안전관련 취약부분 위해요소 이상여부, 현장 정리정돈 등
점검결과 총평

※ 지적사항 사진첨부

2014.     7.      .

점검자 :                   성명          (인)

점검자 :                   성명          (인)