정비사업 공사장 안전점검표

건축위치			건 축 주
건축규모	지상 층, 지하 층 연면적 : ㎡		시 공 자
주 용 도			감 리 자
점 검 항 목			점 검 결 과
겨울철 안전관리대책 수립여부	◦ 제설 세부 추진계획 수립 여부 ◦ 월동자재․장비 등 확보 ◦ 비상연락체계 유지 등 ◦ 소화기 등 소방기기 확보
공사장 안전관리시설	◦ 낙하물 방지망 및 추락방지시설 등 관리 상태 ◦ 가스 및 유류취급시설 안전관리 ◦ 조명,통로,비계발판 등 ◦ 작업개구부 관리 ◦ 주변도로 균열 등 기반시설 손상여부 ◦ 공사장 울타리 및 가림막 관리상태
굴토공사장	◦ 계측실시 및 이상유무 ◦ 흙막이부재 등의 손상, 변형, 침하 등 이상 상태 ◦ 토류판 및, 어스앵커 시공상태 ◦ 절개지 상태, 지하수 관리 상태등
건설기기 안전관리	◦ 타워크레인, 콘크리트 타설기 리프트 등 안전관리 이상유무
기타 안전관련 취약부분 위해요소 이상여부, 현장 정리정돈(시민 불편) 등
점검결과 총평

2014.  11.

점검자 : 서울시건축물 구조안전진단위원  성명          (인)

점검자 :                                성명          (인)