물재생센터 안전점검

(안전사각지대 파악)

■서남물재생센터 - 2014.11.18.(화)

연번	사진	위치	지적사항	조치계획
1		발전기동	위험시설내 가연성(윤활유) 물질 보관	안전사고예방조치 요망 (옥외위험물저장소 설치 등)
2		탈수기동	약품용해탱크 점검 후 정리불량	안전사고예방조치 요망 (근무자 교육 등)
3		발전기동	소화가스 발전기 폐열회수관 보온재 소손	불연성 보온재 교체 지속적인 안전점검
4		초침	출입금지 시건상태 불량	불량 시건장치 교체 출입금지 구역 시건상태 점검 지시