2014 추석연휴 대비 정비사업 공사장 안전점검 결과

□ 구 역 명 :

□ 위    치 :

□ 점검일자 :

지적사항	조치결과	비 고

2014. 08.   .

점검자 : 소속           직          성명             (서명)

점검자 : 소속           직          성명             (서명)

지적사항 및 조치결과 사진

정비전	정비후
정비전	정비후

점검 체크리스트

점  검  내  용

▪ 공통사항

- 공사장별 비상연락체계 구축(관계공무원, 유관기관, 시공사 등)여부

- 경사진 현장은 유속을 저감할 수 있는 방지턱 설치여부

- 기타 수방자재 및 장비 사전확보

▪ 철거현장

- 건물철거중인 사업장은 잔재 조속 반출 및 기존 하수도 준설실시

- 공사현장 인근 도로 침하 및 균열발생 여부

▪ 굴토현장

- 현장내 배수로설치, 침사지 · 집수정의 설치 위치 · 규모 적정 여부

- 절개지 및 성토부분에 토사유출 방지를 위한 방수포 설치 여부

- 흙막이 가시설 이상(손상,변형,침하 등) 유무 및 계측관리 상태

- 법면 유지상태, 지하수 관리상태

▪ 골조현장

- 건설기계(타워크레인, 리프트 등)정기 안전관리 이행 여부

- 낙하물 방지망, 추락방지시설 등 관리

- 기타 주민불편 및 안전에 관한 사항