『한강 보행육교 외 시설물』

전수조사 점검결과 보고서

□ 점검개요

○ 점검일 :′19.1.16.~′19.1.25.

○ 점검자 : 기반시설과 김재건, 이건용

○ 점검 시설물 : 잠실나루역 연결 보행육교 등 23개소

□ 점검결과

연번	시설명	손상위치	점검내용 및 손상규모	조치계획
1	잠실나루역 연결 보행육교	벽체	- 철제 연결물 체결불량, 볼트이탈 - 10m	′19년 유지보수 연간단가
		포장면	- 장목 손상(오일스탠 처리 필요) - 2.9m*268m=777.2m2	′19년 유지보수 연간단가
2	잠실철교 남단 교상계단	가장자리 철제 경사	- 철제 경사로 3군데 구멍뚫림 (우기 시 부식위험) 0.1m2	′19년 유지보수 연간단가
3	동작대교 남단 교상계단1(상류)	계단부	- 타일 손상(깨짐) 1m2 - 모르타르 손실(구멍뚫림) 1m2	′19년 유지보수 연간단가
4	동작대교 남단 교상계단2(하류)	천장, 벽체	- 천장 누수 (벽체 따라 흐름)	′19년 유지보수 연간단가
5	동호대교 남단 교상계단	계단부	낙엽청소 미비	센터 연락 조치예정
6	광진교 남단 상류 경사로 등 19개소	-	이상없음	-

붙 임 : 사진대지