안전점검 체크리스트(공통사항)

구분	세 부 점 검 사 항	비 고
토목 분야	○ 교량 등 토목구조물의 안전성 여부 ○ 석축․옹벽 등의 균열 및 변형 발생유무 ○ 지하의 차수시설물 및 토류구조물 상태 ○ 절개지 붕괴위험 및 침수위험 여부 등
유지 관리	○ 개별법에 의한 시설기준 적합 여부 ○ 관계법상의 안전점검․검사이행 여부 ○ 관계법에 의한 안전조치 이행 여부 ○ 비상연락망 등 재난관리체계 구축여부 ○ 설계도서 및 인허가관련 서류 보관 상태 ○ 시설물관리주체의 안전의식 상태 등
교 량 도 로 시 설 분 야	○ 콘크리트 구조체의 균열, 박리, 누수, 철근노출 ○ 강구조체의 휨, 좌굴, 변형, 도색의 노후 ○ 트러스구조의 이음부 파손, 압축부재의 좌굴, 인장부재의 균열, 연결핀․볼트의 마모 및 파손 ○ 와이어로프 파손․마모, 장착부 단면감소 ○ 하부구조의 기초세굴, 콘크리트 탈락․균열, 부동침하 ○ 신축이음장치의 균열․파손, 단차발생 ○ 교좌장치의 파손, 이탈, 작동불량 ○ 노면의 평탄성 불량 ○ 난간의 파손, 노후 등