소방재난본부

강북소방서 안전체험교실

◈ 일반현황

위    치

서울특별시 강북구 한천로 911 (번동)

운영부서

강북소방서 소방행정과 홍보·교육팀

개 관 일

착공 : ‘15. 12. 8(화) / 준공 : ’16. 2. 23(화)

시설규모

4/1층 중 지상4층

(189㎡ - 안전체험실:162㎡, 인공암벽 27㎡)

운영인력

총	운영 책임	교육 운영	기 타
6명	1명(팀장)	2명(안전교육)	3명(홍보, 이동체험차량)

체험대상

유아, 초등학생, 중·고등학생, 성인, 장애인 등

운영횟수

일 2회 (오전, 오후)

소요시간

회당 60분

체험시설

(주요시설)

오리엔테이션

안전체험실 설명 및 영상 시청

화재대피체험

엘리베이터 탑승 금지, 역화체험, 천장붕괴, 미끄럼대, 유도등

완강기체험

완강기

소화기

소화기, 소화전, 119신고

계곡물건너기

짚라인, 개인보호장구착용

응급처치

심폐소생술, 하임리히법, 출혈 및 골절 응급처치

지진체험

전원차단, 가스차단, 지진강도조절

소방장비전시

소방용품 및 소방기구 전시

생활안전

가스, 전기

기    타

포토존, 실외암벽등반, 소방시설계통도, 각종 패널, 소방안전영상

체험순서

어린이

화재대피 → 소화기 → 계곡물건너기 → 지진

중·고생

화재대피 → 소화기 → 완강기 → 지진체험 → 심폐소생술

성인

화재대피 → 소화기 → 완강기 → 지진체험 → 심폐소생술

→ 소방시설 계통도 등

환경개선

편의시설

엘리베이터

보험내용

· 가입기간: 2016. 1. 1. ~ 12. 31.

· 가입회사: 한국지방재정공제회

· 보상한도: 대인 1억, 사고당 2억

◈ 체험시설 및 장비 현황
시설 및 장비명	내 용	일련번호
오리엔테이션	· 안전체험실 설명 및 영상 시청	체험 - 1
화재대피체험	· 화재발생시 행동요령 및 역화, 붕괴체험	체험 - 2
완강기	· 완강기 사용법	체험 - 3
물소화기(소화전)체험	· 물을 이용한 소화기 체험	체험 - 4
계곡물건너기	· 짚라인을 이용한 계곡물건너기, 개인장구착용	체험 - 5
응급처치	· 심폐소생술, 하임리히법, 출혈 및 골절 응급처치	체험 - 6
지진체험	· 지진 발생 시 행동요령	체험 - 7
실외암벽등반	· 암벽등반, 개인장구착용	체험 - 8
기타체험코너	· 포토존	체험 - 9
기타체험코너	· 소방시설계통도, 소방장비전시	체험 - 10

◈ 기타
시설 및 장비명	내 용	일련번호
LED TV	시청각용	기타 - 1
LED TV	화재대피 체험장 역화 및 화염연출용	기타 - 2
노트북	강의용	기타 - 3
미니주택안전교육	미니주택모형으로 각종 재난 상황 재연	기타 - 4
시스템 랙	영상, 음향 제어 장비	기타 - 5
스마트 컨트롤	안전체험실 스마트 패드	기타 - 6

◈ 담당자 현황
연번	계 급	성 명	기 간	연번	계 급	성 명	기 간
1	지방소방경	손 동 주	15. 1. 4 ~ 현재	22
2	지방소방장	박 기 현	15. 1. 4. ~ 현재	23
3	지방소방교	노 신 옥	15. 7. 14 ~ 현재	24
4	지방소방교	황 현 선	16. 1. 13. ~현재	25
5	지방소방교	권 오 현	14. 7. 10. ~현재	26
6	지방소방교	이 웅 기	~현재	27
7				28
8				29
9				30
10				31
11				32
12				33
13				34
14				35
15				36
16				37
17				38
18				39
19				40
20				41
21				42

◈ 안전체험교실 시설 및 장비 이력 현황
연 번	고장 시설	일 자	내 용	일련번호
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

		안전체험교실 장비 관리카드
일 련 번 호			체험 - 1
장 비 명			오리엔테이션
가 격			20,000,000원
제조업체 (전화번호)
			02-2093-3100
규 격			○ 3.6m × 7.2m
구 성 품			영상 및 음향설비시스템, Industrial HD Player, Jack Panel, 휴대용 마이크 시스템(2EA), 크로마킷 전동식 스크린(3*3.2)
운 영 내 용			○ 교육 대상에 맞는 강북소방서 홍보영상 소개 ○ 안전체험실 운영인원은 30명 내외로 제한 ○ 화재발생시 대피방법 및 행동요령 등 학습
이 력 현 황
연번	일 자			내 용	수리일자		수리업체		비 용
1	16. 2. 23.			신규 구매
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

		안전체험교실 장비 관리카드
일 련 번 호			체험 - 2
장 비 명			화재대피체험
가 격			43,000,000원
제조업체 (전화번호)
			02-2093-3100
규 격			○ 7.2m × 7.5m
구 성 품			열발생장치, 연기발생장치, 집진장치, 무너진벽체 연출시스템, 천정붕괴체험시스템, 역화체험시스템, 엘리베이터 연출, 체험용센서(Magnetic type, 열감지, Optical type), MIC, 효과음향시스템, SD 메모리, Industrial HD Player, A/V Selector, Interface Controller, Control Panel, 화면분할기, Relay Controller, CCTV Camera, 사고연출마네킹 미끄럼대
운 영 내 용			○ 화재 연기 및 공간 온도를 높여 실제 화재현장 연출 ○ 엘리베이터 탑승 금지, 역화체험, 천정붕괴체험 ○ 미끄럼대를 이용한 탈출(충격완화 매트 사용)
이 력 현 황
연번	일 자			내 용	수리일자		수리업체		비 용
1	16. 2. 23.			신규 구매
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

		안전체험교실 장비 관리카드
일 련 번 호			체험 - 3
장 비 명			완강기체험
가 격			46,000원
제조업체 (전화번호)
			02-2093-3100
규 격			○ 2.1m × 1.7m
구 성 품			3층 1절형(본체, 밧줄, 지지대), 완강기 표지(양면, 축광)
운 영 내 용			○ 완강기 사용법 교육 및 체험
3ㅊㅍ
이 력 현 황
연번	일 자			내 용	수리일자		수리업체		비 용
1	16. 2. 23.			신규 구매
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

		안전체험교실 장비 관리카드
일 련 번 호			체험 - 4
장 비 명			소화기 체험
가 격			19,000,000원
제조업체 (전화번호)
			02-2093-3100
규 격			○ 3.5m × 3.4m
구 성 품			빔프로젝터, 스크린(100“), 스크린프레임, LED 터치 모니터, 모니터 브라켓, 시뮬레이션 PC, POWER AMP, Ceiling Speaker, Jack Panel, 근접식 IR 센서 Control Box, Relay Controller, Interface Controller, 물소화기 시스템, 물소화기 분사노즐, 안전교육복, 안전교육모, 옥내소화전함, 물탱크, 신고전화기 모형, 오디오 분배기
운 영 내 용			○ 5대 소화기 및 전화기를 이용한 119신고 및 소화기 체험 ○ 화재진압 영상구현을 통하여 실감나는 소화기 체험 교육
3ㅊㅍ
이 력 현 황
연번	일 자			내 용	수리일자		수리업체		비 용
1	16. 2. 23.			신규 구매
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

		안전체험교실 장비 관리카드
일 련 번 호			체험 - 5
장 비 명			계곡물 건너기
가 격			11,000,000원
제조업체 (전화번호)
			02-2093-3100
규 격			○ 1.45m × 7m
구 성 품			짚라인 설치, 개인용탑승장비(어린이용 4, 여성용 6), 헬멧, Control Panel 음향설비시스템, 효과음향 시스템, CF Memory, 바닥 매트, 기타장비(카라비너, 트롤리, 랜야드, 퀵드로우세트)
운 영 내 용			○ 짚라인 시스템 국제기준 인증 ○ 와이어 길이는 7미터 ○ 계곡물 건너기 체험장 체험용 짚라인으로 모험심과 도전정신 함양
3ㅊㅍ
이 력 현 황
연번	일 자			내 용	수리일자		수리업체		비 용
1	16. 2. 23.			신규 구매
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

		안전체험교실 장비 관리카드
일 련 번 호			체험 - 6
장 비 명			응급처치 및 심폐소생술 체험장
가 격			15,000,000원
제조업체 (전화번호)
			02-2093-3100
규 격			○ 4.7m × 1.7m
구 성 품			Industrial HD Player, Jack Panel, Control Panel, 실습용 마네킨(성인 5개) 실습용마네킨(영유아 5개), 자동심장충격기(5개), 구급함(29종 1세트)
운 영 내 용			○ 응급처치 및 심폐소생술 체험 교육 영상 시청
3ㅊㅍ
이 력 현 황
연번	일 자			내 용	수리일자		수리업체		비 용
1	16. 2. 23.			신규 구매
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

		안전체험교실 장비 관리카드
일 련 번 호			체험 - 7
장 비 명			지진체험
가 격			42,000,000원
제조업체 (전화번호)
			02-2093-3100
규 격			○ 규 모: 최대 리히터 7.0 상황 재현 / 1 ~ 3단계 ○ 2.2m × 4.35m
구 성 품			지진슬라이드시스템 제어 H/W, 콘트롤러, Industrial HD Player, Jack Panel Control Panel, Digital Sound Processor, Power Amp, Ceiling Speaker 연출조명, 내부주방공간 구성
운 영 내 용			○ 교육 대상에 맞는 단계를 선택 ○ 체험인원은 회당 4인로 제한 ○ 지진 발생 시 대피방법 및 행동요령 등 영상시청 후 교육
3ㅊㅍ
이 력 현 황
연번	일 자			내 용	수리일자		수리업체		비 용
1	16. 2. 23.			신규 구매
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

		안전체험교실 장비 관리카드
일 련 번 호			체험 - 8
장 비 명			실외암벽등반
가 격			30,000,000원
제조업체 (전화번호)			어드벤쳐
규 격			○ 6m × 4.5m
구 성 품			인공암벽패널(27㎡), 인공암벽 홀드, 헬멧, 암벽등반화, 클라이딩 로프, 카라비너, 하네스
운 영 내 용			○ 체험인원은 회당 2인으로 제한 ○ 안전요원 운영 및 안전수칙 교육 후 진행
3ㅊㅍ
이 력 현 황
연번	일 자			내 용	수리일자		수리업체		비 용
1	16. 2. 23.			신규 구매
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

		안전체험교실 장비 관리카드
일 련 번 호			체험 - 9
장 비 명			포토존
가 격			16,000,000원
제조업체 (전화번호)
			031-305-5824
규 격			○ 6m × 2.8m
구 성 품			스크린, 극단초점 빔프로젝터, 광각렌즈 장착용 카메라, 보조카메라, 포토존 Kiosk 본체, 포토존 내부 PC, Capture Board, 사진 인화용 칼라 프린터 전면 벽부형 LED 43” Full-HD TV, A/V Cable 및 잡자재비 일체
운 영 내 용			○ 교육 종료 후 기념 사진 제공 ○ 사진 프레임 주기적 업데이트로 다양한 화면 연출
3ㅊㅍ
이 력 현 황
연번	일 자			내 용	수리일자		수리업체		비 용
1	16. 2. 23.			신규 구매
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

		안전체험교실 장비 관리카드
일 련 번 호			체험 - 10
장 비 명			소방시설계통도, 구동패널
가 격			5,000,000
제조업체 (전화번호)
			02-2093-3100
규 격			○ 2.6m × 2.6m
구 성 품			- 소화기 절개 모형 (하론, Co2, 분말 소화기) - 유도등 (피난구, 통로, 객석 등의 종류별 유도등) - 감지기류 (차동식, 정온식, 이온화식, 광전식 감지기) - 실물소화기 (하론, Co2, 분말 소화기) - 개인 소화기 (투척용, 휴대용 소화기) - 가정용 비상 의약품함 - 구명조끼, 비상 조명기 - 자동화재탐지기 구동 패널 ․ 수신기 P형 복합 5회로 ․ 감지기 4종(차동식, 정온식, 이온화식, 광전식 감지기) ․ 주경종 24V - 전기안전 구동 패널 ․ 분전함, 문어발식 콘센트, 누전/배선 차단기, 감전 - 가스안전 패널 ․ 가스 중간밸브, ON/OFF 스위치 실습 작동 - 스프링클러
운 영 내 용
ㅊㅍ
이 력 현 황
연번	일 자			내 용	수리일자		수리업체		비 용
1	16. 2. 23.			신규 구매
2
3
4
5
6
7

		안전체험교실 장비 관리카드
일 련 번 호			기타 - 1
장 비 명			LED TV
가 격			8,245,838원
제조업체 (전화번호)			84인치 오픈프레임/ Magic Nara
규 격			• 화면크기: 84” • 해상도: 3840*2160 • 밝기 : 350cd • 입력단자 : RGB, HDMIx3, Conponent, AV, PC Audio • 출력단자 : 디지털출력 • 제품 크기 : 1904x1096x50mm • 제품 무게 : 50kg
구 성 품			84인치 TV
운 영 내 용			오리엔테이션 영상
이 력 현 황
연번	일 자			내 용	수리일자		수리업체		비 용
1	16. 2. 23.			신규 구매
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

		안전체험교실 장비 관리카드
일 련 번 호			기타 - 2
장 비 명			LED TV
가 격			1,012,771원
제조업체 (전화번호)			UNJ55H6350AF/ 삼성
규 격			• 화면크기: 55” • 해상도: 1920*1080 • 명암비 : 메가 콘트라스트 • 입력단자 : HDMIx4, USB x 3, Lan • 출력단자 : 디지털출력 • 제품 크기 : 1230x718.4x64mm • 제품 무게 : 15.8kg
구 성 품			55인치 TV(5대)
운 영 내 용			화재대피 체험장 역화 및 화염연출용 모니터
이 력 현 황
연번	일 자			내 용	수리일자		수리업체		비 용
1	16. 2. 23.			신규 구매
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

		안전체험교실 장비 관리카드
일 련 번 호			기타 - 3
장 비 명			노트북
가 격
제조업체 (전화번호)			13ZD950-GX30K/LG
규 격			• CPU : Intel 코어 i5 • 메모리 : 4GB DDR3L PC3-12800(1600MHz) • 그래픽카드 : GMA HD 4400 • 저장장치 : 128GB • 무선 랜 : 802.11ac • 화면크기 : 33.7cm(13인치급) • 해상도 : 1920x1080 • Windows 10
구 성 품			본체, 마우스 등
운 영 내 용			강의용 노트북
이 력 현 황
연번	일 자			내 용	수리일자		수리업체		비 용
1	16. 2. 23.			신규 구매
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

		안전체험교실 장비 관리카드
일 련 번 호			기타 - 4
장 비 명			미니주택안전교육모형
가 격			6,600,000원
제조업체 (전화번호)			다우시스템
규 격			- 크기(내경) : 930(W) x 523(H) x 250(D)mm - 무게/두께 : 40kg 이내/ 5T 케이스 - 재질/색상 : ABS합판/검정 + 알루미늄 가이드/은색 - 기타 : 1) 이동형 케이스 손잡이 장착 2) 이동형 케이스 보조 주머니 부착 3) 이동이 가능한 4개 바퀴 장착 4) 바퀴의 고정이 가능한 걸쇠 착 5) 내부 충격 완충재 필수 장착 6) 서울특별시 소방서 로고 부착 7) 이중 시건 장치 - 영상 출력 장치 및 제어장치 1식 1). CPU : AMLogic S805 Quad Core 1.5GHz (Cortex-A5) 2). Memory : 1GB DDR3 + 8GB Flash 3). Micro SD Card (up to 32GB) 4). HDMI, 2x USB, Ethernet, WIFI - Display 1). 크기 : LED 42 inch 모니터 1대 2). 해상도 : Full HD (1,920 x 1,080) 3). 작동법 : 리모트 컨트롤 모듈
구 성 품			모니터 관련 소프트웨어 및 부속품 일체
운 영 내 용			어린이 안전교육 강의용
이 력 현 황
연번	일 자			내 용	수리일자		수리업체		비 용
1	16. 2. 23.			신규 구매
2
3
4
5
6
7
8

		안전체험교실 장비 관리카드
일 련 번 호			기타 - 5
장 비 명			System Rack(DYA-207)
가 격
제조업체 (전화번호)			대영산업
규 격			- 재질 : Steel - 규격 : 2000H * 577w * 750D
구 성 품			램프판넬, Main Controller, Device Shelf, 순차전원공급기, Power S/W
운 영 내 용			시스템 랙 케이스 내부 설치되어 전체 시스템의 ON/OFF 제어
이 력 현 황
연번	일 자			내 용	수리일자		수리업체		비 용
1	16. 2. 23.			신규 구매
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

		안전체험교실 장비 관리카드
일 련 번 호			기타 - 6
장 비 명			스마트 패드
가 격
제조업체 (전화번호)			Ipod/Apple
규 격			- 플랫폼 : IOS 6.0 - 용량 : 16GB - 디스플레이 : TFT LCD 4.0“ - 터치스크린 : 멀티 터치 - 내장 스피커 : 제공 - 카메라 : 500만 화소 - 블루투스 지원 - 제품 외관 : 123.4 X 58.6 X 6.1(mm) - 무선 인터넷 : Wi-Fi(802.11 b/g/n) - 중량 : 86
구 성 품			스마트 패드용 License, 스마트 패드용 Design & Program, 무선공유기
운 영 내 용
이 력 현 황
연번	일 자			내 용	수리일자		수리업체		비 용
1	16. 2. 23.			신규 구매
2
3
4
5
6
7
8