안전5중방호벽 구축사례 평가표

실행팀명	제2종합관제센터 관제3팀		평가위원		소 속		※ 기재하지 않음
					성 명		※ 기재하지 않음
건 명	승강장 안전문 경보시스템 구축
문제점 (현상파악)	구의역 사상사고 등 승강장 안전문 작업자의 사고는 작업의 미인지로 인한 인적오류 사고로서 현재의 유무선 통화에 의한 작업통보 및 승인은 미보고 작업등의 사고예방에 한계가 있음.
구축사례(요약)
제1방호벽		무리한 작업을 시행하지 않도록 작업승인 체크 리스트 확인을 통한 안전한 작업 유도
제2방호벽		운전취급규정 제329조(승강장안전문 고장인 경우 취급)삭제로 인한 규정 및 매뉴얼 정비
제3방호벽		승강장 안전문 작업의 인지를 위한 작업경보등을 터널 안과 I 센터에 설치하여 기관사와 역직원의 작업인지 향상
제4방호벽		승강장 안전문에 필수적인 안전수칙을 부착함으로서 미보고, 2인1조, 작업경고등 점등의 안전수칙의 실념을 방지
제5방호벽		승강장 안전문 개방시 작업경고등의 자동 점등, 전역 HMI 에 작업현시 시스템을 구축시 수동주의운전으로 사고예방
평 가
평가의견		※ 기재하지 않음
점 수		※ 기재하지 않음		평가일자		※ 기재하지 않음