야간 터널 상례작업 진입관련 회의자료

▢ 관련근거

〇 기술계획처-3457호(2016.8.11.) 「터널출입관련 특별교육시행」

〇 지도조사처-1681호(2016.8.16.) 「개선권고통보(6호선월곡역전차선 단전 전 선로 무단진입 관련)」

6호선 안암역까지 영업운행을 완료하고, 차량기지로 회송하던 제6901열차가 월곡역 진입 전 승강장 8-4지점 연단부에 설치된 경광등 및 3-4지점 선로내의 작업자를 발견하고, 7-1지점 정차 후 관제센터에 상황을 보고한 상황(‘16.7.24.(일), 00:09경)

〇 기술감사처 터널출입관련 자체 감사 진행(‘16.10월 ~ 현재)

- QR코드 진입 활용 저조, 종합관제센터(터널관제) 출입자 통제현황 조회

▢ 관련규정 [관제업무운영규정 제22조(일반작업의 승인 및 완료보고)]

④ 터널 내를 출입하는 상례작업은 종합관제센터장의 승인을 받고, 해당 작업의 작업 책임자는 터널 내 진입 전 반드시 전차선 단전 확인 및 진입사실을 종합관제센터장에게 유선 또는 무선으로 통보 후 출입하여야 한다.

⑤ 작업책임자는 전차선 급전 및 열차운행에 지장이 없도록 작업을 완료하여야 하며, 작업완료 후 제20조 제6항에 준하여 종합관제센터장에게 작업완료 보고를 하여야 한다.

▢ 터널 출입 실태(터널관제 일지기준, ‘16.11.5.~11.6.)          [단위 : 건]

호선 일시	5호선			6호선			7호선			8호선
	계획	통보	미통보	계획	통보	미통보	계획	통보	미통보	계획	통보	미통보
11.5.	33	20	13	18	8	10	22	8	14	8	6	2
11.6.	29	15	14	16	5	11	31	21	10	9	5	4

※ 도보작업 중 터널관제로 통보 또는 QR코드로 진입확인이 되지 않은 작업사항의 통계

(역사 작업사항 포함, 세부내역 붙임 참조)

▢ 부서별 출입 통보 현황

일시 부서	‘16.11.5. 작업			‘16.11.6. 작업
	계획	통보	미통보	계획	통보	미통보
합 계	67	35	32	59	33	26
개화산	4	2	2	4	2	2
영등포	4	3	1	4	3	1
답십리	6	5	1	4	2	2
고덕	7	2	5	7	3	4
마포구청	5	4	1	5	4	1
한강진	5	3	2	6	1	5
신내	3	1	2	3	3	0
도봉	4	2	2	1	0	1
건대입구	6	1	5	4	4	0
이수	2	2	0	4	2	2
천왕	3	0	3	3	2	1
부천	4	2	2	4	2	2
잠실	4	2	2	4	2	2
모란	3	3	0	3	2	1
토목구조팀	3	3	0	1	1	0
궤도장비팀	4		4	2		2

※ QR코드 활용률[‘16.11.5.-12건(34%), ’16.11.6.-16건(48%)]

▢ 대책

〇 터널 내를 출입하는 상례작업은 진입 전 반드시 전차선 단전 확인 및 진입사실을 종합관제센터장에게 유선 또는 무선으로 통보 후 출입 교육시행.

(약 45% 미통보 상태)

〇 단전이후 동시다발적으로 터널관제 통화가 집중되어 통화의 어려움이 있으므로 진출·입 시 QR코드 활용 필요.(통보 중 약 41% 활용)

〇 터널 진입 통보에 비해 진출통보가 미흡에 대한 대상 직원 교육

붙임 : 분석자료(터널관제일지) 1부.  끝.