양천119안전센터 대기실 평면도

복 도

락카실

화장실

세면장

팀장실1

팀장실2

부대장실

구조대대기실

구급대대기실

양천대기실

1. 면적 : 가로 19,500㎜ × 세로 18,000㎜

- 양천 직원 대기실 : 1300㎜ × 9050㎜

- 구조대 직원 대기실 : 12600㎜ × 7050㎜

- 팀장실 1 : 4580㎜ × 2600㎜ , 팀장실 2 : 4470㎜ × 2600㎜

- 부대장실 : 7050㎜ × 2500㎜

2. 대기실 내부 : 벽면 대리석 및 천정 석고보드

3. 중  문 : 1개 설치

4. 구  획 : 5개 (팀장실, 양천대기실, 구조팀장실, 구조대대기실, 구급대기실)