문서번호	교량안전과-20277
결재일자	2017.11.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기술점검팀장	교량안전과장
협 조
	강남일반교량팀장
	강북일반교량팀장

양평교 하반기 집중점검 시행계획

2017. 11.

안전총괄본부

(교량안전과)

양평교 하반기 집중점검 시행계획

시설물의 안전관리에 관한 특별법 및 2017년 시설물 집중점검 계획에 의거 양평교 하반기 집중점검계획을 보고 드림

Ⅰ		위치도 및 현황사진

위 치 도	현 황 사 진

Ⅱ		제원 및 현황

구 분				제 원 및 현 황
교 량 명				양평교
설계하중				DB-24
준공년도(상류/하류)				1991년
본선	상부 구조	형 식		-Steel Box Girder : 480m -RC Slab : 75m
		교폭(차선)		20m~25.5m(4차선)
		연장		555m
	하부 구조	교대 형식	본체	역T형
			기초	강관파일기초
		교각 형식	본체	π형, T형
			기초	강관파일기초
신축이음장치				강핑거조인트
교 량 받 침				포트받침, 고력홍동받침, 탄성받침

Ⅲ		점검 개요

○ 점검일시 :  2017. 11. 16(목) 15:00 ~ 17:30

○ 점검대상 : 양평교 전 구간

○ 점검인원 : 총 13명

- 외부점검자 : 1명

∙ 시설안전자문단 유병률

- 내부점검자 : 3팀 12명

∙ 기술점검팀장 외 11명(기술점검팀, 강남일반교량팀, 강북일반교량팀)

Ⅳ		점검 세부 일정

○ 11:00 ~ 11:30 : 양평교 점검 전 사전교육

○ 15:00 까지      : 현장 집결(목동측 A2 주차장)

○ 15:00 ～ 15:10 : 교량점검 전 현장 설명

○ 15:10 ～ 17:00 : 팀별 시설물점검

○ 17:00 ～ 17:30 : 집결지 도착 및 출발

Ⅴ		팀별 점검 구간

○ 강남일반교량팀 : 양평교 본선 상부구간

○ 기술점검팀     : 양평교 본선 하부구간

○ 강북일반교량팀 : 램프 A, 램프 B 상․하부 전구간

Ⅵ		준비사항

○ 차    량 : 순찰차 3대

○ 개인용구 : 안전모, 안전화, 안전조치 등

○ 점검도구 : 팀별 지참(점검배낭, 점검수첩 등)

○ 현장집결지 : 양평교 목동측(A2) 하부 주차장

Ⅶ		점검결과

○ 점검결과 단순지적사항은 2017년 일반교량 일상유지보수공사로 정비

○ 구조적 손상 등 시간을 요하는 사항은 보수ㆍ보강계획 수립후 시행

Ⅷ		행정사항

○ 점검결과는 팀별 결재(팀장 전결)후 양평교 담당자에게 공람

○ 팀별 점검결과에 대하여 담당자 총괄수합 보고 및 지적사항 조치

○ 외부위원 점검 수당 지급 : 지급금액(200,000원)

붙  임 : 1) 주요점검사항 및 보고서식 1부.

2) 점검동선도 1부.

3) 집결지 위치도 1부.  끝.