동 향 보 고

○ 보고부서 :  양화안내센터               담당자 : 김남준

제 목	양화안내센터 시설물 누수 (3곳)
개 요	○ 일시 : 2017. 01. 29.
	○ 장소 : ①양화대교 하류 교각 상부 ②무궁화매점 내부 ③수선화매점 내부
	○ 내용 (하단 사진 참조) - 양화대교 교각 상부 수도관 누수로 인해 고드름 형 성 및 바닥 결빙됨 - 무궁화매점 및 수선화매점 내부 수도관 연결 부위 이탈로 인해 수도 누수 되어 외부로 흘러 결빙됨
조치사항	○ 현장조치/처리사항 - 양화대교 교각 상부 수도관 누수로 인해 바닥 결빙 되어 안전사고 우려 라바콘 설치함 - 무궁화매점 및 수선화매점 내부 이탈된 수도관 연결 부위 임시 연결 작업함
향후 조치 필요한 사항	○ 담당부서 : 총무과, 운영과, 시설관리과
	○ 조치 요망사항 - 양화대교 하류 교각 상부 수도관 누수 매년 발생 (본부 담당자 현장 확인하여 점검 후 수리 요함) - 무궁화매점 및 수선화매점 내부 수도관 연결 부위 이 탈된 곳 다른 부품으로 임시 연결하여 누수 될 가능 성 있음 (본부 담당자 현장 확인하여 새 부품으로 연결 작업 요함)

※ 특히 사고관련 동향보고에서 사고일시, 사고자(가해자 및 피해자) 인적사항, 부상정도 등은
추후 통계자료로도 활용되므로 최대한 상세히 작성 보고 요망

※양화안내센터 시설물 누수 현장 사진(3곳) ※

①양화대교 교각 상부 수도관 누수
②무궁화매점 내부 수도관 연결 부위 이탈되어 누수 임시 조치
③수선화매점 내부 수도관 연결 부위 이탈되어 누수 임시 조치