어린이놀이시설 안전점검 항목

구 분	점 검 항 목	이상유무	비고
부대 시설	울타리, 의자, 가로등의 고장 또는 파손	이상무
	화장실의 파손 및 청결한 상태	〃
	식수대, 쓰레기 처리대의 파손 및 청결	〃
	놀이터 표지판의 파손 및 내용물 지워짐	〃
놀이터공통사항	모든 놀이기구 및 시설의 낙후, 휘어짐	이상무
	움직임이 많은 영역에 밧줄이나 전선의 늘어짐	〃
	놀이터 안은 전기, 고압선, 유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질 존재	〃
	유실 모래의 보충 및 굳은 모래 부수기	〃
	놀이터의 배수, 쓰레기 및 입구 주차 상태	〃
	기둥의 고정 및 조임 장치의 조임 상태	〃
	기구 및 시설의 베어링의 윤활	〃
	기구 및 시설의 도장상태	〃
미끄럼틀	미끄럼틀 보호벽(난간)의 파손	이상무
	미끄럼틀 계단의 파손	〃
	미끄럼틀 활주판의 요철 및 파손	〃
	착지판의 흙 및 물의 존재	〃
	신체부위가 낄 수 있는 틈새의 존재	〃
	녹슨 부분은 없는가	〃
	금이 간 곳은 없는가	〃
	페인트 칠이 벗겨진 곳은 없는가	〃
	돌출부나 거친면은 없는가	〃
	볼트나 나사가 풀리지 않았는가	〃
건너는기구	금속부분의 녹슴	이상무
	금이 간 곳은 없는가	〃
	페인트 칠이 벗겨짐	〃
	돌출부나 거칠음	〃
	볼트나 너트 등의 나사 풀림	〃
오르는기구	그물망(체인, 타이어) 사이의 연결 부위 고정성	이상무
	손잡이(파이프, 체인, 타이어)의 파손(갈라짐, 휘어짐, 엉킴, 벗겨짐)	〃
	지지대가 느슨해져 있지 않은가	〃
	하강지역에 모래 높이 및 량의 적정성	〃
	신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새	〃

구 분	점 검 항 목	이상유무	비고
오르는기구	금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식	이상무
	금이 간 곳은 없는가	〃
	페인트 칠이 벗겨짐	〃
	돌출부나 거칠음	〃
	볼트나 너트 등의 나사 풀림	〃
건너는 기구 • 공중 놀이 기구	손잡이 파이프(혹은 링)가 파손(갈라짐, 휘어짐)	이상무
	하강지역에 모래 높이 량의 적정성	〃
	신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새	〃
	금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식	〃
	금이 간 곳은 없는가	〃
	페인트 칠이 벗겨짐	〃
	돌출부나 거칠음	〃
	볼트나 너트 등의 나사 풀림	〃