◎ 업무협조 내용

가. 공사현장 관리

- 시설물 주변 공사현장 폐기물, 자재 등 관리 협조

→ 시설물의 훼손 우려가 있음(챌린저 시설 기둥 페인트 도색 및 지지와이어 손상 등)

나. 원상복구 요청

- 공사현장 진출입로 사용으로 식재된 잔디 손상

다. 확인요청

- 산에서 내려오는 확장된 관로가 특별한 조치 없이 우리 학교(행정타운) 관로에 연결된 것으로 보임

→ 우리 학교의 관로는 지름 40Cm이므로, 사방공사 관로의 수량을 감당하지 못할 경우 학교내 잔디 및 직하 인접 개인소유(농지)에 피해가 갈 수 있음