박물관 에너지절약 교육

2016. 10. 12(수)

(시청각교육실)

서울역사박물관

(시설과)

2016 박물관 청사 에너지절약

(현장 공무직원)

◈ 공공부문 온실가스에너지 목표관리제 시행(행정안전부, 지식경제부)

【기관별 년 4%이상 절감추진 [2016 ~ 2020(5년간) 총 20%이상 절감】

□ 전기에너지 절약 실천사항

《사무실․로비․현관․복도․화장실》

1. 점심시간대(12:00～13:00) 사무실 일괄소등 및 2층 복도(양쪽) 격등제 운영

(지하 복도조명도 항상 격등제 운영–완전 점등시에는 방재실로 연락요망)

2. 사무실 등 모든공간은 격등 또는 필요한 부분만 점등유지

※ 아침 청소후 사무실은 완전 소등하고, 출입문 잠금 조치(도난사고시 책임문제)

2층 복도는 평일은 격등제로 운영, 공휴일(토․일․공휴일)은 완전소등 조치

※ 2층 전시과앞-공조실앞복도(구부러진 부분) 평상시 소등조치(아침 청소시 확인)

※ 아침 청소 완료후 반드시 형광등 조명상태 확인요망(청소 공무직)

3. 관람시간 종료(20시) 즉시 2, 3층 모든 조명등을 완전소등하고, 1층 로비 및

보존과학과앞 복도 및 직원식당쪽 복도는 순찰경비를 위한 최소한의 조명만 유지

- 방재실에서 일괄조정(야간 근무자 및 당직자 반드시 확인조치)

※ 관람시간 종료후 박물관 출입구(매표실쪽 천장 캐노피등) 완전소등 조치하고,

로비 원형 안내데스크 부분만 점등토록 조정 (방재실)

4. 지하창고내부 작업완료후 반드시 형광등 소등여부 확인, 대강당 행사가 없는

야간시대에는 필요한 최소한의 조명만 유지토록 조치

(강당 행사 또는 창고 작업외에는 반드시 소등유지–발견시 스위치 소등)

5. 화장실은 인체감시 자동 점소등 스위치로 운영되나, 화장실내 청소도구실은 별도

스위치가 있어 사용후에는 반드시 소등조치  (자동 점소등으로 인하여 램프수명

단축으로 점소등 타임조정 운영중이며, 인체감지 스위치가 가끔 고장이 발생

하므로 발견즉시 방재실로 연락요망)

6. 지하 샤워실(남, 여)은 사워 완료후 즉시 소등조치

(형광등을 켜고 나오는 사례 있음 – 샤워장 및 탈의실)

7. 체력단련실은 운동 완료후에는 반드시 소등조치(사람이 없을때는 완전소등)

8. 하절기 전력피크제 실시간 감시프로그램 철저관리(오버되지 않도록 특별관리-방재실)

《옥외 조명》

1. 경관조명등 소등조치

- 박물관 정문 및 홍보탑(광장앞, 흥화문앞)만 점등유지

- 흥화문 경관조명은 평상시 소등 - 공연 등 특별한 행사시만 점등

2. 광장주변 가로등 격등제 유지, 녹지등 및 투사등(총36등) 평상시 소등조치

□ 연료에너지(도시가스)절약 실천사항

1. 사무실 ZONE의 냉방 및 공조기 가동시간 적정유지

- 퇴근시간 1시간전(17:00) 냉, 난방, 공조기 가동 중지(잔냉, 잔열로 온도유지)

2. 계절별 적정 실내온도 준수

- 냉방 가동시 : 평균 28℃ 유지(26℃~28℃)

- 난방 가동시 : 평균 18℃ 유지(18℃~20℃)

※ 하절기 냉방기는 27℃로 셋팅하고, 온도차 확인하여 자동감시제어 운전

※ 냉방기 운전시간은 항상 일정하게 유지하고, 개별 냉방(팬코일유니트)실은

타이머 점검 재셋팅 조치

3. 냉, 난방가동시 복도 창문, 사무실 출입문 및 창문 닫기

4. 개인용 전열기(온풍기, 히터, 전기방석 등) 사용금지

5. 하절기에는 간소복 착용, 넥타이 풀기, 동절기에는 내복입기운동 적극실천

□ 물 절약의 생활화

◦ 화장실은 전자 감응식 수도꼭지 설치사용 (고장시 기계실로 연락요망)

◦ 직원 샤워실(지하)의 물사용 자제(필요한 만큼만 사용하고, 물 잠그기)

◦ 광장 바닥분수대 및 실개천 등의 물 재활용(화장실 용수/내림물 로 재사용)

□ 승강기 사용자제

◦ 계단이용하기 생활화(다만, 중량물건 운반자, 환자, 장애자는 제외)

◦ 닫힘버튼 안누르기 등

□ 대중교통 이용 생활화

◦ 승용차 요율제 적극 참여

◦ 대중교통 이용 생활화 및 승용차 함께타기 동참