- 건물에너지효율화사업을(BRP) 위한 -

시립OO복지관 에너지진단용역 과업지시서

2014.  3

OO구청 OOOO과

에너지진단용역 과업지시서

1.사업개요

▣ 건    명 : 시립00복지관 에너지진단용역

▣ 용역기간 : 2014. 3.  . ～ 2014. 3.  .

▣ 용역개요

건물위치 : 서울특별시 00구 OOO길3(OOO동OO-OO)

규모 및 시설현황

구 분	복 지 관 현 황
건물구조	철근콘크리트조 지하0층, 지상 0층
면 적	대지면적: 0,000㎡ 연면적: 0,000㎡
냉,난방시설	냉온수기: 0대(000USRT) 보일러: 0대(000,000㎉/hr)
전기시설	수전용량: 000㎾/교류3상 380V, 비상발전기 00㎾/220V

2.일반사항

본 과업지시서는 시립OO종합복지관 에너지진단 용역수행에 적용한다.

본 과업지시서에 명기되지 않은 사항은“지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 에너지이용합리법 등 제반규정”에 의한다.

1. 과업의 목적

본 과업은 시립OO복지관의 열공급 설비 및 수배전설비 등 유지보수 상태 및 운영현황 등 사용자 시설의 전반적인 에너지 사용실태 파악 및 손실 요인 발굴을 통한 에너지 사용 절감방안 등을 제시하여 효율적인 에너지 사용을 유도하여 에너지절약 등 시설물을 효율적으로 운영하는데 있다.

2. 이의의 해석

본 과업 지시서에 기술되지 않은 사항 또는 해석상 차이가 있을시 계약자는 계약 전에 발주자의 해석에 따라야 한다.

3. 과업수행기간

1) 에너지진단 용역 수행기간은 계약일로부터 30일간으로 한다. 용역수행   기간은 발주자의 사정에 따라 연기할 수 있다.

2) 또한 상호 협의하여 기간을 단축 또는 연장할 수 있다.

4. 에너지진단용역보고서

1) 용역수행이 완료한 후 에너지진단용역보고서 3부와 내용이 담긴 CD 1장을   제출한다. 단, 발주자의 요청에 의거 조정될 수 있다.

2) 최종 제출된 보고서에 대하여 관련 기관의 질의 및 보완수정 요구사항이   발생 할 경우 계약자는 이에 응하여야 하며, 이에 따른 별도 비용은 계상   하지 않는다.

5. 과업수행자의 책임

1) 계약자는 과업수행 상세내용에 다른 기술적인 결과 자료 및 업무수행   중 습득한 기밀을 유지하여야 하며, 법률에 저촉되는 사항에 대해서는   업무수행 전,후에라도 전적으로 책임을 져야 한다.

2) 본 업무수행 중 계약자의 귀책사유로 인하여 본 업무에 지장을 초래   함으로써 발생되는 모든 추가비용은 계약자가 부담하여야 하며, 이에   따른 이의를 제기할 수 없다.

6. 과업수행계획서

1) 계약자는 현장여건 등을 검토한 후 용역수행계획서를 제출하여야 발주자의   승인을 득하여야 한다. 공정표, 용역수행조직표, 용역수행절차 및 방법   등이 포함된 용역수행계획서를 착수계와 같이 제출하고 계획에 의거   업무를 수행하여야 한다.

- 착수계

- 세부공정표

- 책임기술자선임계

- 책임기술자 이력서 및 기술자격증 사본

- 분야별기술자이력서 및 기술자격증 사본

- 기타 발주처에서 요구사항

7. 용역참여자

1) 용역책임자는 관련 규정에 필수 자격 소지자로써 발주자의 사전승인을   득하여야 하며 용역 책임자 교체 시 발주자의 승인을 득한 후 교체할   수 있다. 교체된 용역책임자는 동등이상의 자격을 갖춘 자로 하여야 한다.

2) 또한 분야별 기술자도 같다.

8. 안전관리

1) 계약자는 본 과업수행에 따른 안전사고 발생 시 모든 책임을 진다.

2) 계약자는 본 과업수행에 따른 다른 시설물에 피해를 주었을 경우 즉시

피해 시설물을 원상복구하거나, 그에 상당하는 손해배상을 하여야 한다.

3) 계약자는 본 과업수행에 따른  시설물 운영에 지장이  없도록 과업을 수행하여야 한다.

9. 기타사항

1) 계약자의 과오나 검토항목 누락 등으로 업무수행 결과에 하자발생 시   계약자의 부담으로 재실시 하여야 한다.

2) 본 과업 수행 시 얻은 모든 자료는 00구에 소유권이 있으며,   00구의 허가 없이 외부에 유출하여서는 안된다.

3.특기사항

1. 진단대상

시립OO복지관의 열원설비, 냉방 및 공조설비, 수배전설비, 동력설비, 전기 및 전열설비 등 에너지를 사용하는 모든 시설을 적용한다.

2. 주요진단내용

에너지진단 운용규정:산업통상자원부고시제2013-07호(2013.04.18)

1) 건축물

- 구조체 열 관류율 및 건물 냉,난방 부하 산출

- 각 구획 구성의 적정성

- 열원시설 적정용량

2) 난방 및 급탕설비

- 보일러 등 열전환 시설의 관리상태 및 성능시험

- 급수, 연료공급 및 연소계통 관리

- 열전환 방식 및 계통 배관시설의 시스템 및 보온상태

- 증기트랩 및 응축수 회수 이용

- 급탕시설 등 열교환 시설의 효율향상 방안

- 급탕 부하 신재생시스템 적용 방안

3) 냉방 및 공조설비

- 냉방기기 성적계수 및 성능시험

- 설계사양 및 실부하 비교 분석

- 공조기 급,배기 분석 및 환기시설 부하 측정

- 냉방 및 공조설비 운전관리 및 가동상태 분석

4) 수배전설비

- 수변전 설비 통합관리

- 배전설비 운전관리

- 최대수요 및 역률분석

5)  동력설비, 조명설비 및 기타

- 동력시설의 적정용량 및 이용실태 개선

- 램프, 안정기, 반사갓 등 조명시설 개선

- 각종 절전장치의 적용 가능여부

- 폐열회수, 재활용 등 신,재생시스템 적용방안

- 에너지시스템 합리화 방안

- 중장기 에너지절약 대책 수립

3. 에너지진단방법

1) 사전조사

- 에너지이용시설 및 설비관련 현황파악

- 에너지사용상태 및 설비의 운용현황파악

- 에너지진단 세부계획수립

- 현장진단일정, 각종자료 및 진단 지원사항 등 상호협의 및 정보교환

2) 현장진단

- 설비별 에너지 사용현환 상세 파악

- 측정장비에 의한 현장진단 실시

- 에너지 운용시스템 점검

- 설비별 운전성능 및 운전상태 파악

- 에너지손실요인 및 개선방안 도출

- 도출된 개선방안에 대한 투자경제성 분석

- 진단결과 도출된 개선방안 설명

- 에너지관리 기준의 이행실태 확인

3) 분석 및 보고서작성

- 현장진단 시 도출된 개선방안 상세분석

- 적용가능 신기술 및 참고자료 수집

- 시설투자에 따른 기술적용 사례 등 조사

- 진단보고서 작성 및 개선내용 평가 또는 감수

4) 기타

- 계약자는 주요 진단을 실시하기 위한 필요한 자료를 현장취득이 곤란한   경우라도 시뮬레이션을 이용 성능을 파악하여야 하며, 각종 기기의   성능진단 결과물은 충분한 근거를 확보하여야 한다.

- 현장조사 등 기록으로 보존할 필요가 있는 사항은 사진 또는 동영상   으로 촬영 제출하여야 한다. 본과업과 관련 성과품은 발주자 검토    및 확인을 받은 후 지적사항이 있을 경우 준공시까지 보완 완료하    여야 한다.