[따로붙임 2]

여과지별 오염도 분석결과

지별	세척탁도				슬러지 용적비(mL/g)			머드볼 생성여부
	상(30cm)	중(60cm)	하(90cm)	평균	상(30cm)	중(60cm)	하(90cm)
# 1-2	5.4	7.1	4.3	5.6	<0.004	<0.004	<0.004	무
	5.8	6.5	5.2	5.8	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 1-4	4.7	5.8	3.3	4.6	<0.004	<0.004	<0.004	무
	5.3	5.3	3.9	4.8	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 1-6	6.4	5.5	4.7	5.5	<0.004	<0.004	<0.004	무
	5.7	4.9	4.1	4.9	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 1-8	4.9	4.9	5.2	5.0	<0.004	<0.004	<0.004	무
	5.2	5.3	5.3	5.3	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 2-2	6.3	5.1	4.7	5.4	<0.004	<0.004	<0.004	무
	6.1	5.7	4.9	5.6	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 2-4	5.4	4.6	4.3	4.8	<0.004	<0.004	<0.004	무
	5.7	4.1	4.9	4.9	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 2-6	5.5	3.8	4.7	4.7	<0.004	<0.004	<0.004	무
	5.6	3.5	5.3	4.8	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 2-8	6.1	5.8	6.1	6.0	<0.004	<0.004	<0.004	무
	6.4	6.0	5.6	6.0	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 3-2	4.1	5.2	5.8	5.0	<0.004	<0.004	<0.004	무
	4.6	5.5	5.9	5.3	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 3-4	5.5	4.8	5.3	5.2	<0.004	<0.004	<0.004	무
	5.3	5.1	5.1	5.2	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 3-6	4.5	5.4	5.3	5.1	<0.004	<0.004	<0.004	무
	4.9	5.5	5.6	5.3	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 3-8	5.3	6.3	6.2	5.9	<0.004	<0.004	<0.004	무
	5.2	6.7	6.7	6.2	<0.004	<0.004	<0.004	무