하절기 소방장비 관리요령

실효습도가 높은 하절기 소방장비의 완벽한 가동을 위하여

철저한 점검과 정비로 유사시 소방장비 운용에 만전을 기

하고자 함

□ 세부추진계획

1. 하절기 소방장비 관리의 의의와 필요성

가. 소방장비 관리의 의의

○ 소방장비의 안전․효율성을 최고도로 높이고 내구연한을 늘리기                     위하여 철저한 점검을 이행함으로서  소방장비의 결함이나 고장

요인을 찾아내어 신속히 정비 관리하여 하절기 소방업무 수행에                  만전을 기하여야 함

나. 소방장비 관리의 필요성

○ 하절기 습기등의 원인으로 녹 또는 고장발생으로 소방장비 가동 및

효율저하로 이루어 질수 있음.

○ 가동중에  고장이 나기 쉬우므로 안전사고 발생등 소방업무 수행                   차질의 직접적인 원인이 된다.

○ 많은 수리비가 들고 연료 소모량이 늘어나므로 비경제적이다.

○ 각종 민원발생 소재가 되어 대 시민 불만의 요인이 된다.

2. 하절기 소방장비 관리 운영

가. 소방장비 정기점검

○ 관련근거

- 2013년도 소방재난업무 지침 : 소방장비 운용 및 관리의 내실화

○ 실시시기

- 일일점검․정비 : 운용전․중․후 및 자체 소방공무원 일과표에서 지정한 시간

- 주간점검․정비 : 매주 목요일

○ 점검시 유의사항 : 4각(시각,촉각,후각,청각) 2측(계측,예측)을 최대한 활용한다.

- 눈으로 바로 보고 확인한다.(시각)

- 손으로 대어 보고 확인한다.(촉각)

- 냄새를 맡아보고 확인한다.(후각)

- 장비에 충격을 주어서 그 상태의 변화를 확인한다.(청각)

- 계기 등으로 기준치수와 무게 등의 차이를 확인한다.(계측)

- 점검․정비 주기 및 정기교환 주기를 확인한다.(예측)

※ 특히 차량에 적재된 장비 또는 창고에 보관중인 장비들이 습기로                   인하여 녹이 슬거나 장비고장이 발생될수 있으므로 수시로 햇볕에                  말리거나 건조하여 사전에 장비의 고장원인을 제거한다

○ 점검정비 결과 조치

- 경미한 사항 : 자체시정

- 중요한 사항 : 수리의뢰

□ 행정사항

○ 각 관은 하절기 소방장비 관리 요령에 의거  소방장비 점검정비를 철저히                하기 바라며,

○ 추진사항을 수시로 확인할 예정이니 관리에 철저를 기하고,

○ 여름 장마철 소방장비 가동율 100%유지에 만전을 기하기 바람. 끝.