역곡천 소하천정비종합계획 승인사항

정비기간

2016년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일

대상소하천

역곡천

총사업비

2,900,000 천원

총연장

1.01km

목적 및 정비효과

기본방침

∙ 홍수시 유수소통을 원활히 하기 위한 통수단면 확보

∙ 월류교량 교체계획 수립

∙ 배수구조물의 능력검토를 실시하여 통수단면부족시 통수단면 확보 대책 수립

수계별

소하천망

구성

본류	제1지류	제2지류	제3지류	하천 등급	유역 면적 (㎢)	연장 (㎞)
						서울	부천	광명	소계
한강	안양천	목감천	역곡천	소하천	9.42	1.01 (0.46)	1.88 (0.46)	0.95	3.38

주) ( )안은 구로구 및 부천시 중복연장

※ 소하천정비종합계획(총연장 1.01㎞) 시·종점

(시점 : 항동 222-13, 종점 : 항동 163-1)

재해예방 및

환경개선과 수질개선

∙ 축제 및 보축 계획과 호안 설치계획을 수립하여 홍수에
의한 제방침식, 세굴방지

∙ 교량 3개소, 배수시설물 7개소(배수암거 4개소, 배수통관 3개소)를 계획하여 홍수에 의한 침수피해 방지

∙ 이수와 치수가 조화를 이룰 수 있는 하천환경관리 계획 수립

∙ 하천 생태보전 및 복원 계획수립

∙ 지역사회와 연계한 친수기능 확대

다목적 이용 및 주민소득증대

∙ 하도내 고수부지를 계획하여 지역주민들의 수변공간으로 활용

∙ 부천시와 연계하여 고수부지에 산책로 및 자전거도로 조성

그 밖에

대통령령이 정한 사항

∙ 소하천정비 종합계획 수립구간이 서울항동 보금자리주택지구 내 위치

∙ 소하천 주변이 인구밀집지역과 가깝고 도심지화 됨에 따라 친수구역으로 설정