역촌가압장 기계설비 등의 역사적 가치 검토보고

□ (폐)역촌가압장 현황

○ 위      치 : 은평구 역촌동 산22-4

○ 건축구조물 : 지하1층~지상1층 시멘트벽돌조, 건물연면적 123㎡

○ 토지소유자 : 건설부(국), 토지연면적 738㎡

○ 준  공  일 : ’81.  4. 20

○ 용 도 폐 지 : ’13. 10.  7 (기계설비 철거 - ’11. 7. 1)

□ 검토의견

○ 역촌가압장은 ’81년 준공되어 ’11년 기계설비가 철거․폐기되어 현재 공가       상태임.

○ 우리 본부 내 가압장은 증압장을 제외한 유․무인 가압장 63개소이며, 펌프       등 기계설비는 내용년수(11년) 경과시 성능이 저하된 시설물에 대하여 안정적       급수, 시설물 안전관리, 효율 향상 등을 고려하여 신규 설비로 교체하여        유지관리하고 있음.

※ ’80년 이전 시설하여 운용중인 가압장 11개소

○ 역촌가압장의 기계설비는 노후 및 내용년수(11년) 경과되어 가압장 폐쇄,       기전설비 철거․폐기 처분되어 현존하지 않으므로 역사적 가치 없음.

□ 위치도 및 가압장 전경

위 치 도	역촌가압장 전경