연  구  개  요  서

연 구 자	소 속	서울특벼시 송파소방서
	연 구 자 (직급․성명)	지방소방정	김 선 영
		지방소방령	박 성 진
		지방소방경	조 규 철
		지방소방위	전 한 곤
		지방소방장	김 희 수
	자문위원	숭실사이버대학교 교수	박 재 성
		롯데건설 상무	류 병 정
연구내용	제 목	초고층건축물 안전확보를 위한 법규 확립에 관한 소고
	연구개요	최근 건설기술이 급격하게 발전되며 우리가 경험하지 못한 건축물의 높이와 규모로 진화되고 있다. 그러나 이러한 기술발전에 비해 우리나라의 법․제도의 정비는 아직 미흡하다는 지적이 나오고 있다. 이에 현행 법규적 문제점을 진단하고 구체적인 대안을 연구하고자 한다.
	현행상의 문 제 점	초고층건축물에서 화재가 발생한 경우 화재확대, 연기유동, 피난구조, 소화, 정보전달 및 심리적 불안감의 증폭이라는 내적요인과 외부진입이 불가능하고, 상층부의 강한 바람으로 진화가 매우 어려우며 역으로 연소확대의 위험이 높은 점 등 외적인 요인 때문에 예상하지 못하는 기술적 난재가 많아 초기 대응에 어려움이 있을 수 있다.
	개선방안	1. 공사 중에 발생하는 화재에 초기 대응하기 위한 공정에 따른 임시소방시설 설치 기준을 제시한다. 2. 커튼월의 경우 고가사다리를 통해 소방대의 진입이 가능한 52m 이하에 벽면에 비상용 진입구 설치 기준을 제시한다. 3. 고층부에서 피난계단을 통해 피난(지상)층으로 대피 시 저층부에서 적체를 해소하기 위한 계단 폭 기준을 제시한다. 4. 피난안전구역에 소방대활동을 위한 보조시설, 응급의료소 (함), 피난용 엘리베이터 설치·운영 기준을 제시한다. 5. 현재 직상발화의 더딘 경보시스템의 문제점을 피난안전 구역별로 작동하는 조기경보시스템을 제시한다.
기대효과	1. 임시소방시설 설치 기준을 강화하여 화재 초기 대응기반을 조성한다. 2. 커튼월 벽면에 비상용 진입구를 마련하여 소방대의 효과적인 소화활동 및 인명구조를 수행할 수 있다. 3. 피난 시 저층부에서의 피난 적체를 해소하여 위험리스크를 관리한다. 4. 피난안전구역의 보조시설 구축으로 활용도를 극대화 시킨다. 5. 조기경보시스템을 도입하여 위험요인을 조기에 감지하여 위기대응능력을 향상시킨다.