서식 1

학습동아리 연구계획서

동아리 명칭

상수도 지리정보연구회

동아리 임원

회장(동아리장) : 장기덕

- 사무실 전화 : 3146-1554

- 휴  대   폰 : *************

총무 : 신정민

- 사무실 전화 : 3146-1552

- 휴  대   폰 : *************

회 원 수

회원수(계)

내부

외부

회원의 주 소속

6 명

6 명

0 명

상수도사업본부 지리정보과

동아리 형태

▢ 핵심과제 학습동아리  ■자율과제 학습동아리(√학습형, 대안제시형, 직무발명형 )

※ 핵심/자율 과제 학습동아리에 ■로 체크하며, 자율과제 학습동아리의 경우 해당 유형(학습형 등)에 √ 로 표시

연구과제 분야

▢ 복지/여성  ▢ 경제/일자리  ▢ 도시/주택  ▢ 안전/교통  ▢ 문화/환경  ▢ 행정/재정  ■ 기타분야

※ 해당 과제분야에 ■로 체크

수행 과제명

고품질의 GIS DB 구축을 위한 탐사장비 연구

과제선정

사유

○ 과학기술이 발전함에 따라 탐사장비에 적용되는 기술도 계속 발전하고 있는      추세로 다양한 탐사방식 장비가 생산되고 있음

○ GIS DB의 정확도를 높이기 위해 사용하는 탐사장비에 대한 지식습득 기회      필요

○ 다양한 탐사장비를 직접 사용해보면서 특징 비교․분석 등을 통해 학습 효율      향상

○ 불탐원인 파악 및 탐사장비 효율적인 활용법 학습으로 고품질의 GIS 구축

중점 활동

계획

▣ 탐사장비 토론학습

◾ 상수관로 탐사현황 현황 파악

- 현재 탐사장비 및 탐사방식

․ 탐사장비: MPL-H10S

․ 탐사방식: 전자유도 탐사법

중점 활동

계획

중점 활동

계획

- 불탐 및 준탐관로 현황 파악(’14년 12월 말 기준)

사업소	정탐관로	불탐관로
		불탐구간	준탐구간
서 북	144.479㎞	7.762㎞	0.179㎞
서 남	160.095㎞	11.964㎞	1.394㎞
동 남	148.100㎞	11.786㎞	1.909㎞
합계(탐사율)	452.674㎞(92.8%)	34.994㎞(7.2%)

※ 불탐구간: 탐사가 불가능한 구간

준탐구간: 위치는 확인이 가능하나 심도를 확인할 수 없는 구간

◾ 탐사장비 종류 및 기능분석

- 지하시설물 탐사장비의 종류 및 성능 비교․분석

- 샘플구간 선정하여 각기 다른 탐사장비로 조사/탐사 및 측량 후 결과 값          비교․분석(DB구축이 완료된 신규 부설구간 선정)

◾ 탐사방식 종류 및 특징 학습

- 현장 상황에 맞는 탐사방식 종류와 방법 소개

- 불탐 원인에 따른 탐사기법과 개선방안 연구

방식	특징
전자유도 탐사법	전자유도 탐사법은 전도체에 전기가 흐를 때 발생하는 자장을 수신기로 증폭시켜 음향을 감지함으로써 지하시설물의 위치와 심도를 측정하는 방법
지중 레이더 탐사법	일명 GPR( Ground Penetration Radar )방식으로 수천 MHz 대역의 고주파 전자파를 지하로 방사시켜 수신되는 신호를 영상으로 처리하여 탐사 측선의 지하 단면 상태를 육안으로 분석하는 첨단 기법. 즉, 지중 레이더 기법은 지중에 있는 모든 물질이 그 종류에 따라 반사되는 신호의 강도가 틀리는 점을 이용하여 반사강도에 따라 각각의 신호를 색상별로 영상화시킴으로써 지하매설물의 종류와 심도를 파악 할 수 있는 기법
음파 탐사법	음파 탐사법은 물이 가득 차 흐르는 관로에 음파신호를 보낸 후 수신기로 관내에 발생된 음파를 탐지하는 방법으로서 PVC등의 비금속 수도관 탐사에 사용될 수 있음

▣ 탐사장비 현장실습

◾ 현장실습 탐사장비 종류

장비명	MPL-H10S	MPL-H100	SR-60	GPR
사진
탐사 방식	전자유도 탐사법	전자유도 탐사법	전자유도 탐사법	지중레이더 탐사법

▣ 전문가 초청 강의

◾ 강의목적: 전문가 강의를 통해 탐사장비 연구 및 활용방안 모색

◾ 강의횟수: 예산지원 한도 내에서 수시

◾ 기대효과

- 탐사장비에 대한 지식 습득

- 탐사 구간별 현장조건에 따라 효율적인 탐사장비 적용 가능

▣ 기존관로 정확도 개선결과 비교․분석

◾ 기 구축 상수도시설물 관망자료와 다양한 탐사장비 결과 비교․분석

▣ 불탐관로 관리방안 제고

◾ GIS 불탐관로 활용 시 불편요소 확인 및 개선방안 검토

기대 효과

○ 다양한 탐사장비를 직접 사용하는 기회를 마련함으로써 GIS 탐사에 대한       관심 높임

○ 탐사방식, 특징 등의 지식 공유를 통해 탐사 기술 향상방법을 학습함으로써      고품질의 GIS DB 구축 가능

○ 불탐율 최소화 방안 마련 및 GIS DB 정확도 향상에 기여