연구과제 제안요구서

			구분	단기/중·장기
연구과제명	저영향개발(LID)과 그린빗물인프라(GSI)의 수질오염총량관리 연계 추진
제안기관	서울특별시 물관리정책과	담당자 (연락처)	김성영 (02-2133-3771)
연구기간	’15. 1.〜’15.12. (12)개월(1년) 과업수행상 필요시 1년 연장	연구비	연 (150)백만원이내
연구목표 및 연구내용	□ 연구목표 ○ 저영향개발(LID : Low Impact Development)과 그린빗물인프라(GSI : Green Stormwater Infrastructure)에 의한 비점오염저감기법의 종류와 설치기준에 의거 각 시설별로 삭감량 원단위를 연구 제시하여 수질오염총량관리 삭감부하량 산정시 활용할 수 있도록 함 □ 연구내용 ○ 비점오염저감기법별 삭감량 원단위 연구 - 생태면적 : 자연지반녹지, 인공지반녹지, 옥상녹화, 수공간(투수성, 차수성) 등 - 빗물이용시설 : 빗물집수시설 및 빗물저류조 설치 등에 따른 빗물분담량 - 침투시설 : 침투통·관·측구·도랑·저류지·화분, 투수성포장 등 - 여과시설 : 빗물정원, 통로화분, 수목여과박스, 식생수로·여과대, 모래여과 시설, 제조 여과시스템 등 - 저류시설 : 저류지, 인공습지 등 - 기타 방법 : 도로청소, 중수도 설치 등
연구의 필요성	○ 지자체별로 저영향개발 사전협의제 등을 통해 물순환 회복 및 재이용, 비점오염원저감 방안 등이 시행되고 있으며, 수질오염물질 삭감수단으로 인정되나, ○ 수질오염총량관리제에서 삭감수단으로 인정받기 위해서는 사업주체별로 삭감시설 설치 전·후의 삭감량을 증빙하도록 요구하여 실제로는 인정을 받지 못하는 실정임 ○ 이에 전문기술을 보유하고 있는 국립환경과학원 및 전문 용역기관 등에서 비점오염저감기법별 삭감량 원단위를 연구 제시하여 수질오염총량검토서 작성시 활용할 수 있도록 하기 위함
기대효과 및 활용방안	○ 기대효과 - 수질오염물질 삭감수단으로서의 비점오염저감기법 및 원단위 제공 ○ 활용방안 - 비점오염저감기법 선정 및 수질오염총량검토서 작성시 활용
기타 특이사항	○ 국립환경과학원 발간 「수질오염총량관리를 위한 비점오염원 최적관리지침」의 시설개요, 설치기준, 설계용량 산정 방법, 관리·운영기준 등 참조