OOOO류 실험일지

파란글씨는 예시임.

담당자

검토자

기술책임자

시 료	의뢰번호	의뢰제목			채수일자
실험일자			실험방법	EPA 552.2A

표준용액

표준용액(Stock Standard Solution, Open:  날짜   )

: 회사, 카달로그 넘버, 물질명, 농도, LOT번호 등

1차 표준용액(Primary Dilution Standard Solution, Open:  날짜   )

= 1000 mg/L ×  50 μL / 10 mL =  5 mg/L in Acetone

standard

조제

STD 1          g/L : work STD         μL / 10  mL D.W.

STD 2          g/L : work STD         μL / 10  mL D.W.

STD 3          g/L : work STD         μL / 10  mL D.W.

STD 4          g/L : work STD         μL / 10  mL D.W.

STD 5          g/L : work STD         μL / 10  mL D.W.

STD 6 _        g/L : work STD         μL / 10  mL D.W.

연구-I059-12-01

실험일지 첨부물

(Sequence, Calibration 등)

OOOO류 분석일지

분 석 일 자		시 험 자
분석 Method		PC 저장주소	C:/VarianWS/data/
정량 Method		시험장비/컬럼	Varian 240GC / 450MS

단위 : μg/L

			1	2	3	4	5	6	7
연번	시료번호	시료명	TCAN	DCAN	CH	DCP	BCAN	CP	TCP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

연구-I059-106-01(00)

OOOO류 분석일지

단위 : μg/L

			1	2	3	4	5	6	7
연번	시료번호	시료명	TCAN	DCAN	CH	DCP	BCAN	CP	TCP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Dup.
dup평가(%) (기준25%이내)
		25%이내
ccc ( mg/L)		기지농도	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020
		측정농도
		25% 이내

특이사항 및 시험자 의견

연구-I059-106-01(00)