붙임1		연구실 안전현황표

■ 연구실 사전유해인자위험분석 실시에 관한 지침 [별지 제1호서식]

연구실 안전현황표1)

(보존기간 : 연구종료일부터 3년)

기관명

구 분

□		대 학		□		연구 기관
□		기업부설(연)		□		기 타

연구실

개요

연구실명2)

연구실 위치

동           층            호

연구 분야

(복수선택 가능)

□	화 학 / 화 공		□	건 축 / 환 경
□	기 계 / 물 리		□	에너지 / 자 원
□	전 기 / 전 자		□	기 타
□	의 학 / 생 물

연구실책임자명

연락처 (e-mail 포함)

연구실안전관리

담당자명

연락처 (e-mail 포함)

비상연락처3)

연구실안전환경관리자 :                   병원 :

사고처리기관(소방서 등) :                   기타 :

연구실 수행 연구개발활동명4)

(실험/연구과제명)

1.

2.

⁝

연구활동종사자 현황

연 번

이 름 (성별 표시)

직 위5) (교수/연구원/학생 등)

주요

기자재

현황

연 번

기자재명

(연구기구․  기계·장비)

규 격 (수량)

활용 용도

비 고

연구실 유해인자

화학물질6)

- 보유 물질 -
□	폭발성 물질	□	인화성 물질
□	물 반응성 물질	□	산화성 물질
□	발화성 물질	□	자기반응성 물질
□	금속부식성 물질	□	유기과산화물

가 스7)

- 보유 물질 -
□	가연성(또는 인화성)가스	□	압축가스
□	산화성가스	□	액화가스
□	독성가스	□	고압가스
□	기 타 (가스명 : )

생물체

- 보유 생물체-

□    고위험병원체

□    고위험병원체를 제외한 제3 위험군

□    고위험병원체를 제외한 제4 위험군

□     유전자변형생물체 (미생물, 동물, 식물 포함)

물리적 유해인자

□	소음		□	진동		□	방사선
□	이상기온		□	이상기압		□	분진
□	전기		□	레이저		□	위험기계·기구
□	기 타 ( )

24시간 가동여부

□ 가동

□ 미가동

정전 시 비상 발전설비 등 보유 여부

□ 보유

□ 미보유

개인보호구 현황 및 수량8)

보안경/고글/보안면		안전화/내화학장화/절연장화		귀마개/귀덮개
레이저 보안경		안전장갑		실험실 가운
안전모/머리커버		방진/방독/송기 마스크		보호복
기타

안전장비 및 설비 보유현황

□ 세안설비(Eye washer)	□ 비상샤워시설	□ 흄후드	□ 국소배기장치
□ 가스누출경보장치	□ 자동차단밸브(AVS)	□ 중화제독장치(Scrubber)	□ 가스실린더캐비넷
□ 케미컬누출대응킷	□ 유(油)흡착포	□ 안전폐액통	□ 레이저 방호장치
□ 시약보관캐비넷	□ 글러브 박스	□ 불산치료제(CGG)	□ 소화기
□ 기타 ( )

연구실 배치현황9)

배치도

주요 유해인자 위험설비 사진

<전 체>

<해당사진>

<해당사진>

<해당사진>

<해당사진>

붙임2		유해인자 취급 및 관리대장

[별표 5]

유해인자 취급 및 관리대장(제13조제4항 관련)

• 연구실명 :                                • 작   성   자 :               (인)

• 작성일자 :       년    월    일           • 연구실책임자 :               (인)

연번	물질명 (장비명)	CAS No. (사양)	보유량 (보유대수)	보관장소	유해·위험성 분류		대상여부
					물리적 위험성	건강 및 환경 유해성	정밀 안전 진단	작업 환경 측정
1	(작성례) 벤젠	71-43-2(액상)	700mL	시약장-1			O	O
2	(작성례) 아세틸렌	74-86-2(기상)	200mL	밀폐형시약장-3			O	X
3	(작성례) 원심분리기	MaxRPM : 8,000	1EA	실험대1	고속회전에 따른 사용주의(시료 균형 확보 등)	-	-	-
4	(작성례) 인화점측정기	Measuring Range (80℃ to 400℃)	1EA	실험대2	Propane Gas 이용에 따른 화재 및 폭발 주의	-	-	-
5	⦙		⦙	⦙	⦙	⦙	⦙
6
7
비고 - 물질명/Cas No : 연구실 내 사용, 보관하고 있는 유해인자(화학물질, 연구장비, 안전설비 등)에 대해 작성 (단, 화학물질과 연구장비(설비) 등은 별도로 작성‧관리 가능) - 보유량 : 보관 또는 사용하고 있는 유해인자에 대한 보유량 작성(단위기입) - 물질보관장소 : 저장 또는 보관하고 있는 화학물질의 장소 작성 - 유해·위험성분류 : 화학물질은 MSDS를 확인하여 작성(MSDS상 2번 유해·위험성 분류 및 「화학물질 분류‧표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준」별표 1 참고)하고, 장비는 취급상 유의사항 등을 기재 - 대상여부 : 화학물질별 법령에서 정한 관리대상 여부(연구실안전법 시행령 제9조 정밀안전진단 대상 물질여부, 산업안전보건법 시행규칙 별표 11의5 작업환경측정 대상 유해인자 여부) ※ 연구실책임자의 필요에 따라 양식 변경 가능(단, 제13조제3항에서 규정하고 있는 물질명, 보관장소, 보유량, 취급상 유의사항은 반드시 포함할 것)

붙임3		연구개발활동별 유해인자 위험분석 보고서

■ 연구실 사전유해인자위험분석 실시에 관한 지침 [별지 제2호서식]

연구개발활동별(실험․실습/연구과제별) 유해인자 위험분석 보고서1)

(보존기간 : 연구종료일부터 3년)

연구명 (실험․실습/연구과제명)		연구기간 (실험․ 실습/연구과제)
연구(실험‧실습/연구과제) 주요 내용
연구활동종사자2)

유해인자	유해인자 기본정보3)
1) 화학물질	CAS NO4)	보유 수량 (제조연도)	GHS등급5) (위험, 경고)		화학물질의 유별 및 성질6) (1∼6류)	위험 분석	필요 보호구7)
	물질명
	①
	②
	③
2) 가 스	가스명	보유 수량		가스종류 (특정, 독성, 가연성, 고압, 액화 및 압축 등)		위험 분석	필요 보호구7)
	①
	②
	③
3) 생물체8) (고위험병원체 및 제3,4위험군)	생물체명	고위험병원체 해당여부		위험군 분류		위험 분석	필요 보호구7)
	①
	②
	③
4) 물리적 유해인자9)	기구명	유해인자종류		크기10)		위험 분석	필요 보호구7)
	①
	②
	③