물탱크 설비 내진설계기준 가이드라인 개발 요청 내용

□ 연구개요

ㅇ (과제명) 건축물 내부 물탱크 설비 내진설계 서울시 가이드라인 개발

ㅇ (연구기간) 12개월 이내

ㅇ (연구목적) 서울시 고층 건축물에 설치되는 소방 및 일반용수 등 저장용 물탱크 내진설계에 요구되는 지진하중 및 구조 안전성 평가방법 및 설계 가이드라인 개발

ㅇ 주요 연구내용

① 서울시 고층 건축물 내 물탱크 설치 현황 조사 및 내진설계 적용대상 분석

② 국내 내진 물탱크 제품 및 기술 현황 조사

③ 물탱크(수조, 기타 액체저장탱크 등) 관련 국외 내진설계기준 현황 조사

④ 건축물 거동을 고려한 물탱크 지진하중 결정방법 연구

⑤ 물탱크 설비 내진설계 가이드라인 및 설계예제집 개발

□ 연구의 필요성

ㅇ (중요성) 물탱크는 화재 초기진압, 생활용수 공급 등 건축물의 주요한 기능을 유지하는데 필수적인 설비로 2차 재해를 예방하기 위해 내진성능 확보 필수

ㅇ (필요성) 국내 물탱크의 지진피해 발생으로 관련 내진설계기준이 강화되었으나 고층 건축물에 설치되는 경우는 상세 설계방법 제시 필요

- 포항지진(`17년) 시 소방 및 일반용수 저장용 물탱크 손상 다수 확인

-「건축구조기준」개정(‘19년)으로 기계 및 전기 등 설비의 내진성능 요구

- 서울시는 물탱크를 지진 안전성 확보 대상으로 행정지도 실시(`20년)

- 고층 건축물 내 물탱크의 내진설계를 위해서는 지진시 동수압 분포, 벽체의 안전성 평가방법 등 규정이 요구되나 국내 관련 기준에서는 미제시

□ 기대효과 및 활용방안

ㅇ (시민안전) 물탱크의 체계적인 내진설계기준 도입으로 서울시 고층 건축물의 내진성능 강화 및 화재 등 지진에 의한 2차 재해발생 방지에 기여

ㅇ (행정지원) 지진 안전성 강화 정책에 대응하는 상세 내진설계, 구조 안전성 확인 방안 제시로 효율적인 현장 관리에 활용