연도별 고화질 영상통합감시시스템 구축계획

□ 연도별 추진계획

구 분	현재(기존)	’15년	’16년
통합장비 (H/W)	◦ 통합감시장비 - 뷰어서버 5대	◦ 통합감시장비 증설 - 뷰어서버 4대 - 스트리밍서버 13대 - 스위칭허브 4대	◦ 통합감시장비 증설 - 뷰어서버 2대 - 스트리밍서버 13대 - 스위칭허브 10대
프로그램 (S/W)	◦ 저화질(41만 화소급) CCTV 영상 표출 - 일부 제조사의 특정 제품과 호환 불가	◦ 고화질(200만 화소급) CCTV 영상 표출 - 표준 프로토콜 사용으로 특정 제품과 관계없이 모두 호환	◦ 고화질(200만 화소급) CCTV 영상 표출 - 표준 프로토콜 사용으로 특정 제품과 관계없이 모두 호환
개선대상	◦통합정보센터 ◦정수센터(6개소) ◦수도사업소(8개소)	◦ 통합정보센터 ◦ 정수센터 : 4개소 - 구의, 영등포, 암사, 강북 ◦ 수도사업소 : 1개소 - 북부	◦ 통합정보센터 ◦ 정수센터 : 2개소 - 광암, 뚝도 ◦ 수도사업소 : 7개소 - 중부, 동부, 서부, 강서, 남부, 강남, 강동
소요예산(383,000천원)		203,000천원	180,000천원

※ 사업소별 추진계획

(2015년)

구 분	계	통합정보 센 터	정수센터				수도사업소
			구의	영등포	암사	강북	북부
뷰 어 서 버	4대	4	-	-	-	-	-
스트리밍서버	13대	-	3	2	4	2	2
스위칭허브	4대	-	1	-	1	1	1

(2016년)

구 분	계	통합 정보 센터	정수센터		수도사업소
			광암	뚝도	중부	동부	서부	강서	남부	강남	강동
뷰 어 서 버	2대	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
스트리밍서버	13대	-	1	1	2	1	2	1	2	2	1
스위칭허브	10대	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1