연도별 시험장비 구매계획

▢  2018~2022년(연도별로 작성)

부 서	장 비 명	규 격	수 량		금액 (천원)	용 도	구매유형	구입연도
			종	대
	건조기	1000*800*800㎜, Max250℃	1	1	4,500	시료건조	대체 (내구연한 초과)	2018
	광택측정기	20도, 60도, 85도	1	1	4,000	페인트도막 광택측정	대체 (내구연한 초과)	2018
	인장 및 압축시험기	전동식, 1톤	1	1	50,000	방수시트,단열재 인장,압축시험	대체 (내구년한 경과)	2018
	수압시험기	0.3kg	1	1	8,500	액체방수재 수압시험	대체 (내구연한 초과)	2018
	스펙트로포토미터(분광광도)	8452A	1	1	20,000	미량시료 분석	대체 (내구연한 초과)	2018
	압축강도시험기	전동식, 30톤	1	1	6,500	시멘트 압축시험	대체 (내구연한 초과)	2018
	열량측정기	0~40000cal	1	1	30,000	발열량측정	대체 (내구연한 초과)	2018
	전기식지시저울	0.01∼6100g	1	1	2,000	시료무게측정	대체 (내구년한 경과)	2018
	점 도 계	패들형, Max140	1	1	8,000	주도측정	대체 (내구연한 초과)	2018
	정밀정온기	-40	1	1	10,000	적정온도유지	대체 (내구연한 초과)	2018
	항온수조	일체형, 0~95℃	1	1	1,000	시료수침	대체 (내구연한 초과)	2018
	응결시험기 (길모어)	1/4LB	1	1	500	시멘트시험	대체 (내구연한 초과)	2018
	분 쇄 기	1/2HP, 1750rpm	1	1	3,500	고체시료 분쇄	대체 (내구연한 초과)	2018
	흄 후 드	0.5마력	1	1	4,000	유해가스배축	대체 (내구년한 경과)	2018
	스티로폼절단기	스티로폼용	1	1	1,500	단열재 시편제작	대체 (내구연한 초과)	2018
	풍 속 계	0.1∼50m/sec	1	1	2,000	풍속측정	대체 (내구연한 초과)	2018
	원심분리기	도료용,4130rpm	1	1	6,000	도료 고액분리	대체 (내구연한 초과)	2018
	냉장고	520ℓ	1	1	1,000	표준시약 보관	대체 (내구연한 초과)	2018
	열전도율측정기	0.015∼0.43W/mK	1	1	60,000	단열재 측정	대체 (내구연한 초과)	2019
	체가름시험기	모타진동형	1	1	1,000	골재입도시험	대체 (내구연한 초과)	2019

○ 대체장비(40종 43대 420백만원)

부 서	장 비 명	규 격	수 량		금액 (천원)	용 도	구매유형	구입연도
			종	대
	진동다짐기	KSLISO-679 60회/60s±3s	1	1	6,000	시멘트 압축강도	대체 (내구연한 초과)	2020
	두께측정기	FEACOCK FFD-2	1	1	2,000	방수시트 두께측정	대체 (내구연한 초과)	2020
	두께측정기	FEACOCK J-A-50.5		1	2,000	부직포 두께측정	대체 (내구년한 경과)	2020
	도막두께측정기	POSITECTOR- 6000FNSI		1	2,000	페인트도막 두께측정	대체 (내구연한 초과)	2020
	색 차 계	45/0도, CM-2500C	1	1	20,000	페인트 확산 반사율 측정	대체 (내구연한 초과)	2020
	push-pull gauge	1-DS2-1000N	1	1	2,000	피복재 부착강도	대체 (내구연한 초과)	2020
	투수계수측정기	0∼0.5m	1	1	15,000	부직포 투수시험	대체 (내구연한 초과)	2020
	항온항습조	150ℓ, -30∼120℃	1	1	20,000	시료양생	대체 (내구연한 초과)	2020
	분말도시험기	MA-10GILSON	1	1	1,500	시멘트 분말도시험	대체 (내구년한 경과)	2020
	응결시험기 (비카침)	HM-300,GILSON	1	1	1,500	시멘트시험	대체 (내구연한 초과)	2020
	스티로폼절단기	다기능열선커터기 HCM-3S	1	1	1,000	단열재 시편제작	대체 (내구연한 초과)	2020
	굴곡성능시험기	-20∼ 20℃	1	1	15,000	방수시트 굴곡성능	대체 (내구연한 초과)	2021
	인장 및 압축 시험기	1톤	1	1	20,000	인장강도, 신장율시험	대체 (내구연한 초과)	2021
	압축강도시험기	기계식, 20톤	1	1	30,000	시멘트 압축시험	대체 (내구년한 경과)	2021
	전기식지시저울	0.1㎎∼200g	1	1	2,000	시료무게측정	대체 (내구연한 초과)	2021
	내피로성능 시험기	-20∼ 20℃	1	1	15,000	방수시트 피로성능	대체 (내구연한 초과)	2021
	항온수조	4구형, 0∼100℃	1	1	1,000	시료수침	대체 (내구연한 초과)	2021
	항온항습기	5RT	1	1	10,000	시험실온. 습도유지	대체 (내구년한 경과)	2021
	항온항습기	5RT		1	10,000	시험실온. 습도유지	대체 (내구연한 초과)	2021
	아스팔트분리기	아스콘용, 2000g,3600rpm	1	1	2,000	아스콘분리	대체 (내구연한 초과)	2021
	흄 후 드	1.8*0.75*2.3m	1	1	5,000	유해가스배출	대체 (내구연한 초과)	2021
	혼 합 기	5ℓ	1	1	2,000	시멘트혼합	대체 (내구연한 초과)	2021
	건 조 기	600*500*500㎜, Max250℃	1	1	2,500	시료건조	대체 (내구연한 초과)	2022

○ 신규장비(◯종 ◯대 ◯◯백만원) : 해당없음