현장대응단 3팀 전기차 대응 방법 연찬회 결과

□ 추진개요

○ 일 시 : 2021.03.11.(목요일) 09:00 ~ 10:00

○ 장 소 : 현장대응단 사무실

○ 인 원 : 소방경 조철수 등 35명

□ 연찬내용

○ 배터리 셀에 직접 화재 발생 시 적용가능 한 소화약제는 없음, 또한 주변 온도상승으로 인해 연소 확대가 됨. 이에 따라 냉각을 위해 지속적인 주수 및 열화상카메라를 통해 모니터링 해야 한다.

○ 차량 안정화 및 12V차량용배터리 차단 후에도 방전시간까지 5분~10분 소요됨. 이를 인지하고 감전에 유의해야 한다.

○ 배터리 차단을 위한 고전압케이블 절단은 매우 위험함. 만약 고전압 케이블이 노출되는 경우 구조대원은 내전복, 절연장갑, 절연공구 착용 및 이용하여 활동.

○ Euro Rescue 어플을 통해 차량정보(고압선 라인, 고전압배터리위치, 12V 차량용배터리 개수 및 위치) 획득 후 현장 활동.

○ 현장대응단 및 각 센터 진압대원은 절연봉 및 잔류전류 감지기를 이용해 현장 활동.

□ 기타 특이사항

○ 전기차 생산업체와 제휴를 통해 주기적으로 견학 및 교육.

□ 연찬회 사진