문서번호	동물복지과-3206
결재일자	2014.6.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	동물복지과장	동물원장

열대조류관 수족관 수리

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

『열대조류관 수족관 수리』

열대조류관에 설치된 수족관에 누수 현상이 발생하고 누수된 물이 관람로로 흘러나와 미관저해 및 관람객 안전사고 우려와 수족관 본래의 기능을 제대로 발휘 하지 못하고 있음

▢ 현 황

○ 열대조류관은 다층전시구조로 설계하여 열대우림존과 다층전시존(맹그로브파노라마)을 조성하고 물속풍경 등을 연출하기 위한 수족관을 설치 하였으나,

○ 최근 누수현상이 점점 심해지고 누수된 수족관의 물이 관람로로 흘러나와 이끼가 발생하여 미끄러움으로 인한 관람객 안전사고 위험이 있고, 본래의 기능을 충분히 살리지 못하고 있음

▢ 수리내용

○ 전면 유리창 좌.우측 하단

부위에서 누수가 발생함

○ 수조재원

- 수조 사이즈 (2,200*3,000*2,200)

- 방탄접합유리 사이즈( 2,200*2,200)

○ 수조구조

-  시멘트 구조(외벽) +  ABS 구조(중간) +  FRP 구조(내부)

물

○ 수리방향

- 수조내 FRP를 잘라내고 기존 설치되어 있던 ABS구조물 안에 추가로 ABS 설치

- 전면부 유리창과 ABS구조물이 일치하도록 작업

○ 수리방법

- 기존 설치되어 있던 FRP를 커팅

- 노출되어 있는 배관 위치 변경

- 전면 유리 코킹 작업

- ABS를 추가로 설치

- 수조내 동물 낙하 방지 덮개(철망, 피아노줄, 낚시줄) 설치

【절단부위】

▢ 계약방법 : 수의계약

▢ 소요예산

○ 소 요 액 : 4,345천원

- 산출기초 : FRP작업, ABS제작 및시공,전면유리보수 등 1식 × 4,345천원(부가세 포함)

○ 예산과목 : 서울대공원, 공원이용시민만족도향상, 동물사관리기능

및 야생동물 종보전, 동물사유지관리, 사무관리비. 끝.